**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

*Znak sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.3.2024*

*Nazwa zamówienia:* ***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową****.*

|  |  |
| --- | --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.**o.**  16-100 Sokółka, ul. Torowa 12  tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10  fax (085) 711-22-29  NIP 545-18-26-503, REGON 524609050 |  |
|  |  |

**Załączniki**

**do SpecyfikacjI Warunków Zamówienia (SWZ)**

**INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW (IDW)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

***­­­­­­­­­­­­­­ Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową*.**

[Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 2](#_Toc161912830)

[Zał. nr 1a ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE 12](#_Toc161912831)

[Zał. nr 2 JEDZ 64](#_Toc161912832)

[Zał. nr 3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 65](#_Toc161912833)

[Zał. nr 4 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 68](#_Toc161912834)

[Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 71](#_Toc161912835)

[Zał. nr 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE Z Art. 117 ust. 4 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 73](#_Toc161912836)

[Zał. nr 7. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 76](#_Toc161912837)

[Zał. nr 8. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI 78](#_Toc161912838)

[Zał. nr 9. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI 80](#_Toc161912839)

[Zał. nr 10. WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW LUB USŁUG 82](#_Toc161912840)

[Zał. nr 11. WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 85](#_Toc161912841)

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

*Znak sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.3.2024*

*Nazwa zamówienia:* ***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową.***

**Załącznik nr 1**

## Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

*­­­­­­­­­­­­­* ***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową.***

Miejsce i data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A. Niniejszą Ofertę składa:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Nazwa firmy*** | ***Siedziba firmy*** | ***NIP/REGON*** | ***KRS/CEiDG*** |
| Firma wiodąca |  |  | *NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
| Partner 1\* |  |  | *NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
| Partner 2\* |  |  | *NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |

*Uwaga: \* Podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka Konsorcjum.*

*W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo.*

**Dane dotyczące pełnomocnika** (jeżeli dotyczy):

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podstawa do reprezentacji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B. Deklaracja Wykonawcy:**

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

1. **Oświadczam/oświadczamy**, że zapoznałem/zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.
2. Oświadczam**/oświadczamy**, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z wprowadzonymi w nich na zasadach i w zgodzie z przepisami prawa zmianami zostały przeze mnie/nas zaakceptowane i zobowiązuję(emy)my się, w przypadku wybrania mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **Oświadczamy/oświadczamy**, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. **Oferuję/oferujemy** wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej zmianami oraz obowiązującymi przepisami.
5. **Oświadczamy/oświadczamy**, że zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.
6. **Cena ryczałtowa mojej/naszej oferty za wykonanie całości zamówienia pn.: „*Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową”, uwzględniająca wszystkie zapisy i wymagania SWZ*, w szczególności *Opisu przedmiotu zamówienia,* wynosi:**

***brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN)***

*w tym:*

*podatek VAT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN)*

*cena netto w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN)*

*w tym:*

*TABELA ROZLICZENIOWA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość**  **[szt.]** | **Cena jednostkowa**  **netto**  **[zł]** | **Wartość netto**  **[zł]**  **(kol. 3xkol.4)** | **Stawka**  **VAT %** | **Wartość VAT**  **[zł]**  **(kol. 5xkol.6)** | **Wartość brutto**  **[zł]**  **(kol. 5+kol.7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Oprogramowanie aplikacyjne** | | | | | | | |
| 1 | Szpitalny System Informatyczny (HIS) | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | System ERP | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Portal Pacjenta | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Repozytorium EDM | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | System Elektronicznego Obiegu Dokumentów | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | System kolejkowy | 1 |  |  |  |  |  |
| **Sprzęt komputerowy** | | | | | | | |
| 1 | Switch Dystrybucyjny | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Access Point | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Switch Core | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Switch FC | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Serwer HOST dla VM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Windows Server 2022 Datacenter 16core lub równoważny (wraz z serwerem) | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Serwer BD | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Windows Server 2022 Standard lub równoważny (wraz z serwerem) | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Macierz | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | UPS | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafa dystrybucyjna 19" | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Windows CAL Device | 1\* |  |  |  |  |  |
| 11 | Windows CAL RDS | 1\*\* |  |  |  |  |  |
|  | Wkładki - switche dystrybucyjne | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładki - switche Core | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładki - serwery | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Kable | 1\*\*\* |  |  |  |  |  |
| 12 | Kamera IP | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw komputerowy | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Monitor | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Drukarka | 27 |  |  |  |  |  |
| 16 | Urządzenie wielofunkcyjne | 25 |  |  |  |  |  |
| 17 | Skaner | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Czytnik kodów kreskowych stacjonarny | 17 |  |  |  |  |  |
| 19 | Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Drukarka opasek | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Drukarka etykiet | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Niszczarka | 16 |  |  |  |  |  |
| 23 | Infokiosk/Wokanda | 8 |  |  |  |  |  |
| 24 | Wyświetlacz | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Automat biletowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Infokiosk | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Drukarka numerków | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | |  |  |  |  |  |

**\*** - rozumiane jako licencje dostępowe na 170 urządzeń

\*\* - rozumiane jako licencje dostępowe na 15 urządzeń

\*\*\* - rozumiane jako 1 szpula 1000 mb

*Cena ryczałtowa obejmuje:*

1. *dostawę i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),*
2. *dostawę i wdrożenie systemu ERP wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),*
3. *dostawę systemu/portalu realizującego e-usługi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (portal),*
4. *dostawę i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),*
5. *dostawę i wdrożenie Systemu Kolejkowego wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),*
6. *dostawę silnika bazy danych, w oparciu o który ma działać wyżej wymienione oprogramowanie aplikacyjne wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach zamówienia,*
7. *instalację, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w Oprogramowania aplikacyjnego na dostarczanym sprzęcie komputerowym,*
8. *szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi Oprogramowania aplikacyjnego oraz dodatkowo administratorów z zakresu oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów,*
9. *przeniesienie danych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania,*
10. *dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.*
11. W przypadku wykorzystania godzin Doradztwa, o których mowa w § 8 ust. 2 Wzoru Karty Gwarancji Jakości, tj. ponad liczbę maksymalną 10 roboczogodzin miesięcznie, oferuję(emy) każdą następną rozpoczętą roboczogodzinę Doradztwa płatną w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto z uwzględnieniem zapisów Wzoru Karty Gwarancji Jakości.
12. **Oferuję(emy) ilości licencji dostarczanego ZSI**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcjonalność** | **Ilość licencji\* Typ\*\***  **Wymagane** | **Ilość licencji\* Typ\*\***  **Oferowane** | **Nazwa/Producent \*\*\*** | **Motor bazy danych\*\*\*\*** |
| **Szpital** |  |  |  |  |
| Ruch chorych - Izba przyjęć, statystyka, NFZ, Obsługa oddziału i tworzenie EDM | 100 /S |  |  |  |
| Obsługa szpitalnego oddziału ratunkowego | 30 /S |  |  |  |
| Obsługa bloku operacyjnego /bloku porodowego | 15 /S |  |  |  |
| Kontrola zakażeń szpitalnych | 10 /S |  |  |  |
| Obsługa informatorów pielęgniarskich | 9 /S |  |  |  |
| Zlecenia lekarskie | 100 /S |  |  |  |
| Wspomaganie rozliczania JGP | 100 /S |  |  |  |
| Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym (EDM) | bez limitu |  |  |  |
| Repozytorium EDM | bez limitu |  |  |  |
| **Przychodnia** |  |  |  |  |
| Rejestracja, Kasa, Rozliczanie NFZ | 30 /S |  |  |  |
| Gabinet lekarski specjalistyczny/POZ | 30 /S |  |  |  |
| Pracownia RIS /Opisywanie wyników badań diagnostycznych, integracja z RIS i PACS | 20 /S |  |  |  |
| Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym (EDM) | bez limitu |  |  |  |
| Wspomaganie rozliczeń umów z NFZ w systemie JGP | bez limitu |  |  |  |
| Integracja z P1, eZWM, eWUŚ, AP-KOLCE, eZLA, | bez limitu |  |  |  |
| Portal eUsług (Rejestracja, EDM, wyniki badań) | bez limitu |  |  |  |
| System kolejkowy (obsługa urządzeń: Infokiosk, wyświetlacze, automat biletowy) | bez limitu |  |  |  |
| **Apteka** |  |  |  |  |
| Apteka centralna /apteczki oddziałowe | 100 /S |  |  |  |
| Farmakoterapia | bez limitu |  |  |  |
| Obsługa przetargów, limitów, komisu, inwentaryzacji | bez limitu |  |  |  |
| Integracja z ZSMOPL i KOWAL | bez limitu |  |  |  |
| **Administracja** |  |  |  |  |
| Gospodarka magazynowo - materiałowa | 5 /S |  |  |  |
| Analizy Zarządcze | 2 /S |  |  |  |
| Ewidencja Środków Trwałych | 5 /S |  |  |  |
| Finanse-Księgowość z kalkulacją kosztów leczenia | 10 /S |  |  |  |
| Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) | 60 /S |  |  |  |
| Kadry – Płace | 8 /S |  |  |  |
| Obsługa grafików czasu pracy | bez limitu |  |  |  |
| Obsługa pożyczek, podwyżek i egzekucji | bez limitu |  |  |  |
| Portal pracowniczy, aplikacja dla pracowników | bez limitu |  |  |  |
| Elektroniczne deklaracje | bez limitu |  |  |  |

1. *\* jeżeli dana funkcjonalność jest licencjonowana wieloma licencjami, to każda z tych licencji musi spełniać podane parametry wymagane z dokładnością do liczby i typu, a suma tych licencji powinna zapewniać funkcjonalność opisaną szczegółowo w punkcie odnoszącym się do danej pozycji w tabeli.*
2. *\*\* określa typ licencji, gdzie /S określa licencje ograniczoną jedynie liczbą stanowisk, „bez limitu” oznacza licencję otwartą, tzn. powinna umożliwiać jednoczesną pracę dowolnej liczby użytkowników, na dowolnej liczbie stacji roboczych.*
3. *\*\*\* nazwy handlowe oferowanych modułów oprogramowania dziedzinowego realizujące wymaganą funkcjonalność (nie dopuszczalne jest więcej niż 2 dla jednej pozycji) oraz producent oprogramowania realizującego daną funkcjonalność opisaną – dopuszczalny tylko jeden dla danej pozycji*
4. *\*\*\*\* motor bazy danych wykorzystywany przez dany moduł – dopuszczalny tylko jeden dla danej pozycji, nie więcej niż trzy dla całego ZSI.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość graniczna** | **Wartość oferowana\*** |
|  | Łączna liczba różnych motorów baz danych dla wszystkich modułów oprogramowania dziedzinowego | max 3\*\* |  |
|  | Łączna liczba producentów Oprogramowania aplikacyjnego | 1 |  |
|  | Łączna liczba zaoferowanych funkcji oznaczonych jako dodatkowe | min. 15 – max. 45 |  |
|  | Koszt licencji silnika bazodanowego HIS  Oferowanie bazy danych oprogramowania HIS, która nie będzie generowała żadnych kosztów dla Użytkującego przez cały okres jej użytkowania. W tym czasie Użytkujący będzie posiadał nieograniczone prawo do bezpłatnych aktualizacji bazy danych jak również do jej nowych wersji.  Baza danych nie może mieć ograniczeń co do ilości: rdzeni i procesorów na której będzie pracować. Oferowana baza będzie pracować w środowisku serwerowym HA.  nie może być ograniczony w przypadku koniecznej rozbudowy serwerów o nowe urządzenia zmieniające ilość rdzeni i procesorów oraz przestrzeni dyskowej. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu licencyjnego wystawionego przez producenta bazy potwierdzającego ten wymóg lub oświadczenia producenta bazy danych w celu potwierdzenia braku takiego ograniczenia. | n/d |  |

1. Akceptuję/akceptujemy warunki płatności.
2. **Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie ­­­­­­­zgodnym z SWZ.**
3. Na wykonane dostawy objęte umową **udzielamy gwarancji jakości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.
4. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.
5. Zobowiązuję(my) się do połączenia/integracji wdrożonego systemu z wszystkimi systemami funkcjonującymi u Użytkującego.
6. Oświadczam/oświadczamy na dzień składania ofert, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia, ich modyfikacjami i zmianami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ostatecznie nie wnoszę/nie wnosimy do nich jak i ich modyfikacji i zmian zastrzeżeń, a w konsekwencji w pełni je akceptuję/akceptujemy.
7. Oświadczam/oświadczamy na dzień składania ofert, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Opisu przedmiotu zamówienia, jego modyfikacjami i zmianami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ostatecznie nie wnoszę/nie wnosimy do niego jak i jego modyfikacji i zmian zastrzeżeń, a w konsekwencji w pełni go akceptuję/akceptujemy, a także deklaruję/deklarujemy na dzień składania ofert dostarczenie wszystkich wymienionych w tym załączniku wymaganych obligatoryjnie funkcjonalności, oferowanych funkcjonalności dodatkowych oraz infrastruktury sprzętowej.
8. Oświadczam/oświadczamy na dzień składania ofert, że oferowany przez nas przedmiot dostawy w zakresie ujętym w załączniku 1a Zestawienie Asortymentowe spełnia na dzień składania ofert parametry Opisu przedmiotu zamówienia.
9. Składając ofertę **informuję/informujemy**, że:

niniejsza oferta **wyczerpuje** przesłankę zawartą w art. 225 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług1. Tym samym dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Składając ofertę informuję/informujemy, że1:

1. wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie \_\_\_\_\_\_\_%

niniejsza oferta **nie wyczerpuje** przesłanki zawartej w art. 225 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień, tj. wybór niniejszej oferty nie prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić – jeżeli dotyczy.]*.

1. **Wadium w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN** *(słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN)*, zostało wniesione **w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ formie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** W załączeniu składamy dowód złożenia wadium.

Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzony w banku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

lub (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu) oświadczenie o zwolnieniu wadium należy złożyć gwarantowi lub poręczycielowi **na adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, że wniesione przez mnie/nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 98 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **A. Polegamy na zdolnościach poniższych podmiotów udostępniających zasoby** na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 tej Ustawy:
2. nazwa (firma) podmiotu: podmiotu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. art. 112 ust. 2 pkt 4) *(*zdolności technicznej lub zawodowej*)* w zakresie opisanym w punkcie 7. Specyfikacji Warunków Zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców;
3. nazwa (firma) podmiotu: podmiotu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. art. 112 ust. 2 pkt 4) *(*zdolności technicznej lub zawodowej*)* w zakresie opisanym w punkcie 7. Specyfikacji Warunków Zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców;
4. nazwa (firma) podmiotu: podmiotu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. art. 112 ust. 2 pkt 4) *(*zdolności technicznej lub zawodowej*)* w zakresie opisanym w punkcie 7. Specyfikacji Warunków Zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców
5. (…).

* **W załączeniu składam(y) dokumenty** (np. Zobowiązania; inne podmiotowe środki dowodowe), o których mowa w punkcie 18. Specyfikacji Warunków Zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców.
* **W załączeniu składam(y) Oświadczenie(nia) podmiotu(tów) udostępniającego(cych) zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

**B. Nie polegamy na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby** na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 tej Ustawy.

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić – jeżeli dotyczy.]*.

1. Składam(y) niniejszą Ofertę:

w imieniu własnym;

jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia składamy, stosownie do treści art. 117 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić – jeżeli dotyczy.]*.

1. Zgodnie z art. 462 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję/informujemy, że:

zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

1. wykonanie części dotyczącej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

firmie (*nazwa podać jeżeli jest już znana)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN lub stanowi \_\_\_\_\_\_\_\_ % wartości całego zamówienia;

1. wykonanie części dotyczącej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

firmie (*nazwa podać jeżeli jest już znana)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN lub stanowi \_\_\_\_\_\_\_\_ % wartości całego zamówienia;

1. (…).

nie zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić – jeżeli dotyczy.]*

1. **Oświadczam/oświadczamy**2, że jestem/jesteśmy:
2. *Mikroprzedsiębiorstwem*
3. *Małym przedsiębiorstwem*
4. *Średnim przedsiębiorstwem*
5. *PROWADZĘ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ*
6. *OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*
7. *iNNY RODZAJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(proszę zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy)*

*[Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Oświadczam/oświadczamy**, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego innym niż państwo Zamawiającego:

*TAK*

*NIE*

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]*

1. **Oświadczam/oświadczamy**, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

*TAK*

*NIE*

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]*

1. Tajemnica przedsiębiorstwa.

**Oświadczam/oświadczamy**,iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku pn.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączyliśmy również stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

1. Informacja dotycząca art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)*.

**Oświadczam/oświadczamy**, że składając niniejszą ofertę znane mi/nam są przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1605 ze zm.), a także wynikające z treści art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)*, wskazane odpowiednio w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 6. Instrukcji dla Wykonawców.

1. **Oświadczam/oświadczamy,** że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 **RODO**3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*

*[\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).]*

1. **Oświadczam/oświadczamy,** że zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu narzędzia Zamawiającego - platformy zakupowej.
2. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30. Niniejszym wskazuję, że dane umożliwiające zweryfikowanie uprawnień do reprezentowania Wykonawcy/osób działających w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu dostępne są w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych *(należy wskazać właściwe)*:

KRS - https://ekrs.ms.gov.pl – dotyczące Wykonawcy;

CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące Wykonawcy

inny rejestr (*należy podać)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W związku z tym, że umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów dostępnych w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych do oferty załączam *(należy wskazać właściwe)*:

pełnomocnictwo z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Imię i nazwisko:* |  | | | | |
|  | *(Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów)* | | | | |
| *Adres do korespondencji* |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  | | | | |
| *telefon* |  |  | *e-mail:* |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*1 dotyczy Wykonawców*, *których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
* *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT*

*2Pojęcia zaczerpnięte z Zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5 2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych*.

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami* *i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

*3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

*Znak sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.3.2024*

*Nazwa zamówienia:* ***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową***

## Zał. nr 1a ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE

**Część A. Informacja w zakresie funkcjonalno – technicznego spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego wskazanych dla oprogramowania aplikacyjnego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Informacja**  **w zakresie funkcjonalno technicznego spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego wskazanych dla asortymentu w zamówieniu** | | **Parametr oferowany**  *[*\**opisać]* |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| 1 | **Szpitalny System Informatyczny (HIS)**   * + - 1. *Nazwa oprogramowania aplikacyjnego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*       2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | **System ERP**   1. *Nazwa oprogramowania aplikacyjnego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | **Portal Pacjenta**   1. *Nazwa oprogramowania aplikacyjnego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | **Repozytorium EDM**   1. *Nazwa oprogramowania aplikacyjnego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | **System Elektronicznego Obiegu Dokumentów**   1. *Nazwa oprogramowania aplikacyjnego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | **System kolejkowy**   1. *Nazwa oprogramowania aplikacyjnego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | TAK\* | NIE \* |  |

**Część B. Informacja w zakresie spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego wskazanych dla parametrów technicznych sprzętu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Charakterystyka**  **(wymagania minimalne)** | **Informacja w zakresie spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego wskazanych dla parametrów technicznych sprzętu** | | **Parametr oferowany**  *[*\**opisać]* |
| **1. Switch dystrybucyjny**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Porty | Przełącznik musi posiadać:  48 x Port RJ45 10/100/1000 Mbps PoE+ z budżetem mocy 370 W  4 x 10 Gigabit SFP+ | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19 cali | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Zdolność przełączania | Min. 176 Gbps | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy) | Min. 130.94 Mpps | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Rozmiar tablicy MAC | 16K | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Procesor | Switch musi posiadać procesor o taktowaniu min. 800MHz ARM, | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Pamięć Ram | Switch musi posiadać pamięć RAM min. 512 MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Pamięć Flash | Switch musi posiadać pamięć Flash min. 256 MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Bufor pamięci | 3MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Standardy | IEEE 802.3 10BASE-T  IEEE 802.3u 100BASE-TX  IEEE 802.3ab 1000BASE-T  IEEE 802.3ad  IEEE 802.3z | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Wentylatory | Switch musi posiadać co najmniej 1 wentylator | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Moduły | Switch musi zostać dostarczony z 7 modułami | TAK\* | NIE \* |  |
| 14 | Gwarancja | Min. 5 lat gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **2. Access Point**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Standard | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Interfejs sieciowy | 1 x Port GbE RJ45 | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Częstotliwość pracy | 2,4 GHz 5 GHz | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Obsługa PoE | TAK | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Odporność na warunki atmosferyczne | IP54 | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Maks. pobór energii | 18.5W | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Montaż | Obudowa musi umożliwiać montaż na ścianie i suficie | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Gwarancja | Min. 1 rok gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **3. Switch Core**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Porty | Przełącznik musi posiadać:  20 x 10G SFP+  4 x 10G copper/SFP+ combo  1 x GE do zarządzania | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19 cali | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Zdolność przełączania | Min. 480 Gbps | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy) | Min. 240 Mpps | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Bezpieczeństwo | SSH | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Rozmiar tablicy MAC | 16K | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Bufor pamięci | 3MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Procesor | Switch musi posiadać procesor o taktowaniu min. 800MHz ARM, | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Pamięć Ram | Switch musi posiadać pamięć RAM min. 512 MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Pamięć Flash | Switch musi posiadać pamięć Flash min. 256 MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Standardy | IEEE 802.3 10BASE-T  IEEE 802.3u 100BASE-TX  IEEE 802.3ab 1000BASE-T  IEEE 802.3ad  IEEE 802.3z | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Wentylatory | Switch musi posiadać co najmniej 4 wentylatory | TAK\* | NIE \* |  |
| 14 | Inne | Przełączniki sieciowe muszą mieć możliwość połączenia w jedną spójną logiczną całość (stos).  Do przełącznika należy dostarczyć kabel do podłączenia min. 1 metr | TAK\* | NIE \* |  |
| 15 | Gwarancja | Min. 5 lat gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **4.Switch FC**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Przełącznik Fibre Channel | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Porty | 24 x 32 Gb SFP+ - z czego 8 portów ma być aktywnych (zalicencjonowanych) | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Obudowa | Obudowa Rack 1U umożliwiająca montaż w szafie rack 19 cali | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Zagregowana przepustowość | Min. 768 Gb/s | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Zarządzanie | SSH, Syslog NTP v3, CLI, HTTP, SNMP | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Interfejs do zarządzania | 10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45) | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Bezpieczeństwo | DH-CHAP (między przełącznikami a urządzeniami końcowymi), uwierzytelnianie przełączników FCAP; HTTPS, IPsec, filtrowanie IP, LDAP z IPv6, Open LDAR, Port Binding, RADIUS, TACACS+, Secure Copy (SCP), Secure RPC, Secure Syslog, SSH v2, SSL, Switch Binding, Trusted Switch | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Moduły | Switch musi zostać dostarczony z modułami: 8x32Gb SFP | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Zasilacz | Switch musi mieć jeden zasilacz.  Pobór prądu 77 Wat przy zapełnieniu wszystkich 24 portów | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Gwarancja | Min. 10 lat gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **5.Serwer HOST**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U. Możliwość instalacji minimum 12 dysków 3.5”. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 3rd Generacji Intel Xeon. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe klasy x86, min. 2.4GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | RAM | Minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Gniazda PCI | Min. 5 slotów PCIe x16 generacji 4. oraz 1x4 | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10/25GbE SFP28  2 x port Fibre Channel HBA 32Gb | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD  Zainstalowane 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 960GB, 6Gb Hot-Plug.  Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.  Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10. | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Wbudowane porty | 4xUSB, w tym min. 1 port USB 3.0  2 porty VGA z czego 1 na panelu przednim  Możliwość rozbudowy o Serial Port | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Wentylatory | Redundantne | TAK\* | NIE \* |  |
| 14 | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 600W każdy. | TAK\* | NIE \* |  |
| 15 | System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | Windows Server 2022 Datacenter lub równoważny  Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie bez ograniczeń instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego.  Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze, oraz uwzględniać wszystkie zainstalowane procesory/rdzenie. | TAK\* | NIE \* |  |
| 16 | Bezpieczeństwo | * Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. * Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. * BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła * Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. * Moduł TPM 2.0 * Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera   Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem | TAK\* | NIE \* |  |
| 17 | Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |  |  |
| 18 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:   * zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; * zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); * szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; * możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; * wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; * wsparcie dla IPv6; * wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; * możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; * możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; * integracja z Active Directory; * możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; * wsparcie dla dynamic DNS; * wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. * możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera   możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera | TAK\* | NIE \* |  |
| 19 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE. | TAK\* | NIE \* |  |
| 20 | Warunki gwarancji | 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  W przypadku awarii dyski zostają u Użytkującego.  Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Użytkującego.  Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.  Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.  Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera | TAK\* | NIE \* |  |
| 21 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angi*e*lskim.  Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK\* | NIE \* |  |
| **6.Serwer BD**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 4 dysków 3,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy, min. 2.8GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | RAM | Minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s , na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Gniazda PCI | Minimum jeden sloty PCIe x16 generacji 4 | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10/25GbE SFP28, 2 x port Fibre Channel HBA 32Gb | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD  Zainstalowane 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, Hot-Plug.  Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.  Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10. | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Wbudowane porty | 4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim. | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 600W każdy. | TAK\* | NIE \* |  |
| 14 | Bezpieczeństwo | * Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. * Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. * BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła * Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. * Moduł TPM 2.0 * Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera   Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem | TAK\* | NIE \* |  |
| 15 | Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |  |  |
| 16 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:   * zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; * zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); * szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; * możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; * wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; * wsparcie dla IPv6; * wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; * możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; * możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; * integracja z Active Directory; * możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; * wsparcie dla dynamic DNS; * wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. * możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera   możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera | TAK\* | NIE \* |  |
| 17 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklarację CE. |  |  |  |
| 18 | Warunki gwarancji | 5 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  W przypadku awarii dyski zostają u Zamawiającego;  Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Użytkującego.  Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.  Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.  Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. | TAK\* | NIE \* |  |
| 19 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angi*e*lskim.  Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK\* | NIE \* |  |
| 20 | System operacyjny | Windows Server Standard 2022 lub równoważny  Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie dwóch instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego.  Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze, oraz uwzględniać wszystkie zainstalowane procesory/rdzenie. | TAK\* | NIE \* |  |
| **7.Macierz**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5”.  Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active (dual-active) posiadające łącznie minimum osiem portów 32G FC. | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Procesory | Intel Xeon Processor | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Cache | 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami. Całkowita ilość cache 32GB. | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Dyski | Zainstalowane 6 dysków Hot-Plug o pojemności nie mniejszej niż 1.92TB SSD SAS 12Gb 1DWPD.  Zainstalowane 6 dysków Hot-Plug o pojemności nie mniejszej niż 2,4TB SAS ISE 12Gb/s 10 tys. obr./min 512e 2,5"".  Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych tak by uzyskać łącznie nie mniej niż 264 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Oprogramowanie/  Funkcjonalności | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz.  Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.  Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków.  Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy.  Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym. | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Wentylatory | Redundantne | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 580W każdy. | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Diagnostyka | Poprzez kartę zarządzającą | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE. | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Warunki gwarancji | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  W przypadku awarii dyski zostają u Użytkującego.  Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Użytkującego.  Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.  Możliwość rozszerzenia gwarancji do 7 lat. | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.  Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK\* | NIE \* |  |
| **8.UPS**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Moc pozorna | Min. 5000VA | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 4500Wat | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 3U | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Liczba gniazd | Liczba wyjść C13: min. 8, C19: min. 2 | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Złącze wejściowe | Połączenia kablowe/stałe | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Kształt fali na wyjściu | Fala sinusoidalna | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Zakres częstotliwości wejściowych | 40-70 Hz | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Wyjściowy współczynnik mocy | 0,9 | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Czas podtrzymania | Zasilacz przy obciążeniu 3500Wat musi podtrzymywać min. 5 minut | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Protokół | SNMP | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Karta sieciowa | Zasilacz musi mieć wbudowaną kartę sieciową | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Bypass | Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość pracy w przypadku awarii zasilacza UPS | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Parametry znamionowe akumulatora | 12 V / 5 Ah | TAK\* | NIE \* |  |
| 14 | Wymiana akumulatorów | Wewnętrzne akumulatory, które można wymieniać bez przerywania pracy i moduły akumulatorowe o większej pojemności (EBM) | TAK\* | NIE \* |  |
| 15 | Wyświetlacz | Zasilacz musi posiadać wyświetlacz graficzny LCD | TAK\* | NIE \* |  |
| 16 | Interfejs komunikacyjny | W zestawie musi być karta sieciowa ethernet. | TAK\* | NIE \* |  |
| 17 | Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **9.Szafa dystrybucyjna 19’’**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Wysokość | Min. 42U | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Szerokość | 800 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Głębokość | 1200 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Stopień ochrony | IP20 | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Drzwi przednie | stalowe perforowane - zamykane na klucz | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Drzwi tylne | stalowe perforowane - zamykane na klucz | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Osłony boczne | stalowe - zamykane na klucz | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Inne | Szafa ma zostać dostarczona z:  Pasujący do szafy cokół od szaf stojących.  Panel wentylacyjny dachowy, min 4 wentylatory, do szaf 800x1200 z termostatem  Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytów  Listwa zasilająca RACK pionowa min. 20 gniazd | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **10.Licencje dostępowe**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Licencjedostępowe | Wymaga się aby oferowane licencje dostępowe do serwerowych systemów operacyjnych umożliwiały korzystanie z 170 urządzeń. | TAK\* | NIE \* |  |
| **11.Licencje dostępowe zdalne**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Licencje dostępowe zdalne | Wymaga się aby oferowane licencje dostępowe zdalne do serwerowych systemów operacyjnych umożliwiały korzystanie z 15 urządzeń | TAK\* | NIE \* |  |
| **12.Kamera IP**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ | Kamera IP | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Przetwornik | 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Rozdzielczość | 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Obiektyw | 2.8mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Ilość pikseli | 4Mpx | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Obudowa | klasa szczelności: IP67 | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Zasilanie | 12V DC lub PoE 48V (802.3af) | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Pogląd obrazu | Przeglądarki internetowe, Urządzenia mobilne z systemami | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Gwarancja | min.2 lata gwarancji | TAK\* | NIE \* |  |
| **13.Zestaw komputerowy**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32200 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php. | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Pamięć RAM | 16GBDDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64GB. | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe  Obudowa musi umożliwać montaż dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”. | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo. | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Obudowa | Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 680 mm.  Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.  Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.  Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo.  Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.  Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS. | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | TAK\* | NIE \* |  |
|  | System operacyjny | System operacyjny spełniający poniższe parametry (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji):  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,  - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,  - System musi umożliwiać pracę w domenie  - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat),  - Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. Wymagane jest dostarczenie płyt instalacyjnych do licencjonowanego systemu lub podanie odnośników do strony producenta komputera w celu pobrania dedykowanych dla komputera obrazów .iso systemu,  - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),  - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,  - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta,  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,  - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,  - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi,  - Wbudowany system pomocy w języku polskim,  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,  - Wsparcie dla .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,  - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,  - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,  - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,  - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,  - Możliwość przywracania plików systemowych,  - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),  - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),  Zainstalowany system musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. | TAK\* | NIE \* |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu  Deklaracja zgodności CE | TAK\* | NIE \* |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Wymagane porty; porty video wlutowane i wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, na panelu przednim 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0, na panelu tylnym 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0  Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługęWoL (funkcja włączana przez użytkownika),  Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0., Jedno złącze M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.  Klawiatura USB  Mysz USB  Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. | TAK\* | NIE \* |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Użytkującemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). | TAK\* | NIE \* |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.  Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:  • Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17).  • Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.  • Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.  Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.  Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.  Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych.  • ubezpieczenie urządzenia od uszkodzeń mechanicznych, przepięć prądu, zalania, obejmujące naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta lub wymianę urządzenia na nowe, o zbliżonych parametrach.  •usługę zachowania uszkodzonego dysku twardego po awarii przez cały okres trwania wsparcia.  Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. | TAK\* | NIE \* |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Pakiet oprogramowania biurowego:  1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:  1) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski;  2) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;  3) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się;  4) możliwość zintegrowania z komunikatorem Skype for Business  2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:  1) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu;  2) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML  3) umożliwia wykorzystanie schematów XML;  3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.  4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).  5. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  1) edytor tekstów;  2) arkusz kalkulacyjny;  3) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji;  4) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych;  5) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych;  6. Edytor tekstów musi umożliwiać:  1) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty;  2) wstawianie oraz formatowanie tabel;  3) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;  4) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne);  5) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków;  6) automatyczne tworzenie spisów treści;  7) formatowanie nagłówków i stopek stron;  8) sprawdzanie pisowni w języku polskim;  9) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników;  10) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  11) określenie układu strony (pionowa/pozioma);  12) wydruk dokumentów;  13) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną;  14) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu;  15) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;  16) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem;  17) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa;  18) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.  7. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  1) tworzenie raportów tabelarycznych;  2) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;  3) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu;  4) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);  5) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych;  6) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;  7) wyszukiwanie i zamianę danych;  8) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego;  9) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie;  10) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  11) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem;  12) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku;  13) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń;  14) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.  8. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:  1) przygotowywanie prezentacji multimedialnych;  2) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego;  3) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek;  4) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu;  5) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;  6) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;  7) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo;  8) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego;  9) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym;  10) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów;  11) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera;  12) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007, 2010 i 2013.  9. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać:  1) przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania;  2) umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków;  3) utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników;  4) pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych;  5) możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej;  6) przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service);  7) wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML;  8) podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia.  10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:  1) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych;  2) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów;  3) edycję poszczególnych stron materiałów;  4) podział treści na kolumny;  5) umieszczanie elementów graficznych;  6) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej;  7) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji;  8) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF;  9) wydruk publikacji;  10) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. | TAK\* | NIE \* |  |
| **14.Monitor**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 23,8” | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,275 mm x 0,275 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Jasność | 250 cd/m2 | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Kontrast | 1000:1 | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Czas reakcji matrycy  (maksymalnie) | 5ms (gray to gray) w trybie fast  8ms (gray to gray) w trybie normal | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Gama koloru | Min. 99% sRGB | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Pochylenie monitora | W zakresie 26 stopni | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Wydłużenie w pionie | Tak, min 150 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | PIVOT | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 147 | Obrót lewo/prawo | Min. 90 stopni | TAK\* | NIE \* |  |
| 15 | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa | TAK\* | NIE \* |  |
| 16 | Podświetlenie | System podświetlenia WLED | TAK\* | NIE \* |  |
| 17 | Zużycie energii | Maksymalne 48W, czuwanie mniej niż 0.2W | TAK\* | NIE \* |  |
| 18 | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą | TAK\* | NIE \* |  |
| 19 | Złącze | 1 x 15-stykowe złącze D-Sub,  1 x HDMI 1.4,  1 x złącze DisplayPort 1.2  4 x USB 3.2 Gen 1  1 x USB 3.2 gen 1 upstream | TAK\* | NIE \* |  |
| 20 | Gwarancja | min. 3 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| 21 | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm.  Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników | TAK\* | NIE \* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **15.Drukarka**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Prędkość druku | Min. 28 str./min. | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Rozmiar papieru | A4 | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Rozdzielczość druku | Min. 1200x1200dpi | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Typ | Technologia laserowa, Mono (czarno-biała) | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Obciążenie miesięczne | Min. 30 000 str | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Ilość zainstalowanych podajników papieru | Podajnik na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | pojemność odbiornika papieru | Odbiornik na 150 arkuszy | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Pamięć | Min. 256MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Procesor | Min. 800 MHz | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Maksymalna gramatura papieru | od 60 do 163 g/m | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Automatyczny druk dwustronny | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Interfejsy | 1 x USB2.0, 1 x Ethernet (10Base-T/100Base-TX), 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n | TAK\* | NIE \* |  |
|  | Toner | Możliwość zamontowania tonera o pojemności min. 3500 stron | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Gwarancja | Min. 1 rok gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **16.Urządzenie wielofunkcyjne**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Wielofunkcyjne (drukarka i skaner) | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Typ | Technologia Laserowa, Mono (czarno-biała) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Pamięć | 256MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Procesor | Min. 800 MHz | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Wyświetlacz | Urządzenie musi posiadać ekran dotykowy | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Ilość zainstalowanych podajników papieru | Podajnik na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | pojemność odbiornika papieru | Odbiornik na 150 arkuszy | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Szybkość drukowania | Szybkość drukowania A4 min 28 stron /min | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Kopiowanie | Rozdzielczość kopiowania: 600 × 600 dpi  Ustawienia Powiększenia/zmniejszenia kopi: 25-400%  Maksymalna liczba kopi: do 99 kopii | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Obsługa papieru – ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: Do 35 arkuszy zwykłego papieru (75,2 g/m²)  Rozmiar nośników, automatyczny podajnik dokumentów (metryczne): A4 | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Interfejsy | 1 x USB2.0, 1 x Ethernet (10Base-T/100Base-TX), 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n | TAK\* | NIE \* |  |
| 13 | Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi umożliwiać obsługę tonerów wysokowydajnych na 3500 stron. | TAK\* | NIE \* |  |
| 14 | Gwarancja | Min. 1 rok gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **17.Skaner**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ | Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Skanowanie | Skanowanie dwustronne | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Prędkość skanowania A4 | min. 40 stron /min | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Podajnik ADF | Skaner musi posiadać podajnik ADF na min. 80 arkuszy | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Wyświetlacz | Skaner musi posiadać kolorowy ekran dotykowy | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Interfejsy | 1 x USB3.0, 1 x Ethernet (10Base-T/100Base-TX), 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Głębia kolorów | 48-bitowa wewnętrzna i 24- bitowa zewnętrzna | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Skala szarości | 256 odcieni (8 bitów) | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Obsługiwane formaty  plików | PDF (jednostronicowe, wielostronicowe, PDF/A-1b, zabezpieczony, podpisany),  JPEG, TIFF (jednostronicowe, wielostronicowe) | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Rodzaje nośników | Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Zarządzanie | Skaner musi mieć możliwość po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP lub nazwy  węzła urządzenia oraz podając zaszyfrowane hasło dostęp do zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania do zarządzania urządzeniem | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji producenta |  |  |  |
| **18.Czytnik kodów kreskowych stacjonarny**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Rodzaj czytnika: | Ręczny przewodowy | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Odległość odczytu: | od 1,23 cm do 36,8 cm (w zależności od rodzaju i gęstości kodu kreskowego) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Warunki pracy: | Temp. 0 – 50 °C, wilgotność względna 5 – 95 % | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Waga | Maks. 180 g (czytnik) | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Interfejs komunikacji | USB | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed czynnikami środowiskowymi | IP52 | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Odporność na upadki | Obudowa odporna na upadki na beton z wysokości 1,5 m | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Odczyt kodów | Code 39, Code 128, Data Matrix, PDF417, QR | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Wyposażenie | Kabel USB, podstawka pod czytnik | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Oprogramowanie | Czytnika muszą być zaprogramowane pod współprace z oprogramowaniem medycznym. | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Gwarancja | Min. 60 miesięcy gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **19.Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Rodzaj czytnika: | Bezprzewodowy | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Odległość odczytu: | od 1,23 cm do 36,8 cm (w zależności od rodzaju i gęstości kodu kreskowego) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Warunki pracy: | Temp. 0 – 50 °C, wilgotność względna 5 – 95 % | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Waga | Maks. 200 g (czytnik) | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Interfejs komunikacji | USB | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed czynnikami środowiskowymi | IP52 | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Odporność na upadki | Obudowa odporna na upadki na beton z wysokości 1,5 m | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Odczyt kodów | Code 39, Code 128, Data Matrix, PDF417, QR | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Wyposażenie | Kabel USB, podstawka ładująca | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Oprogramowanie | Czytnika muszą być zaprogramowane pod współprace z oprogramowaniem medycznym. | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **20.Drukarka opasek**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Technologia druku | Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Pamięć Flash | 512 MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Pamięć SDRAM | 256 MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Rozdzielczość | 300 dpi / 12 pkt na mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Głowica | Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi  Czujnik uniesienia głowicy | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Komunikacja | Ethernet, USB | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Kody liniowe | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Kody dwuwymiarowe | Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, kody QR | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Opaski | Możliwość stosowania opasek:  Zapięcie samoprzylepne lub na zatrzask  Rozmiary dla dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Maks. długość druku | 558 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Wyposażenie | Narzędzie do projektowania etykiet, dostępne bezpłatnie na stronie producenta  Podświetlany wskaźnik niskiego poziomu/braku nośnika | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Gwarancja | Min. 2 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **21.Drukarka etykiet**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Technologie druku | druk termotransferowy i termiczny | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Rozdzielczość | 300 dpi/12 pkt na mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Pamięć | SDRAM 256 MB | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Maksymalna szerokość druku | 104 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Długość druku | 1854 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Kody liniowe | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Kody dwuwymiarowe | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Komunikacja | Ethernet 10/100, RS232, Bluetooth 4.1 | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Obcinak | Drukarka musi posiadać gilotynę | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Wyposażenie | * Dwukolorowe diody LED szybko informujące o stanie drukarki * Narzędzie do projektowania etykiet, dostępne bezpłatnie na stronie producenta * Kolorowy ekran dotykowy 4,3” | TAK\* | NIE \* |  |
| 12 | Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **22.Niszczarka**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Rodzaj cięcia | ścinki | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Jednorazowe niszczenie | 14 arkuszy 80 g/m2 | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Poziom bezpieczeństwa | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Pojemność kosza | Min. 21 L | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Rozmiar ścinek | 4 x 12 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Niszczenie zszywek | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Niszczenie płyt CD/DVD | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 8 | Niszczenie kart kredytowych | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 9 | Automatyczny start | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 10 | Ochrona przed przegrzaniem | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 11 | Gwarancja | Min. 2 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **23.Infokiosk/Wokanda**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Wyświetlacz naścienny | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Monitor | Min. 21,5”  Rozdzielczość: 1920 x 1080 Jasność: min. 250 cd/m² | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Jednostka centralna | Procesor: Zainstalowany jeden procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu 2,00GHz  Pamięć RAM: min. 4GB DDR4  Grafika: Zintegrowana  Dysk: min. 120 GB SSD  Sieć: Lan (RJ45), Wlan  System operacyjny :  System operacyjny spełniający poniższe parametry (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji):  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,  - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,  - System musi umożliwiać pracę w domenie  - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat),  - Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. Wymagane jest dostarczenie płyt instalacyjnych do licencjonowanego systemu lub podanie odnośników do strony producenta komputera w celu pobrania dedykowanych dla komputera obrazów .iso systemu,  - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),  - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,  - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta,  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,  - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,  - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi,  - Wbudowany system pomocy w języku polskim,  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,  - Wsparcie dla .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,  - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,  - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,  - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,  - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,  - Możliwość przywracania plików systemowych,  - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),  - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Obudowa | Wersja naścienna w obudowie z blachy stalowej malowanej proszkowo  Monitor zabezpieczony szybą 3 mm | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **24.Wyświetlacz**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Wyświetlacz z zamontowanym komputerem | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Monitor | Min. 54.6”  Rozdzielczość: 3840 x 2160 Jasność: min. 350 cd/m²  Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°  Maksymalny czas pracy bez przerwy: 18/7  Orientacja: pozioma | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Jednostka centralna | Procesor: Zainstalowany jeden procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu 2,00GHz  Pamięć RAM: min. 4GB DDR4  Grafika: Zintegrowana  Dysk: min. 120 GB SSD  Sieć: Lan (RJ45), Wlan  System operacyjny spełniający poniższe parametry (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji):  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,  - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,  - System musi umożliwiać pracę w domenie  - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat),  - Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. Wymagane jest dostarczenie płyt instalacyjnych do licencjonowanego systemu lub podanie odnośników do strony producenta komputera w celu pobrania dedykowanych dla komputera obrazów .iso systemu,  - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),  - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,  - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta,  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,  - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,  - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi,  - Wbudowany system pomocy w języku polskim,  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,  - Wsparcie dla .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,  - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,  - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,  - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,  - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,  - Możliwość przywracania plików systemowych,  - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),  - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **25.Automat biletowy**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Infokiosk wolnostojący | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Monitor | Min. 21,5''  Rozdzielczość: 1920x1080 Full HD  Nakładka dotykowa MultiTouch | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Jednostka centralna | Procesor: Zainstalowany jeden procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu 2,00GHz  Pamięć RAM: min. 4GB DDR4  Grafika: Zintegrowana  Dysk: min. 120 GB SSD  Sieć: Lan (RJ45), Wlan  System operacyjny spełniający poniższe parametry (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji):  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,  - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,  - System musi umożliwiać pracę w domenie  - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat),  - Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. Wymagane jest dostarczenie płyt instalacyjnych do licencjonowanego systemu lub podanie odnośników do strony producenta komputera w celu pobrania dedykowanych dla komputera obrazów .iso systemu,  - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),  - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,  - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta,  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,  - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,  - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi,  - Wbudowany system pomocy w języku polskim,  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,  - Wsparcie dla .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,  - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,  - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,  - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,  - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,  - Możliwość przywracania plików systemowych,  - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),  - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Akcesoria | Drukarka termiczna | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Obudowa | Wolnostojąca, Obudowa urządzenia wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Podstawa wyposażona w przepust kablowy oraz możliwość mocowania do podłoża. | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **26.Infokiosk**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | Infokiosk wolnostojący | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Monitor | Min. 21,5''  Rozdzielczość: 1920x1080 Full HD  Nakładka dotykowa MultiTouch | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Jednostka centralna | Procesor: Zainstalowany jeden procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu 2,00GHz  Pamięć RAM: min. 4GB DDR4  Grafika: Zintegrowana  Dysk: min. 120 GB SSD  Sieć: Lan (RJ45), Wlan  System operacyjny spełniający poniższe parametry (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji):  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,  - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,  - System musi umożliwiać pracę w domenie  - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat),  - Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. Wymagane jest dostarczenie płyt instalacyjnych do licencjonowanego systemu lub podanie odnośników do strony producenta komputera w celu pobrania dedykowanych dla komputera obrazów .iso systemu,  - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),  - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,  - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta,  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,  - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,  - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi,  - Wbudowany system pomocy w języku polskim,  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,  - Wsparcie dla .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,  - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,  - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,  - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,  - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,  - Możliwość przywracania plików systemowych,  - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),  - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Obudowa | Wolnostojąca, Obudowa urządzenia wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Podstawa wyposażona w przepust kablowy oraz możliwość mocowania do podłoża. | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |
| **27.Drukarka numerków**   1. *Nazwa oferowanego sprzętu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2. *Nazwa producenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 3. *Kraj pochodzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 4. *Rok produkcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Typ urządzenia | drukarka termiczna | TAK\* | NIE \* |  |
| 2 | Mechanizm drukujący | termiczny, prędkość druku max 250 mm/s | TAK\* | NIE \* |  |
| 3 | Żywotność głowicy | 150 km wydruku | TAK\* | NIE \* |  |
| 4 | Automatyczny obcinacz | Tak | TAK\* | NIE \* |  |
| 5 | Zasilanie | Drukarka musi posiadać zewnętrzny zasilacz sieciowy w komplecie | TAK\* | NIE \* |  |
| 6 | Szerokość zadruku | 64-72 mm (rolka 80 mm/ max 80m) | TAK\* | NIE \* |  |
| 7 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji producenta | TAK\* | NIE \* |  |

UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta lub dystrybutora załączonym do tabeli lub oświadczeniem w przypadku braku potwierdzenia w prospektach.

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejszy „Załącznik” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Załącznik nr 2**

## Zał. nr 2 JEDZ

*­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Załącznik stanowi oddzielny plik zamieszczony na platformie zakupowej do przedmiotowego postępowania**

**Załącznik nr 3.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **WykonawcA / WykonawcA wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pełna nazwa/firma, adres)*  NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  reprezentowany przez:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

**Zał. nr** **3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

*składane na podstawie art. 125 ust. 1*

*Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023.1605 t.j. ze zm.)*

*(dalej jako: ustawa Pzp), stanowiące stosownie do treści art. 125 ust. 3 Pzp dowód potwierdzający brak podstaw*

*wykluczenia w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący*

*wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki umowy*

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn.: ***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania)*,

prowadzonego przez

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

*(oznaczenie zamawiającego),*

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym temu rozporządzeniu przez kolejne zmiany [[1]](#footnote-1).
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).[[2]](#footnote-2)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),*

polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym temu rozporządzeniu przez kolejne zmiany.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

*[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]*

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym temu rozporządzeniu przez kolejne zmiany.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) \_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Załącznik nr 4.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOT UDOSTĘPNIAJCY ZASOBY:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pełna nazwa/firma, adres)*  NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  reprezentowany przez:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

## Zał. nr 4 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

pn.:

***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania),*

prowadzonego przez:

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

*(oznaczenie Zamawiającego),*

Ja (My) niżej podpisany(ni):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))*

działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia)*

oświadczam(y), że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego zobowiązuję(emy) się do udostępnienia Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

do dyspozycji niezbędnych zasobów

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)*

na potrzeby realizacji zamówienia.

*W związku z poleganiem wyżej wymienionego Wykonawcy na moich (naszych) zdolnościach, o których mowa w art. 118* Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.*) *oświadczam(amy) iż:*

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich (naszych) zasobów to:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego moich (naszych) zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
2. sposób udostępnienia i wykorzystania:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. okres udostępnienia i wykorzystania:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ja(my) jako podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, **zrealizuję (zrealizujemy)/nie zrealizuję (zrealizujemy)\*** roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*.*

**\*niepotrzebne skreślić**

*UWAGA:**(poniższy zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę)*

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia złożone przez podmiot na zasadach określonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.*

1. *Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających swoje zasoby.*
2. *Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:*
3. *zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;*
4. *sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;*
5. *czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.*
6. *Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.*

**Załącznik nr 5.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pełna nazwa/firma, adres)*  NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  reprezentowany przez:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

**Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

*składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5*

*Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023.1605 t.j. ze zm.)*

*(dalej jako: ustawa Pzp), stanowiące stosownie do treści art. 125 ust. 3 Pzp dowód potwierdzający brak podstaw*

*wykluczenia w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący*

*wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki umowy*

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn.: ***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania)*,

prowadzonego przez

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

*(oznaczenie zamawiającego),*

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym temu rozporządzeniu przez kolejne zmiany [[3]](#footnote-3).
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).[[4]](#footnote-4)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) \_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

**Załącznik nr 6.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA/Wykonawca wspólnie ubiegającY się o udzielenie zamówienia:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pełna nazwa/firma, adres)*  NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  reprezentowany przez:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

## Zał. nr 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE Z Art. 117 ust. 4 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania),*

prowadzonego przez:

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

*(oznaczenie Zamawiającego),*

Ja (My) niżej podpisany(ni):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

działając w imieniu i na rzecz:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Nazwa / Firma Wykonawcy*** | ***Adres*** | ***NIP/REGON*** | ***KRS/CEiDG*** |
| *Wykonawca 1/ Lider:* |  |  | *NIP:*  *REGON:* |  |
| *Wykonawca 2/Partner:* |  |  | *NIP:*  *REGON:* |  |
| *Wykonawca 3/Partner:* |  |  | *NIP:*  *REGON:* |  |
| *Wykonawca …:* |  |  | *NIP:*  *REGON:* |  |

*(Wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

1. *Oświadczam(amy), że warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej określony w pkt. \_\_\_\_ SWZ\* spełnia(ją) w naszym imieniu nw. wykonawca(y):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nazwa / Firma Wykonawcy*** | ***Wymagane uprawnienia*** | ***Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę*** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. *Oświadczam(amy), że warunek dotyczący wykształcenia określony w pkt. ….. SWZ\* spełnia(ją) w naszym imieniu nw. wykonawca(y):*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nazwa / Firma Wykonawcy*** | ***Zakres robót budowlanych lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę*** |
|  |  |
|  |  |

1. *Oświadczam(amy), że warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych określony w pkt. \_\_\_\_ SWZ\* spełnia(ją) w naszym imieniu nw. wykonawca(y):*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nazwa / Firma Wykonawcy*** | ***Zakres robót budowlanych lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę*** |
|  |  |
|  |  |

1. *Oświadczam(amy), że warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy określony w pkt. \_\_\_\_ SWZ\* spełnia(ją) w naszym imieniu nw. wykonawca(y):*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nazwa / Firma Wykonawcy*** | ***Zakres robót budowlanych lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę*** |
|  |  |
|  |  |

1. *Oświadczam(amy), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*

***\* Wskazać jednostkę redakcyjną SWZ lub innego z dokumentów zamówienia, w którym określono (sprecyzowano) dany warunek udziału w postępowaniu***

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

***Uwaga*** *(poniższy zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę)****:***

***Oświadczenie odnosi się do warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców w pkt 7.***

1. *Stosownie do treści art. 117 ust. 2 Ustawy* ***warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane****.*
2. *Stosownie do treści art. 117 ust. 3 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* ***mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane****.*
3. *Stosownie do treści art. 117 ust. 4 Ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty* ***oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.***
4. *Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, odnosić należy również do tych Wykonawców. W konsekwencji Wykonawcy ci, w okolicznościach o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy.*

**Załącznik nr 7.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA/Wykonawca wspólnie ubiegającY się o udzielenie zamówienia:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pełna nazwa/firma, adres)*  NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  reprezentowany przez:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

**Zał. nr 7. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

*w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych*

*(t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),*

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn.: ***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania)*,

prowadzonego przez

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

*(oznaczenie zamawiającego),*

oświadczam, co następuje:

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić]*

**nie należę do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębna ofertę;

**należę do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów\*:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

**Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. \*\***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*** *jeżeli dotyczy*

*DODATKOWE INFORMACJE\**

* *Oświadczenie należy złożyć na wystosowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP wezwanie - niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą*
* *w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

**Załącznik nr 8.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| ***WYKONAWCA:***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(pełna nazwa/firma, adres)*  *NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *reprezentowany przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

**Zał. nr 8. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI**

/ składane na wezwanie/

*zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),*

złożone na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**.:**

***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania)*,

prowadzonego przez

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

*(oznaczenie zamawiającego),*

Ja (My) niżej podpisany(ni):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego

niniejszym oświadczam/oświadczamy\*, że informacje zawarte w złożonym przeze minie/przez nas Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z przedmiotowego postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

w tym także informacje składane na podstawie art. 125 ust. 1 ust. Pzp, a zawarte w złożonym przeze minie/przez nas oświadczeniu w zakresie niepolegania wykluczeniu z postępowania na mocy:

* art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.);
* art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.),

**SĄ aktualne**

**NIE są AKTUALNE**

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić.]*

*DODATKOWE INFORMACJE\**

* *Oświadczenie należy złożyć na wystosowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP wezwanie - niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą*
* *w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

**Załącznik nr 9.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| ***PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(pełna nazwa/firma, adres)*  *NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *reprezentowany przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

**Zał. nr 9. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI**

/ składane na wezwanie/

*zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),*

złożone na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**.:**

***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego***

***wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania)*,

prowadzonego przez

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

*(oznaczenie zamawiającego),*

Ja (My) niżej podpisany(ni):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego

niniejszym oświadczam/oświadczamy\*, że informacje zawarte w złożonym przeze minie/przez nas Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z przedmiotowego postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

w tym także informacje składane na podstawie art. 125 ust. 1 ust. Pzp, a zawarte w złożonym przeze minie/przez nas oświadczeniu w zakresie niepolegania wykluczeniu z postępowania na mocy:

* art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.);
* art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.),

**SĄ aktualne**

**NIE są AKTUALNE**

*[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić.]*

*DODATKOWE INFORMACJE\**

* *Oświadczenie należy złożyć na wystosowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP wezwanie - niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą*
* *w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektroniczny*

**Załącznik nr 10.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |

|  |  |
| --- | --- |
| ***WYKONAWCA:***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(pełna nazwa/firma, adres)*  *NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *reprezentowany przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  |

Zał. nr 10. **WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW LUB USŁUG**

/ składane na wezwanie/

złożone na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**.:**

***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania)*,

prowadzonego przez

Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lat** następujące usługi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostaw/usług/**  **nazwa przedsięwzięcia** | **Podmiot,**  **na rzecz których dostawy/usługi/zostały wykonane lub są wykonywane**  ***(nazwa i adres)*** | **Miejsce wykonywania**  **(realizacji)** | ***Całkowita wartość* przedsięwzięcia**  **(dostaw/usług)**  ***w PLN*** | **Całkowita wartość dostaw/usług, za które Wykonawca odpowiadał**  **w PLN** | **Okres realizacji**  ***(pełne daty***  ***od ... do ...)*** | **Wykonawca (W), Wykonawca wspólnie realizujący zamówienie (WW), czy Podwykonawca (PW)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami niniejszy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.* | | | | | | | |
| **1** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł* | *w tym dostawia i wdrożenie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego w obszarze „części białej” i „części szarej”, obejmującego co najmniej dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania, w tym oprogramowania obejmującego e-usługi*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł* | *od \_\_-\_\_-\_\_\_\_r.*  *od \_\_-\_\_-\_\_\_\_r.* | W  WW  PW  *[Zaznaczyć właściwe*  *lub niepotrzebne skreślić]* |
| **2** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł* | *w tym dostawia i wdrożenie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego w obszarze „części białej” i „części szarej”, obejmującego co najmniej dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania, w tym oprogramowania obejmującego e-usługi*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł* | *od \_\_-\_\_-\_\_\_\_r.*  *od \_\_-\_\_-\_\_\_\_r.* | W  WW  PW  *[Zaznaczyć właściwe*  *lub niepotrzebne skreślić]* |
| **1** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | 5 | *6* | 7 | 8 |
| **(..)** |  |  |  |  |  |  |  |

***Załączniki:***

***Dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejszy „Wykaz” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

***Uwaga*** *(poniższy zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę)****:***

1. *Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.*

**Załącznik nr 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:**   |  | | --- | | Nad Biebrzą Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001022373, REGON: 524609050, NIP: 5451826503, kapitał zakładowy: 5 000,00zł |  |  |  | | --- | --- | | ***WYKONAWCA:***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(pełna nazwa/firma, adres)*  *NIP/PESEL, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *KRS/CEiDG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *reprezentowany przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |  | |  |  |  |  |

## Zał. nr 11. WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

/ składane na wezwanie/

***Przeprowadzenie cyfryzacji szpitala SPZOZ w Sokółce – dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową***

*(nazwa postępowania),*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię**  **i nazwisko** | **Zakres wykonywanych czynności**  **/ funkcja** | **Wykształcenie**  **Kwalifikacje**  **Zawodowe**  **Doświadczenie** | **Informacja o podstawie**  **dysponowania osobą** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(imię)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(nazwisko)* | **Kierownik programu/ projektu** | **Kwalifikacje Zawodowe**  *certyfikat z zakresu zarządzania programami (np. MSP, PRINCE2 Practitioner lub równoważny)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Informacja na temat doświadczenia**  **Doświadczenie**  *[doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub koordynatora lub osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego, obejmującego co najmniej dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania, w tym oprogramowania obejmującego e-usługi]*  **I.**  ***1. Nazwa zadania****:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Okres realizacji zadania:  *od \_\_-\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_r. – do \_\_-\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_r.*  *(od dz-m-r do dz-m-r)*  ***2.Zamawiający:***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***3. Wartość zadania (brutto):***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł*  **II.**  ***1. Nazwa zadania****:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Okres realizacji zadania:  *od \_\_-\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_r. – do \_\_-\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_r.*  *(od dz-m-r do dz-m-r)*  ***2.Zamawiający:***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***3. Wartość zadania (brutto):***  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł* | **Podstawa dysponowania:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Uwaga: należy wpisać podstawę dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji Wykonawcy)*  **Dysponowanie bezpośrednie/**  **pośrednie\***  **\*niepotrzebne skreślić**  *(Uwaga: należy wskazać czy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio czy polega na zasobach innych podmiotów)* |
| 2 | **(…)** |  |  |  |

**\*niepotrzebne skreślić**

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) |

*Niniejsze „Oświadczenie” należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

1. *Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), z późn. zmianami:*

   *art. 5k dodany przez art. 1 pkt 23 rozporządzenia nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.111.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2022r.;*

   *art. 5k ust. 1:*

   *- zmieniony przez* [*art. 1 pkt 15*](https://sip.lex.pl/#/document/69594325?unitId=art(1)pkt(15)&cm=DOCUMENT) *rozporządzenia nr 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.193.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2022r.*

   *- zmieniony przez* [*art. 1 pkt 22 lit. a*](https://sip.lex.pl/#/document/72177785?unitId=art(1)pkt(22)lit(a)&cm=DOCUMENT) *rozporządzenia nr 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.159I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023r.*

   *art. 5k ust. 2 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 12 rozporządzenia nr 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.153.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2022r.;*

   *art. 5k ust. 2 lit. f) uchylona przez art. 1 pkt 22 lit. b rozporządzenia nr 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.159I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023r.*

   *Stosownie do art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z późn. zmianami, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, art. 10 ust. 1, 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE* na *rzecz lub z udziałem:*

   1. *obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w* Rosji *lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w* Rosji*;*
   2. *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
   3. *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*

   *w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów,* na *których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada* na *nich ponad 10 % wartości zamówienia* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1* *Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:*

   1. *wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;*
   2. *wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;*
   3. *wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.*

   [↑](#footnote-ref-2)
3. *Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), z późn. zmianami:*

   *art. 5k dodany przez art. 1 pkt 23 rozporządzenia nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.111.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2022r.;*

   *art. 5k ust. 1:*

   *- zmieniony przez* [*art. 1 pkt 15*](https://sip.lex.pl/#/document/69594325?unitId=art(1)pkt(15)&cm=DOCUMENT) *rozporządzenia nr 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.193.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2022r.*

   *- zmieniony przez* [*art. 1 pkt 22 lit. a*](https://sip.lex.pl/#/document/72177785?unitId=art(1)pkt(22)lit(a)&cm=DOCUMENT) *rozporządzenia nr 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.159I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023r.*

   *art. 5k ust. 2 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 12 rozporządzenia nr 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.153.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2022r.;*

   *art. 5k ust. 2 lit. f) uchylona przez art. 1 pkt 22 lit. b rozporządzenia nr 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.159I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2023r.*

   *Stosownie do art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z późn. zmianami, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, art. 10 ust. 1, 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE* na *rzecz lub z udziałem:*

   1. *obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w* Rosji *lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w* Rosji*;*
   2. *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
   3. *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*

   *w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów,* na *których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada* na *nich ponad 10 % wartości zamówienia* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:*

   1. *wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;*
   2. *wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;*
   3. *wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.*

   [↑](#footnote-ref-4)