Kołbaskowo, dn. 12.03.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 05.03.2024 r.**

Dot*.* postępowania przetargowego pn.: **„*Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne*”**

**Pytanie nr 1:**

W specyfikacji technicznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej opisane są rury PVC i PVC-U. Prosimy o

wskazanie gdzie na jakich odcinkach należy zastosować dany materiał.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Opis rury PVC i PVC-U jest stosowany zamiennie. Jest to ta sama rura. Dodatek litery U oznacza twardą, nieplastyfikowaną wersję polichlorku winylu. Rury kanalizacyjne wykonywane są tylko i wyłącznie z tej wersji polichlorku winylu. Pozycja 2.2. ze strony 41 specyfikacji technicznej podana została błędnie.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wskazanie czy kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC klasy S SDR34 lite SN8 czy

PVC-U SN16.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Należy stosować rury PVC klasy S SDR 34 lite SN8. Pozycja 2.2. ze strony 41 specyfikacji technicznej podana została błędnie.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o wskazanie czy kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC klasy S SDR34 lite SN8 czy

PVC-U SN16.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Należy stosować rury PVC klasy S SDR 34 lite SN8. Pozycja 2.2. ze strony 41 specyfikacji technicznej podana została błędnie.

..................................................