ZP.26.1.34.2024  
Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie 4: Meble**

1. **Stół uczniowski 3- osobowy (3 sztuki)**

Wymiary:

- wysokość stolika 76 cm,

- wymiary blatu 180/50 cm (+/- 2 cm).

Wymagania:

1. Wykonany z rury Ø 32 mm (+/- 2 mm) zaślepione stopkami z tworzywa.

2. Blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm (+/- 2 m).

3. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV grubości 2 mm w kolorze płyty.

4. Kolor płyty buk.

5. Kolor stelaża: srebrny.

Zdjęcie poglądowe numer 1:



1. **Szafa (4 sztuki)**

Wymiary:

- wysokość 185 cm (+/- 2 cm),

- szerokość 80 cm (+/- 2 cm),

- głębokość 60 cm (+/- 2 cm).

Wymagania:

1. Szafa 4- drzwiowa zabezpieczona zamkiem (półki: 5 sztuk z możliwością regulacji poziomu położenia).

2. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm (+/- 2 mm).

3. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV grubości 2 mm w kolorze płyty.

4. Kolor – buk.

5. Uchwyty chromowane.

Zdjęcie poglądowe numer 2:



1. **Szafka wisząca (4 sztuki)**

Wymiary:

- wysokość 100 cm (+/- 2 cm),

- szerokość 90 cm (+/- 2 cm),

- głębokość 37 cm (+/- 2 cm).

Wymagania:


1. Szafka 2- drzwiowa, uchwyty chromowane (półki: 3 sztuk z możliwością regulacji poziomu położenia).

2. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm (+/- 2 mm).

3. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV grubości 2 mm w kolorze płyty.

4. Kolor – buk.

Zdjęcie poglądowe numer 3:



Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble w zakresie zadania były jednolite kolorystycznie.

Zamawiający wymaga, aby meble posiadały certyfikat dopuszczający je do użytkowania w placówkach dydaktycznych.

Zamawiający wymaga, aby wysokość stołów uczniowskich odpowiadała zapisom rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz normie PN-EN 1729-1:2007 określającej wymiary funkcjonalne krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych lub równoważnej i normie 1729-2:2007 określającej wymagania bezpieczeństwa i metody badań krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych (rozmiar 6) lub równoważnej.