Zgierz, dnia 31 marca 2023 r.

WR.271.8.2023

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grotniki ul. Ogrodowa”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022.1710 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz  
z wyjaśnieniami:

***Pytanie 1***

Wskazujemy na dwa problemy natury technicznej zaprojektowanej drogi:

1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31,5mm – wobec braku frakcji drobnych 0/4 mm nie ma możliwości zagęszczenia tego kruszywa, a w związku z tym nie zostaną uzyskane parametry nośności.
2. Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm:
3. nie ma możliwości technicznych pociągnięcia plantu pod kostkę gr. 3 cm kruszywem frakcji 16 mm
4. nie widzimy możliwości technologicznej układania kostki na luźno rozsypanych kamieniach, ponieważ taki rezultat osiągniemy na kruszywie 8/16

Prosimy o wskazanie normy technicznej bądź określenie oczekiwanego sposobu wykonania przez Zamawiającego.

***Odpowiedzi***

Ad. 1 Parametry nośności kruszywa 4/31,5 mm należy osiągnąć poprzez długotrwałe zagęszczanie co spowoduje rozpad ziaren i w konsekwencji dogęszczenie do zadanych parametrów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad. 2 Posadowienie kostki brukowej i hydrofugi należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją producenta. Podsypki należy wykonywać warstwo  
i konsekwentnie zagęszczać każdą z nich, a wymienione warstwy należy układać na odpowiednio przygotowanej warstwie geowłókniny i podbudowy z kruszywa.

W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgodnie z wymaganiami dokumentacji wykonać poletko próbne o parametrach zgodnych i opisanych  
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
W przypadku braku nośności zostanie przeanalizowana możliwość zmiany frakcji kruszywa..

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji projektowej w tym z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robót gdyż są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi i na ich podstawie ocenić zakres i koszt wykonania zadania.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 w.666