**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługeksploatacji Urządzeń Transportu Bliskiego, zwanych dalej /UTB/, w obiekcie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu w zakresie:
	1. Konserwacji i pogotowia dźwigowego,
	2. Napraw bieżących dźwigów,

 Wykaz dźwigów objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.

# W ramach prowadzenia konserwacji, pogotowia dźwigowego i naprawbieżących dźwigów Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług konserwacji i napraw zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeńtransportu bliskiego(Dz. U. z 21 listopada 2018 r. poz. 2176)oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 30.05.2019 poz. 1008) w zakresie:

* 1. Dokonywania przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonym w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji, obejmujących sprawdzenie działania wszystkich urządzeń, mechanizmów, instalacji i części pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji oraz ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
	2. Konserwacji, pod pojęciem której Zamawiający rozumie utrzymanie w ruchu i należytym stanie technicznym znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego urządzeń oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania (tj. płynów, smarów, środków czyszczących).
	3. Napraw, pod pojęciem której Zamawiający rozumie, wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia właściwości użytkowych uszkodzonym w wyniku awarii elementom lub pojedynczym modułom użytkowanych przez Zamawiającego urządzeń (bez konieczności zapewniania elementów lub podzespołów nowych w miejsce uszkodzonych).
	4. W przypadku przywrócenia UTB do pełnej sprawności lub nagłe naprawy awaryjne, z zastosowaniem nowych części,na wykonane usługi należy przedstawić kosztorys powykonawczy.
	5. Wykonywania regulacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z DTR urządzeń oraz bieżące usuwanie usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy.
	6. Wykonywania pomiarów oporności izolacji obwodów elektrycznych i skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dźwigu w terminach wymaganych przepisami oraz przekazanie protokołu Zamawiającemu.
	7. Założenia i prowadzenia dziennika konserwacji z zapisami wykonywanych czynności i wyników przeglądów.
	8. Przygotowania i zgłoszenia UTB do badańwykonywanych przez organ dozoru technicznego oraz obecnośćpodczas badania pracownika Wykonawcy.
	9. Prowadzenia całodobowego pogotowia dźwigowego.W dni robocze od godziny 7:00 do godziny 15:00 na terenie Szpitala. a od godziny 15:00 pełnienie dyżuru poza terenem Szpitala.W dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta poza terenem Szpitala
	10. Miejscem świadczenia usług jest miejsce użytkowania urządzeń i instalacji lub też punkt serwisowy Wykonawcy (w zależności od kwalifikacji naprawy, wysokiego stopnia uszkodzenia, bądź też stopnia skomplikowania naprawy, wymagającego większego zaangażowania ze strony Wykonawcy). Koszt transportu urządzenia do punktu serwisowego Wykonawcy każdorazowo ponosi Wykonawca.
1. Wcelu realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się przestrzegać następujących zasad:
2. Należy prowadzić imienną listę obecności pracowników pełniących dyżur na terenieSzpitala oraz podać numer telefonu kontaktowego do konserwatora pełniącego dyżur.
3. O konieczności naprawy urządzenia Zamawiający powiadamia pracownika Wykonawcyosobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio zgłaszając zapotrzebowanie w siedzibie Wykonawcy. Zgłoszenia dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
4. Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne odbywać się będą po wcześniejszymuzgodnieniu terminu z administracją obiektu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy dostęp do urządzeń w uzgodnionym terminie, celem dokonania naprawy.
5. Czynności związane z usuwaniem występujących usterek lub awarii Wykonawcazobowiązany jest podjąć w ciągu dwóch godzin, od chwili powiadomienia przez użytkownika o niesprawności dźwiguoraz bezzwłocznie całodobowo w przypadku konieczności uwolnienia osób znajdujących się w kabinie.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy zobowiązuje się sporządzić ocenę stanutechnicznego urządzenia. Jeżeli naprawa wymaga daleko idących modyfikacji, konfiguracji urządzenia, których koszty mogą znacznie przekroczyć aktualną wartość urządzenia, bądź też awaria urządzenia jest rezultatem utracenia jego przydatności eksploatacyjnej i ma charakter trwały, decyzja o podjęciu dalszych czynności serwisowych lub odstąpieniu od nich leży w gestii Zamawiającego.
7. Po każdej wykonanej naprawie bieżącej należy przedstawić wypełnione zleceniewykonania usługi i dostarczyć do Działu Technicznego w kolejnym dniu roboczym. Druk dostarcza Zamawiający.
8. Czynności związane z utylizacją wymienionych części i zużytych materiałów eksploatacyjnychnależą do zakresu obowiązków Wykonawcy.