**Załącznik nr 3.2. do SWZ**

Informacja o technologii obalania drzew i zbiorze i utylizacji niecierpka drobnolistnego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres leśny  Nr poz.  w STWPL | Kod czynności | Nazwa Czynności | Opis czynności |
| 03-21-1-03-104-d -00  Nr poz.  w STWPL 12 | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | W drzewostanie drzewa do wycięcia oznaczono na wysokości około 30 cm od szyi korzeniowej od dołu stoku zieloną farbą literami A oraz C.  Drzewa oznaczone literą A należy ściąć zachowując kierunek obalania tak, aby w jak najmniejszym zakresie uszkodzić rosnące w dolnym piętrze lipy, które są tutaj głównym celem ochrony. Drzewa obalone pozostawiamy bez dalszych czynności. Do ścięcia jest: 17 szt. sosny, 37 szt. brzozy, 3 szt. modrzewia i 1 sztuka osiki. Razem 58 szt..  Ścięcie drzew oznaczonych literą C wymaga zastosowania technik alpinistycznych. Drzewo w pierwszej kolejności należy po wejściu na nie okrzesać, odciąć wierzchołek a następnie ściąć zachowując kierunek obalania tak, aby w jak najmniejszym zakresie uszkodzić rosnące w dolnym piętrze lipy. Drzewa obalone pozostawiamy. Do ścięcia jest: 9 szt. sosny, 38 szt. brzozy, 4 szt. modrzewia. Razem 51 szt.. Razem do ścięcia w oddz. 104-d-00 jest 109 drzew oznaczonych literami A i C. |
| 03-21-1-03-105-k-00  Nr poz.  w STWPL 12 | GODZ PILA | Prace godz. Wyk. pilarką | W drzewostanie drzewa do wycięcia oznaczono na wysokości około 30 cm od szyi korzeniowej od dołu stoku zieloną farbą literami A oraz C.  Drzewa oznaczone literą A należy ściąć zachowując kierunek obalania tak, aby w jak najmniejszym zakresie uszkodzić rosnące w dolnym piętrze lipy, które są tutaj głównym celem ochrony. Drzewa obalone pozostawiamy bez dalszych czynności. Do ścięcia jest: 33 szt. sosny, 25 szt. brzozy, 10 szt. modrzewia. Razem 68 szt..  Ścięcie drzew oznaczonych literą C wymaga zastosowania technik alpinistycznych. Drzewo w pierwszej kolejności należy po wejściu na nie okrzesać, odciąć wierzchołek a następnie ściąć zachowując kierunek obalania tak, aby w jak najmniejszym zakresie uszkodzić rosnące w dolnym piętrze lipy. Drzewa obalone pozostawiamy. Do ścięcia jest: 9 szt. sosny, 22 szt. brzozy, 1 szt. modrzewia. Razem 32 szt.. Razem do ścięcia w oddz. 105- k-00 jest 100 drzew oznaczonych literami A i C. |
| 03-21-1-03-105-k-00  Nr poz.  w STWPL 165 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | Zbiór ręczny niecierpka drobnokwiatowego w okresie kwitnienia na powierzchni 0,20 ha wskazanej przez pracownika Nadleśnictwa i służby RDOŚ. |
| 03-21-1-03-105-k-00 Nr poz.  w STWPL 166 | GODZ RH8 | Prace godzinowe wyk. ciągnikiem | Zabrany w drzewostanie niecierpek drobnokwiatowy należy dostarczyć do utylizacji w kompostowni. Potwierdzeniem wykonania jest dokument przyjęcia utylizowanego materiału z kompostowni.. |