Załącznik nr 1A

FORMULARZ OFEROWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH

**Zakup wraz z dostawą 6 sztuk wiat przystankowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne WIATA PRZYSTANKOWA** | **Opis parametrów i warunków oferowanych**  *\*zaznaczyć właściwą odpowiedź* |
| **1.** | Wymiary wiaty (mm) +/- 5%:   * Długość: 2900 (ściana tylna; 2 moduły),   3000 (dach)   * Szerokość: 1450 (ściana boczna),   2000 (dach)   * Wysokość: 2500 (front) * Głębokość siedziska ławki – 420 * Długość siedziska ławki - 1800 | ……………………………………..  ………………………………………  ………………………………………  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |
| **2.** | Wiata o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL   * Profile nośne o wymiarach 80x80x3 (pionowe) * Dach z profili 120x80x3 (wzdłużne) oraz 80x60x4 (poprzeczne) | tak/nie |
| **3.** | Stopa regulowana o wymiarach 200x200x10 mm | tak/nie |
| **4.** | Dach jednospadowy o konstrukcji prostej, pokryty szkłem hartowanym bezpiecznym o grubości 10 mm, mocowanym w rotulach | tak/nie |
| **5.** | Ściany (tylna i boczne) z szyb ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, montowane w uchwytach | tak/nie |
| **6.** | Ławka zintegrowana z konstrukcją wiaty, umiejscowiona na jej tylnej ścianie, wykonana z profili stalowych, po bokach wsparta trójkątną blachą wzmacniająco-dekoracyjną. Siedzisko z drewna lakierowanego. | tak/nie |
| **7.** | Rynna wykonana z ceownika | tak/nie |
| **8.** | Kosz na śmieci 20 l malowany na wybrany kolor z palety RAL, przymocowany do konstrukcji wiaty na zewnątrz | tak/nie |

*Podpis:*

......................................

*(pieczątka i podpis osób/y*

*uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

*…………………, dnia ………………………. r.*