**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wózek narzędziowy z wyposażeniem 9 szt**

|  |
| --- |
|  |
| **Atrybut urządzenia** | **Opis/wymagania/parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Szafka serwisowa z wyposażeniem |
| Zastosowanie | Warsztaty szkolne |
| Konstrukcja metalowa z szufladami | TAK |
| Zamykanie centralnym zamkiem | TAK |
| Antypoślizgowy blat roboczy | TAK |
| Wymagane wyposażenie minimalne | 1. Klucze płasko-oczkowe (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm)
2. Klucze płasko-oczkowe (22, 24, 27, 28, 30, 32 mm)
3. ADAPTOR 1/2" oraz 3/8"; bity HEX, 30 mm (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) oraz 75 mm (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12) / Bity TORX, 30 mm (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) oraz 75 mm (T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55) / Bity SPLINE, 30 mm (M5, 6, 8, 10, 12) oraz75 mm (M5, 6, 8, 10, 12)
4. 1/2" nasadki sześciokątne(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm), grzechotka 1/2", CRV 6140, przedłużka 1/2" 127 mm, przegub cardana 1/2", nasadka do świec 1/2", 16 MM, 21 mm, pokrętło typu T 1/2" 255 mm
5. 1/4" nasadki sześciokątne(3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm), (8, 10, 11, 12, 13 mm), przedłużka 1/4", (50,8 mm) ,(101,6 mm), przegub cardana 1/4", pokrętło typu T 1/4", 152,4 mm, grzechotka 1/4", 72TH, CRV6140
6. wkrętaki płaskie 3x75 mm; 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm
7. wkrętaki krzyżakowe PH0x100 mm; PH1x75 mm, PH1x100 mm,PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm, PH3X150 mm
8. nasadki sześciokątne 3/4" 19 mm ; 21 mm ; 22 mm ;24 mm ; 27 mm ; 28 mm ; 30 mm ; 32 mm ; 34 mm ; 36 mm ; 41 mm ; 46 mm ; 50 mm ; 55 mm
9. grzechotka 3/4"X500mm ; przedłużka 3/4"x200 mm; przegub cardana 3/4" ; pokrętło typu T 3/4"x500 mm
10. szczypce diagonalne tnące boczne 6”, szczypce do pierścieni zabezpieczających segera proste zewnętrzne 6”, szczypce do pierścieni zabezpieczających segera proste wewnętrzne 6”, szczypce do pierścieni zabezpieczających segera zakrzywione zewnętrzne 6”, szczypce do pierścieni zabezpieczających segera zakrzywione wewnętrzne 6”, szczypce z długimi szczękami 6”, szczypce z długimi szczękami zakrzywione 6”, kombinerki 6”, szczypce nastawne 10”, młotek ślusarski 500g, wybijaki 150mm: 3,4,5,6,8,10 m zamawiający dopuszcza również Szczypce uniwersalne CR-V 180mm, szczypce wydłużone proste CRV, 160mm, szczypce wydłużone wygięte CRV 160mm, szczypce tnące boczne CRV 160mm, młotek 300mm; młotek 350mm; przecinaki 10x8x142mm, 12x10x152mm, 16x13x172mm
11. Zestaw do wykręcania uszkodzonych śrub i nakrętek (od 9 do 21 mm)
12. Suwmiarka z odczytem cyfrowym
13. Miara stalowa zwijana 5m
14. Multimetr uniwersalny
15. Lampa LED (przenośna, zasilana akumulatorowo +ładowarka)
 |
| Ilość szuflad  | min.6 |
| Gwarancja | 24 m-ce |

Szacunkowa wartość w zł netto: 3500 netto x 9 szt.=31 500