**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**Wykonania cokołu z siedziskami drewnianymi na terenie przy ul. Marcelińskiej /Grochowskiej w Poznaniu**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. **Ogólna Specyfikacja Techniczna**
2. **Szczegółowe Specyfikacje Techniczne**

Dział: 45453000-7 **Roboty remontowe i renowacyjne**

1. **OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**
2. **WSTĘP**
	1. **Określenie przedmiotu zamówienia**
		1. **Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia**

Wykonanie cokołu murowanego z montażem siedzisk przy ul. Marcelińskiej/Grochowskiej w Poznaniu.

 Zakres robot obejmuje:

- rozbiórka starego zmurszałego cokołu betonowego

- wykop pod betonowy fundament nowego cokołu

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku w wykopie

- wykonanie ław fundamentowych cokołu

- położenie izolacji poziomej z papy

- pomurowanie nowego cokołu z bloczków wapienno-piaskowych

 na fundamencie betonowym

- położenie podkładowej masy tynkarskiej ścian cokołu

- wykonanie warstwy cienkościennej tynku 3mm ze wzmocnieniem

 krawędzi cokołu kątownikiem

- montaż siedzisk z listew dębowych

- rozplantowanie ziemi przy cokole

- wywóz rozebranych elementów cokołu i ich utylizacja

**1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych**

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu cokołu z bloczków wap. piaskowych z siedziskami .

**1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych**

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2.

**1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną**

Roboty objęte niniejszą specyfikacja techniczną zostały określone szczegółowo w przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z poleceniami inspektora nadzoru.

**1.5.1. Przekazanie terenu budowy**

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.

**1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy**

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót zwłaszcza przed zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca jest zobowiązany jest do konsultowania przebiegu robót z najemcami budynku.

**1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm ochrony środowiska na terenie i wokół budowy

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

- utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek.

**1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa**

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym w trakcie realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

**1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.**

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

**1.5.6. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.**

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy transporcie materiałów na i z terenu budowy.

**1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.**

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje się, że wszystkie koszty związanie z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

**1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót**

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

**1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów**

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

**2. Materiały**

**2.1. Stosowanie materiałów**

 Wykonawca do zadania powinien stosować materiały, które posiadają: - certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną dla których nie ustalono Polskiej normy.

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania

**2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów**

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do wykonania robót będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. I będą zlokalizowane w obrębie ternu robót w miejscach uzgodnionych przez inspektora nadzoru.

**2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.**

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

Wykonawca powiadomi inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.

**3. Sprzęt**

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

**4. Transport**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

**5. Wykonanie robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora. Polecenia będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.

**6. Dokumenty budowy**

 Do dokumentów budowy zalicza się:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów

- dokumenty stanowiące załączniki do odbioru robót

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru

**7. Odbiór robót**

**7.1. Odbiór robot zanikowych**

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności wykonawcy. Odbiór przeprowadza się w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

**7.2. Odbiór końcowy** polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru końcowego stwierdza wykonawca przez pisemne powiadomienie zamawiającego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora i wykonawcy.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonana oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów.

**7.3. Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego.**

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół końcowego odbioru robót wraz załączonymi dokumentami:

- wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów – atesty i świadectwa badań materiałów

**8. Podstawa płatności**

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez zamawiającego w ofercie. Do robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych.

**9. Obowiązujące normy i normatywy**

- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. **SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE**
2. **Roboty poprzedzające i związane**

- wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych – zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów – ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów z uwagi na prowadzenie robót w czynnych obiektach – przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki – wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren budowy przez osoby trzecie - wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

1. **Warunki bezpieczeństwa pracy**

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudnić specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 **3. Sprzęt**

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru przez wykonawcę .

1. **Transport i magazynowanie materiałów**

Wykonawca jest zobowiązany jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót

1. **Wymagania szczególne**

 **Roboty budowlane. Wykonanie robót betonowych , murarskich , tynkarskich cokołu oraz montażu siedzisk drewnianych na cokole.**

1. **ST 1 Wykonanie cokołu z bloczków wapienno-piaskowych.**

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania cokołu z bloczków wapienno-piaskowych.

* 1. **Wymagania ogólne**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ST i poleceniami inspektora nadzoru

* 1. **Materiały**

Materiały stosowane do wykonania cokołu powinny mieć :

-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

-certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich

-Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dokumentacje składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania cokołu z bloczków wapienno-piaskowych.

**1.3 Wykonanie robót**

Na przygotowanej powierzchni fundamentowej należy pomurować cokół z bloczków wapienno-piaskowych.

Następnie nałożyć tynk cienkowarstwowy na podłożu z masy tynkarskiej .

Zamocować siedziska z desek dębowych

**1.4.Szczegółowy zakres robót:**

- rozbiórka starego zmurszałego cokołu betonowego

- wykop pod betonowy fundament nowego cokołu

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku w wykopie

- wykonanie ław fundamentowych cokołu

- położenie izolacji poziomej z papy

- pomurowanie nowego cokołu z bloczków wapienno-piaskowych

 na fundamencie betonowym

- położenie podkładowej masy tynkarskiej ścian cokołu

- wykonanie warstwy cienkościennej tynku 3mm ze wzmocnieniem

 krawędzi cokołu kątownikiem

- montaż siedzisk z listew dębowych

- rozplantowanie ziemi przy cokole

- wywóz rozebranych elementów cokołu i ich utylizacja

**1.5.Kontrola jakości robót**

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania podłoża fundamentowego cokół murowany , otynkowany .

Montaż siedzisk drewnianych na wykonanym cokole

* 1. **Obmiar robót**

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w kosztorysie ofertowym.

**1.6. Odbiór robót**

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt 7

**3. Przepisy i dokumenty związane**

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, wymienione w ogólnej specyfikacji technicznej.

Obowiązujące w Polsce normy i normatywy w tym warunki techniczne wykonania robót