załącznik nr 2 KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** |  | **Przeglądu i konserwacji stacji uzdatniania wody****Akademii wojsk lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki We Wrocławiu, przy ul. Czajkowskiego 109** |
| **1.1** |  | **Przegląd stanu SUW** |
| 1 d.1.1 | KNR 4-020136-09analogia | Konserwacja zbiornika reakcji fi 1800 mm, poprzez kontrolę stanu wewnątrz i na zewnątrz wraz z czyszczeniem | szt. | 1,000 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 80125-01analogia | Konserwacja strumienic DN 65 i DN 100 poprzez wyczysz- czenie. Demontaż i montaż | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3 d.1. 1 | KNR 2-280211-05analogia | Wykonanie przeglądu stanu zbiorników filtracyjnych o śr. 1800 mm. Kontrola złoża. | szt. | 6,000 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-280207-03analogia | Sprawdzenie stanu przepustnic oraz sterowania pneuma- tycznego SUW | kpl. | 1,000 |  |  |
| 5 d.1. 1 | kalk. własna | Przegląd i sprawdzenie automatyki SUW | szt | 1,000 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 4-05II 0121-05analogia | Mechaniczne czyszczenie - osadniki komorowe o pojemnoś- ci ponad 10 m3 - wyczysczenie wraz z wywozem i utylizacjąosadu kod 19 09 02 | m3 ods.os. | 10,000 |  |  |
| 7 d.1. 1 | KNR 2-280105-01analogia | Pomiar zwierciadła wody w studniach | kpl. | 6,000 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 5-051508-01analogia | Wymiana, zainstalowanie i sprawdzenie działania zespołu sygnalizacji alarmowej - czujka otwarcia włazu studni nr 5 | szt. | 1,000 |  |  |
| 9 d.1. 1 | KNR 2-280209-04analogia | Wymiana wodomierza typu MZ o śr. nom. 150 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR-W 4-02 0127-06 | Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 50 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 12 d.1. 1 | KNR 2-280211-05analogia | Uzupełnienie złoża w zbiornikach filtracyjnych o śr. 1800 mm w przypadku ubytków | t | 2,000 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNR 2-180803-01analogia | Dezynfekcja układu SUW z uzyskaniem pozytywnych wyni- ków badań wody | odc.200m | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Przeglądu i konserwacji stacji uzdatniania wody Akademii wojsk lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiWe Wrocławiu, przy ul. Czajkowskiego 109 |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |

Słownie: zł

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41740 Użytkownik: AWL