*Załącznik nr 1 do SWZ*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:* **„Zakup samochodu”**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu Minivan wraz z wyposażeniem, przeznaczonego do przewozu osób na potrzeby Gminy Bełchatów. **Zamawiający dopuszcza samochód podemonstracyjny z przebiegiem maksymalnie do 6000 km lub nowy wyprodukowany w roku 2021/2022, kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych), spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego z homologacją do 3,5 tony.**

|  |  |
| --- | --- |
| L.P. | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
|  | **Warunki techniczne** |
| **1.** | **Rok produkcji 2021/2022 – podemonstracyjny z przebiegiem nie większym niż 6 000 km. lub fabrycznie nowy,** |
| **2.** | **Wymogi ekologiczno-energetyczne** |
| 1) | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym do 3,6 l/100 km, emisja spalin CO2  do 8,2 g/km (wg danych producenta).  **Zamawiający dopuszcza poziom emisji spalin CO2 w wysokości 42 g/km** |
| 2) | Silnik benzynowy o pojemności min. 1000 cm3 hybryda plug-in, |
| 3) | Moc minimalna:125 KM, |
| 4) | Spełniający wymagania emisji spalin min. EURO 6.0, |
| 5) | Minimalny zasięg na silniku elektrycznym 45 km, |
| **3.** | **Napęd** |
| 1) | Na przednią oś lub 4x4, |
| 2) | Skrzynia biegów: automatyczna, |
| 3) | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z systemem hamowania, |
| **4.** | **Układ hamulcowy** |
| 1) | Wyposażony w system ABS,ESP, ASR, AEBS,  wszystkie hamulce tarczowe z czujnikami zużycia okładzin hamulcowych.  Układ hamulcowy dostosowany do kół o min. wielkości 17" |
| **5.** | **Układ kierowniczy** |
| 1) | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 2) | Kierownica wielofunkcyjna/multifunkcyjna, |
| **6.** | **Podwozie/Nadwozie** |
| 1) | Długość od 4800 mm do 5000 mm, wysokość max. 1980 mm, szerokość pojazdu bez lusterek od 1920 mm do 2000 mm |
| 2) | Liczba miejsc ogółem od 7 do 8 osób. |
| 3) | Klimatyzacja-climatronic z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej, trzystrefowa. |
| 4) | Półka/przykrycie części bagażowej. |
| 5) | Elementy wyposażenia standardowego:   1. Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie. 2. Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie. 3. Tylna klapa przeszklona, z podgrzewaną szybą i wycieraczką. |
| 6) | Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane, sterowane elektrycznie i podgrzewane. |
| 7) | Pojazd z kierownicą po lewej stronie. |
| 8) | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne. |
| 9) | Centralne zamki sterowane pilotem z blokadą antywłamaniową. |
| 10) | Lakier z palety kolorów RAL, metalizowany lub perłowy – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, |
| 11) | Podstawowe narzędzia, zestaw naprawczy, apteczka, trójkąt i gaśnica. |
| 12) | Min. 17”- felgi aluminiowe z oponami letnimi zgodnymi z zaleceniami producenta z kompletem kół zimowych, |
| 13) | Śruby kół z zabezpieczeniem przed kradzieżą. |
| 14) | Wpinany hak do przyczepki, |
| 15) | Czujniki ciśnienia w kołach. |
| 16) | Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera w I rzędzie. |
| 17) | Trzecie światło ,,STOP’’ |
| 18) | Składany i przesuwny stolik. |
| 19) | Tapicerka siedzeń z tkaniny lub skórzana. |
| 20) | Zagłówki z regulacją wysokości. |
| 21) | Regulowane siedzenie kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem, fotel lewy i prawy z regulacją wysokości, |
| 22) | Ściany boczne w tylnej części oraz tylna szyba przeszklone i przyciemnione. |
| 23) | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów max. ilość oferowana przez producenta. |
| 24) | Komputer pokładowy. |
| 25) | System kontroli pasa ruchu. |
| 26) | Asystent unikania kolizji i hamowania podczas skręcania po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, |
| 27) | System awaryjnego hamowania Front Assist, wykrywanie pieszych i rowerzystów, |
| 28) | Oświetlenie kabiny kierowcy i części pasażerskiej LED. |
| 29) | Automatyczne światła drogowe. |
| 30) | Czujnik światła i deszczu. |
| 31) | Czujniki cofania i parkowania przód i tył, bok – kamera cofania. |
| 32) | Dwa komplety kluczyków. |
| 33) | Podgrzewane przednie fotele |
| 34) | Ogrzewanie postojowe niezależne. |
| 35) | Komplet dywaników przód i tył odpowiedni dla danego modelu – gumowe. |
| 36) | Radio fabryczne montowane fabrycznie z odtwarzaczem MP3, USB, CD nawigacja mapa Polski i Europy z możliwością aktualizacji, DAB+,  **Zamawiający dopuszcza Radio fabryczne bez odtwarzacza CD** |
| 37) | Tempomat aktywny. |
| 38) | Minimum 1 gniazdo 12 V w kabinie kierowcy i minimum 1 gniazdo 12 V w przedziale pasażerskim, przetwornica DC, |
| 39) | Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu oraz światła do jazdy dziennej LED, reflektory przednie LED oraz tylne lampy LED, |
| 40) | Nadkola i osłony przeciwbłotne przód i tył.  **Zamawiający dopuszcza pojazd bez osłon przeciwbłotnych z przodu i tyłu pojazdu** |
| 41) | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o niewyłączonych światłach. |
| 42) | Oświetlenie tylne kabiny do czytania. |
| 43) | System monitorowania martwego pola widzenia.  **Zamawiający dopuszcza pojazd bez systemu monitorowania martwego pola widzenia** |
| **7.** | **Zabezpieczenie pojazdu** |
| 1) | Immobiliser |
| 2) | Autoalarm |
| **8.** | **Pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony dla którego wymagana jest kategoria prawa jazdy B.** |
| **9.** | **Gwarancja fabryczna** |
| 1) | **Okres gwarancji całopojazdowej wynosi: minimum 4 lata bez limitu kilometrów z możliwością przedłużenia na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączenia obejmującego prawidłowe funkcjonowanie samochodu oraz wady materiałowe i fabryczne. Minimum 3 lata na powłokę lakierniczą oraz minimum 12 lat na perforację nadwozia** |

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Samochód osobowy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
2. Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
3. Samochód osobowy oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
4. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.
5. Serwis gwarancyjny nie dalej niż 60 km od siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca na cały czas wykonywania napraw gwarancyjnych zapewni Zamawiającemu możliwość bezpłatnego korzystania z samochodu zastępczego o klasie podobnej co samochód, którego dostawa stanowi Przedmiot Umowy.
7. Wykonawca w okresie gwarancji wykona lub zapewni wykonanie napraw i przeglądów mechanicznych zgodnie z warunkami gwarancji producenta danego samochodu oraz z warunkami SIWZ. Spełnienie powyższego obowiązku przez Wykonawcę nie może być podstawą do domagania się przez Wykonawcę zwiększenia jego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

**Warunki dotyczące odbioru pojazdu**

Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę gwarancyjną pojazdu, instrukcję obsługi pojazdu, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym przeglądem zerowym, świadectwo homologacji, 2 komplety kluczyków i inne dokumenty w języku polskim niezbędne do rejestracji pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie odbioru.