**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **remont budynku szatniowo-sanitarnego w Wirach**.

Budynek powstał w 2009 roku w ramach programu „Kompleks Orlik 2012”.

Budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu sportowego w Wirach przy ul. Podleśna/Dworcowa będącego w użytkowaniu przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach.

Budynek posiada dwa pomieszczenia szatniowe z sanitariatami i prysznicami, pomieszczenie dla sędziów oraz gospodarcze, WC x 2.

Zakres planowanego remontu obejmuje:

1. Remont instalacji elektrycznej, w tym wymianę lamp oświetleniowych oraz grzejników elektrycznych oraz remont instalacji wentylacyjnej (wymianę wentylatorów z kratkami wentylacyjnymi);
2. Wymianę armatury sanitarnej, w tym: miski ustępowe z deską sedesową i osprzętem (5 kpl), umywalki z postumentem, bateriami i osprzętem (6 kpl.);
3. Wymianę stolarki drzwiowej: wewnętrznej (6 szt.), zewnętrznej (6 szt.). Zdemontowane drzwi zewnętrzne należy przekazać użytkownikowi;
4. Czyszczenie i wyprawki malarskie ścian i sufitów (350 m2);
5. Wymianę wykładziny podłogowej (83 m2) PCV o następujących parametrach:  
   - wykładzina PCV homogeniczna,  
   - w klasie użytkowej 34/42 wg EN 685   
   - grubość całkowita: 2 mm  
   - zabezpieczona fabrycznie poliuretanem

- reakcji na ogień wg EN 13501-1:"Bfl-s1 klejone na podłożu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone do dowolnego podłoża drewnopodobnego,  
- antypoślizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: mniejsze lub równe 0.3,  
- wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm,  
- trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6,  
- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,  
Kolorystykę wykładziny PCV uzgodnić z Użytkownikiem obiektu.

Wykładzina musi być zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Remont dachu (83 m2);
2. Czyszczenie ciśnieniowe i malowanie elewacji (154 m2);
3. Zakup i dostawa z demontażem/montażem sprzętu sportowego: bramki do piłki nożnej z siatką o wym. 5 m x 2 m (1 kpl = 2 szt.) oraz tablice do piłki koszykowej (1 kpl – 2 szt.).

8a. Należy wymienić 2 istniejące bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 5x2m na nowe, w istniejących tulejach, wykonane z profilu owalnego 120x100mm. Wszystkie elementy stalowe występujące w konstrukcji bramki cynkowane galwanicznie. W komplecie z bramka siatka mocowana do całej ramy bramki za pomocą plastikowych haczyków.   
Wymagany jest certyfikat potwierdzający spełnianie normy PN-EN 748+A1:2018-4 lub równoważnej.

8b. Należy wymienić 2 istniejące tablice do koszykówki na 2 epoksydowe tablice do koszykówki, profesjonalna, wymiary tablicy: 105 x 180 cm, wykonane z nieprzeźroczystej płyty epoksydowej o grubości 18 mm, mocowanej do ramy metalowej tablicy, płyta w kolorze białym, znakowanie w kolorze czarnym, tablice przeznaczone na boiska zewnętrzne, w zestawie z obręczami i siatkami. Wymagany jest certyfikat potwierdzający spełnianie normy PN-EN 1270:2006 lub równoważnej

1. Zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 1.
2. Wizja lokalna - Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej celem sprawdzenie warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

Termin i zasady udziału w wizji lokalnej: wizja lokalna odbędzie się 17 czerwca 2024 roku. Zbiórka Wykonawców o godzinie 13.00 przed budynkiem szatniowo-sanitarnym w Wirach przy   
ul. Podleśna/Dworcowa.

Osoby do kontaktu: Anna Jezierska-Kaczmarek, Aleksandra Kaczan.

Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani będą do podpisania listy uczestnictwa w wizji lokalnej ze wskazaniem nazwy Wykonawcy.

Odrzuceniu będzie podlegać oferta, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

1. Termin realizacji:  
   - rozpoczęcie robót budowlanych - nie wcześniej niż 01.08.2024r.  
   - zakończenie robót budowlanych - nie później niż 09.09.2024r.
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca podał dokładne dane: nazwa firmy, adres, e-mail – Karta Identyfikacyjna Wykonawcy.
3. Inne warunki Zamawiającego:  
   - warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

- termin realizacji: do 09.09.2024 r.

- min. 36-miesięcy gwarancji (od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad).

- kryterium wyboru wykonawcy – cena 100%

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do oferty załączył kosztorys ofertowy.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do oferty załączył certyfikat zgodności z normą dla bramek do piłki nożnej i tablic do piłki koszykowej.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Aleksandra Kaczan tel. 61 8100 668, 512 716 241.