|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka** **Państwowej Straży Pożarnej** **w Katowicach**  |
| **Wydział Logistyki**WL.2370.11.2023 |
|  |

Katowice, 5 września 2023 r.

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** ***„*Dostawa pralnico – wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego”** **(WL.2370.17.2023)**

Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawców, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIA DOTYCZĄCE PRALNICO-WIRÓWKI PROFESJONALNE

**Pytanie 1:**

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalny, fabryczny program do prawidłowego prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2014-11. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez specjalny, fabryczny program Zamawiający rozumie taki program, który został utworzony przez producenta urządzenia na poziomie fabryki, jest zapisany w sterowniku i opisany w instrukcji w instrukcji obsługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalne programy do prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2014-11. Zamawiający nie wymaga na jakim etapie mają zostać utworzone programy. Ważnym jest, aby zaoferowane urządzenie posiadało wyżej wymienione programy na sterowniku, które będą spełniać powyżej wskazaną normę.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone w fabryczne programy do prawidłowego prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych posiadało również fabryczne programy dla pozostałych Środków Ochrony Indywidualnej takich jak:?

* + maski oddechowe - 10 sztuk w cyklu
	+ hełm strażacki – 3 sztuki w cyklu
	+ pasy (liny) strażackie – 6 sztuk w cyklu
	+ rękawice strażackie – 25 par w cyklu
	+ odzieży zabezpieczenia chemicznego (CSA) – 1 sztuka w cyklu

**Odpowiedzi:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga aby zaoferowane urządzenie miało fabryczne programy dla Środków Ochrony Indywidualnej takich jak maski oddechowe, hełmy, pasy czy odzieży ochrony chemicznej.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, aby proponowane urządzenie posiadało zestaw fabrycznych programów zapisanych w sterowniku oraz dokładnie opisanych w instrukcji obsługi, obejmujących:

* + Program prania i dezynfekcji ubrań specjalnych typu Nomex przy temperaturach 40°C oraz 60°C.
	+ Program impregnacji ubrań specjalnych typu Nomex.
	+ Program czyszczenia masek oddechowych.
	+ Program dezynfekcji masek oddechowych.
	+ Program czyszczenia hełmów.
	+ Program prania rękawic.
	+ Program prania i dezynfekcji odzieży ochrony chemicznej (CSA).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało dodatkowe programy dla czyszczenia i dezynfekcji masek, hełmów i rękawic.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia pralnicze (pralka i suszarka) były wyposażone w dokumentację poświadczającą zgodność z wymaganiami producentów odzieży specjalnej typu Nomex oraz producentów innych Środków Ochrony Indywidualnej (rękawice, hełmy) w zakresie skuteczności prania w programach specjalnych, które zostały stworzone przez producenta urządzenia, zapisane w sterowniku urządzenia oraz szczegółowo opisane w instrukcji obsługi urządzenia? Taka dokumentacja gwarantuje, że odzież specjalna oraz Środki Ochrony Indywidualnej poddawane procesom prania i suszenia zachowają swoją integralność i skuteczność z wytycznymi producenta ubrań specjalnych i ŚOI, jak również pozwala uniknąć utraty gwarancji lub ewentualnych uszkodzeń produktów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymagań co do dodatkowej dokumentacji od dostawcy pralnico-wirówek i suszarek dla niniejszego postępowania, bowiem jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego zaopatrują się w środki do prania, dezynfekcji i impregnacji we własnym zakresie

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wymaga, aby pralnica była wyposażona w akcesoria umożliwiające:

* + Pranie (czyszczenie) co najmniej 10 masek oddechowych
	+ Pranie (czyszczenie) co najmniej 3 hełmów
	+ Pranie (czyszczenie) co najmniej 6 pasów strażackich

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby pralnica posiadała dodatkowe akcesoria do prania masek, hełmów czy pasów strażackich.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do podawania środków pralniczych (pompa) było wyposażone w lance ssące z systemem powiadamiania o braku chemii w kanistrze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby zestaw zewnętrznych pomp dozujących był wyposażony w system powiadamiania o braku chemii w kanistrze.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć komplet chemii płynnej do prania, dezynfekcji i impregnacji specjalistycznej odzieży strażackiej i innych Środków Ochrony Indywidualnej. Zestaw ten składa się z 4 środków:

* + środek piorący, zgodny z normami/przepisami HupF i PSA, posiadający pełne zdolności prania w temperaturach 40°C i 60°C, certyfikowany przez Dupont Personal Protection oraz Nomex®, certyfikowany przez HUPF dla odzieży strażackiej.
	+ środek wzmacniający pranie (usuwanie krwi, tłuszczy, sadzy), zgodny z normami/przepisami HupF i PSA.
	+ środek dezynfekcyjny, spełniający europejską normę DIN 1276 (PN-EN 1276:2000) dotyczącą bakteriobójczości, europejską normę DIN 1275 (PN-EN 1275:2006) dotyczącą grzybobójczości oraz europejską normę DIN 14476 (PN-EN 14476:2007) dotyczącą wirusobójczości, zgodny z normami/przepisami HupF i PSA oraz znajdujący się na liście środków piorąco-dezynfekujących Instytutu Roberta Kocha do chemiczno-termicznej dezynfekcji w procesie prania w temperaturze 60°C.
	+ hydrofobowy środek impregnujący, spełniający wymagania normy PN-EN 469:2006 dotyczącej odzieży ochronnej dla strażaków, punkt 7.5, bez zawartości PFOA (nadfluorowego kwasu oktanowego) i PFOS (nadfluorowego oktanowego kwasu sulfonowego), zgodny z normami/przepisami HupF i PSA. Wszystkie środki dostarczane w opakowaniach o pojemności minimum 25 l/kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia kompletów chemii płynnej do prania, dezynfekcji i impregnacji dla niniejszego postępowania

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przednim panelem sterowania, bębnem, obudową bębna oraz suportem bębna wykonanymi ze stali nierdzewnej, przy czym pozostała obudowa jest wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze grafitowym? Wszystkie ważne elementy urządzenia mające styczność z kąpielą piorącą, a tym samym najbardziej narażone na oddziaływanie chemii i wody, są wykonane ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pralnico- wirówka posiadała bęben, front oraz boki obudowy ze stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający nie dopuszcza aby wymienione elementy były wykonane z innego materiału niż stal nierdzewna.

PYTANIA DOTYCZĄCE SUSZARKI BĘBNOWEJ PROFESJONALNE

**Pytanie 9:**

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego pojemność bębna wynosi 325l, co minimalnie różni się od wymogów Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie suszarki o pojemności nie mniejszej niż 325 litrów.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym średnica okna wsadowego wynosi 520 mm co minimalnie różni się od wymogów Zamawiającego? Warto zauważyć, że w przypadku pralki przemysłowej Zamawiający wymaga szerokości okna wsadowego minimum 370 mm, dlatego 520 mm szerokość okna wsadowego suszarki pozwala zachować pełną swobodę obsługi i ergonomii pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie ze średnicą okna wsadowego 520 mm.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem akcesoryjnego wyposażenia w postaci specjalnych listew i uchwytów do instalacji masek oddechowych w suszarce, umożliwiających prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie procesu suszenia masek, w ilości odpowiedniej dla załadunku urządzenia, jak to określono w zapytaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dostarczenia akcesoriów w postaci specjalnych listew i uchwytów do instalacji masek oddechowych.

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w fabrycznie przygotowane programy zapisane w sterowniku urządzenia i opisane w instrukcji obsługi, obejmujące:

* + program suszenia Nomex,
	+ program impregnacji Nomex,
	+ program suszenia masek oddechowych,
	+ program suszenia hełmów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z normą PN-EN 469:2014-11 oraz zapisami załącznika nr 1 do SWZ wymaga, aby suszarka posiadała program prawidłowego suszenia ubrań specjalnych. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenie posiadało programy do suszenia i impregnacji „NOMEX” oraz do suszenia masek oraz hełmów.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w fabryczne programy, utworzone przez producenta i zapisane w sterowniku urządzenia oraz były opisane w instrukcji obsługi, tak aby zawiązanie impregnatu zachodziło tylko na zewnętrznej warstwie, nie uszkadzając membrany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga programu do suszenia ubrań specjalnych zgodnie z normą PN-EN 469:2014-11, jednocześnie dopuszczając dodatkowe fabryczne programy zapisane na sterowniku.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 906 mm? W przypadku konieczności wprowadzenia urządzenia przez skrzydło drzwiowe o wymiarze 89 cm, Zamawiający zobowiązuje się dostosować i zmodernizować skrzydło drzwiowe do wymaganej szerokości na własny koszt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza szerokości urządzenia większej jak 890 mm

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bębnem wykonanym ze stali nierdzewnej, przy jednoczesnej obudowie wykonanej ze stali malowanej proszkowo w kolorze grafitowym, gdzie panel sterowania jest wykonany ze stali nierdzewnej? Chcemy podkreślić, że wszystkie istotne elementy urządzenia mające kontakt z mokrym praniem, a tym samym narażone na działanie chemii i wody, są wykonane ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby zaoferowana suszarka posiadała bęben, front oraz boki obudowy ze stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza aby wymienione elementy były wykonane z innego materiału niż stal nierdzewna.

**Pytanie 16:**

Dzień Dobry, Proszę o informacje czy zamawiający dopuści suszarkę bębnową z bębnem nierdzewnym ale obudową galwanizowaną malowana proszkowo. Pragnę nadmieniać iż w przypadku suszarek bębnowych mamy już mniejszy kontakt z wilgocią -wsad który wkładamy do urządzenia jest już bowiem wcześniej odwirowany w pralnico wirówce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby zaoferowana suszarka posiadała bęben, front oraz boki obudowy ze stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza aby wymienione elementy były wykonane z innego materiału niż stal nierdzewna.

**Dokonane zmiany wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

 Podpisał:

z up. ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. Rafał Świerczek

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej