Załącznik nr 5 do SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nazadanie pn.**„Dostawa samochodu 7 – osobowego typu Combi mpv”**

Znak sprawy : DzAI 281/05/22

Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu.

(zaoferowany pojazd musi odpowiadać wskazanym poniżej w kol. 2 wymaganiom)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia:Zapisy tej kolumny przedstawiają minimalne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Oferta Wykonawcy (wykonawca zobowiązany jest wpisać proponowane przez siebie parametry lub potwierdzić spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ogólna charakterystyka pojazdu:samochód osobowy o nadwoziu typu Combi mpv– 1 stuka | Oferujemy dostawę następującego samochodu o nadwoziu typu Combi mpvMarka……………………..Model…………………….*(należy podać markę i model)* |
| 2 | Rok produkcji :Zamawiający wymaga, aby samochód pochodził z bieżącej produkcji tj. z roku w którym jest dostarczony do Zamawiającego | …………………….*(podać rok produkcji)* |
| 3 | Liczba miejsc – 7  | Tak/Nie\* |
| 4 | Dane fizyczne |  |
|  | Całkowita długość min. 5300 mm | *(podać)* ….……………. |
|  | Zwis nadwozia tył min. 1150 mm | *(podać)* ….……………. |
|  | Wysokość całkowita min. 1900 mm | *(podać)* ….……………. |
|  | Dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulcówMin. 750 kg. | *(podać)* ….……………. |
|  | Dopuszczalna masa holowanej przyczepy z hamulcami Min. 1900 kg. | *(podać)* ….……………. |
| 5 | Silnik |  |
|  | Pojemność silnika min 1997 cm3 diesel | *(podać)* ….……………. |
|  | Moc min. 170 KM | *(podać)* ….……………. |
|  | Norma emisji spalin min EURO 6 | Tak/Nie\* |
| 6 | Skrzynia biegów:automatyczna | Tak/Nie\* |
| 7 | Wyposażenie minimalne |  |
|  | Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu | Tak/Nie\* |
|  | Przednie świata ksenonowe  | Tak/Nie\* |
|  | Światła przeciwmgielne | Tak/Nie\* |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii LED | Tak/Nie\* |
|  | Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu | Tak/Nie\* |
|  | Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę i głowę kierowcy i pasażera | Tak/Nie\* |
|  | Boczne poduszki kurtynowe w 2 i 3 rzędzie | Tak/Nie\* |
|  | Aktywny tempomat | Tak/Nie\* |
|  | System ostrzegania przed kolizją | Tak/Nie\* |
|  | System wspomagający pokonywanie podjazdów  | Tak/Nie\* |
|  | System stabilizacji toru jazdy oraz wspomagania hamowania | Tak/Nie\* |
|  | System monitorowania ciśnienia w kołach | Tak/Nie\* |
|  | Układ rozpoznawania znaków drogowych | Tak/Nie\* |
|  | Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia | Tak/Nie\* |
|  | Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | Tak/Nie\* |
|  | System bezkluczykowego dostępu do samochodu „inteligentny kluczyk” | Tak/Nie\* |
|  | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, dodatkowy nawiew w tylnej części pojazdu | Tak/Nie\* |
|  | Dodatkowe ogrzewania typu Webasto (działa przy włączonym i wyłączonym silniku) | Tak/Nie\* |
|  | Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z czujnikiem martwego pola | Tak/Nie\* |
|  | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | Tak/Nie\* |
|  | Kamera cofania | Tak/Nie\* |
|  | Elektryczny hamulec postojowy | Tak/Nie\* |
|  | Podwójne drzwi boczne elektryczne sterowane bezdotykowo | Tak/Nie\* |
|  | Klapa tylna unoszona z wycieraczką i ogrzewaniem szyby | Tak/Nie\* |
|  | 17” felgi aluminiowe | Tak/Nie\* |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe | Tak/Nie\* |
|  | Dodatkowy komplet kół zimowych z oponami | Tak/Nie\* |
|  | Dywaniki welurowe | Tak/Nie\* |
|  | komplet dywaników podłogowych, gumowych z przodu i z tyłu | Tak/Nie\* |
|  | Tapicerka skórzana | Tak/Nie\* |
|  | Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą | Tak/Nie\* |
|  | Radio  | Tak/Nie\* |
|  | System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym min 7” z obsługą systemów operacyjnych w telefonach komórkowych oraz stacji radiowych w technologii cyfrowej | Tak/Nie\* |
|  | System Bluetooch umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem komórkowym | Tak/Nie\* |
|  | Port USB | Tak/Nie\* |
|  | Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej LED | Tak/Nie\* |
|  | Szyby przyciemniane w 2 i 3 rzędzie Stopień przyciemnienia min. 70% | Tak/Nie\* |
|  | Hak holowniczy półautomatyczny , wypinany, z 13 pinową wiązką elektryczną  | Tak/Nie\* |
|  | Trójosobowa, dzielona kanapa 3 rzędu siedzeń | Tak/Nie\* |
|  | Przesuwany 3 rząd siedzeń | Tak/Nie\* |
|  | Składane oparcia w 3 rzędzie siedzeń | Tak/Nie\* |
|  | Zdejmowane siedzenia w 2 i 3 rzędzie siedzeń | Tak/Nie\* |
|  | Lakier metalik | Tak/Nie\* |
|  | Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe : dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza | ……………………………*(podać jakie)* |
|  | Wyposażenie dodatkowe:Dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lewarek | Tak/Nie\* |
| 8 | Dokumentacja, którą dostarczy Wykonawca wraz z samochodem: |  |
|  | Świadectwo homologacji | Tak/Nie\* |
|  | Książka serwisowa | Tak/Nie\* |
|  | Karta gwarancyjna | Tak/Nie\* |
|  | Instrukcja obsługi | Tak/Nie\* |
| 9 | Serwis:Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu,ponadto musi dysponować co najmniej jednym autoryzowanym przez producenta samochodu warsztatem naprawczym w odległości maks. 100 km odmiasta Sierpc | Nazwa ASO ………………….Adres………………………………..*(należy podać nazwę i adres serwisanta)* |
| 10 | Gwarancja:Min 36 miesięcy lub osiągnięcie przebiegu 100 tys. km  | Oferujemy następujące warunki gwarancji:………………………………………*(podać)* |

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę podając markę, model oraz rok produkcji pojazdu

tam, gdzie Zamawiający określił wymagania przez wskazanie jego minimum lub maksimum, należy skonkretyzować dane, tj. należy wpisać dane cyfrowe / symbole / informacje dotyczące oferowanego samochodu.

\* w celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymogami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę, skreślając w każdej rubryce „Nie”, jako potwierdzenie spełniania wymagań,

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.