**RZP.272.2.1.2023*****Załącznik nr 1 do SWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**,,Zakup mikrobusu w celu dowozu uczestników Środowiskowego Domu**

**Samopomocy w Kobysewie”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.**  | **Minimalne parametry i wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego**  |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE** |
| 1 | Rok produkcji samochodu 2023 lub 2022 |
| 2 | Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i bezwypadkowy. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie samochodu demonstracyjnego, pokazowego, testowego, nieuszkodzonego, bezwypadkowego o przebiegu kilometrów nie większych niż 5 000 km. |
| 3 | Wolny od wad prawnych, fizycznych i obciążeń na rzecz osób trzecich  |
| 4 | Ilość miejsc: 9 (1 kierowca+8 pasażerów) |
| 5 | Skrzynia biegów manualna min. 6-cio stopniowa (6 biegów do przodu + wsteczny) |
| 6 | Lakier metalizowany  |
| 7 | Napęd na przednie koła |
| 8 | Rodzaj paliwa: olej napędowy |
| 9 | Pojemność silnika min. 1900 cm3 max. 2000 cm3 |
| 10 | Moc silnika min. 130 KM |
| 11 | Norma emisji spalin: min. Euro 6,2 lub wg aktualnych wymogów |
| 12 | Pojemność zbiornika paliwa min. 70 l |
| 13 | Typ nadwozia: fabrycznie przeszklone |
| 14 | Drzwi tylne - otwierane na boki, przeszklone z wycieraczką |
| 15 | Drzwi boczne z prawej strony przesuwane o szerokości min. 900 mm  |
| 16 | Długość całkowita pojazdu min. 4900 mm, max. 5000 mm |
| 17 | Wysokość całkowita min. 1900 mm, max. 2000 mm |
| 18 | Rozstaw osi min. 2900 mm |
| 19 | Szerokość bez lusterek min. 1950 mm |
| **MINIMALNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA** |
| 20 | Układ ABS |
| 21 | Tarczowe hamulce wszystkich kół |
| 22 | Stabilizacja toru jazdy |
| 23 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
| 24 | System kontroli trakcji |
| 25 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu |
| 26 | System ostrzegający o nagłym hamowaniu |
| **MINIMALNE WYPOSAŻENIE** |
| 27 | Komplet kół letnich 16” |
| 28 | Komputer pokładowy |
| 29 | Zdalnie sterowany centralny zamek z dwoma pilotami fabrycznymi |
| 30 | Dodatkowa nagrzewnica w części pasażerskiej. |
| 31 | Światła Led z przednimi światłami przeciwmgielnymi |
| 32 | Czujniki parkowania z tyłu montowane fabrycznie |
| 33 | Radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth montowanym fabrycznie i wyjściem USB  |
| 34 | Kamera cofania |
| 35 | Min. 1 gniazdo 12V w kabinie, instalacja 12V |
| 36 | Klimatyzacja min. manualna z podziałem na przód i tył |
| 37 | Immobiliser |
| 38 | Elektrycznie regulowane lusterka boczne |
| 39 | Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi |
| 40 | Fartuchy przeciw błotne z przodu i z tyłu |
| 41 | Automatycznie włączające się światła |
| 42 | Wykładzina ścian w tylnej części zmywalna |
| 43 | Podsufitka na całej długości z nawiewami dla pasażerów |
| 44 | Regulacja kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach |
| 45 | Tapicerka foteli - kolor ciemny (grafitowy, czarny, szary), zmywalna |
| 46 | Automatyczne wycieraczki przednie |
| 47 | Podwójny fotel pasażera ze schowkiem |
| 48 | Dywaniki gumowe na podłodze pojazdu |
| **WYPOSAŻENIE DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** |
| 49 | Przystosowanie do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim (szyny, pasy do wózka oraz pasy do mocowania osoby na wózku inwalidzkim) |
| 50 | Szyny do wprowadzania wózka inwalidzkiego |
| 51 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z wymogami |
| **GWARANCJA**  |
| 52 | Gwarancja fabryczna na samochód min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |
| 53 | Gwarancja na perforację nadwozia min. 72 miesiące |