Bierutów, 01.06.2018

**ZAPYTANIE O OFERTĘ**

**Na** **wykonanie dokumentacji projektowej , instalacji wentylacji mechanicznej z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej (wraz z doprowadzeniem mocy ), dostawą i montażem wentylatorów i czerpni wg. opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej**

**dla**

**Firmy Osadkowski SA**

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu i na rzecz Firmy Osadkowski SA zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty na

**wykonanie dokumentacji projektowej , instalacji wentylacji mechanicznej z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej (wraz z doprowadzeniem mocy ), dostawą i montażem wentylatorów i czerpni wg. opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej dla**

**Firmy Osadkowski SA**

**Nasze oczekiwania:**

* Najwyższa jakość usług realizowana przez wysoko wykwalifikowanych reprezentantów oraz doradców.

Oferty należy składać za pomocą platformy zakupowej OpenNexus.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i kontaktów z firmami biorącymi udział w zapytaniu jest:

**Mirosław Sokołowski**

tel. (+48) 695 946 845

e-mail: m.sokolowski@osadkowski.pl

Osobą upoważniona do kontaktu ws. wizji lokalnej jest:

**Iwona Jacków**

tel. (+48) 668 107 919

e-mail: i.jackow@osadkowski.pl

**Firma OSADKOWSKI S.A. zastrzega sobie prawo do:**

* swobodnego wyboru ofert;
* zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji lub dokumentów;
* przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranym przez siebie Oferentem;
* zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert;
* odwołania konkursu bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny;
* ustalenia ostatecznych warunków świadczenia usług przez Oferenta poprzez prowadzenie negocjacji;
* zmiany warunków konkursu bądź zmiany przedmiotu konkursu, w tym jego ograniczenia;
* nie rozpatrywania jednej lub większej liczby ofert bez podania przyczyny.

**Firma OSADKOWSKI S.A. informuje, że:**

* treść i wymagania zawarte w zaproszeniu do udziału w konkursie ofert są identyczne dla wszystkich potencjalnych Kontrahentów;
* Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec **Firmy OSADKOWSKI S.A.**w przypadku odrzucenia jego oferty;
* Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty;
* prześle Oferentowi informacje o rozstrzygnięciu postępowania.

Z poważaniem,



Marzena Sulikowska

**1 Wymagania OSADKOWSKI S.A.**

Warunkiem uczestnictwa Oferenta w konkursie jest:

* prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem konkursu ofert
* wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów bądź emaila
* przedstawienie kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami Firmy OSADKOWSKI.

Oferent deklaruje iż:

* dokumenty ofertowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
* Oferent jest związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**2 Przedmiot konkursu**

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej , instalacji wentylacji mechanicznej z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej ( wraz z doprowadzeniem mocy ), dostawą i montażem wentylatorów i czerpni wg. opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej .

Instalacja powinna realizować 3 i 10 krotną wymianę powietrza . Sterowanie montowane na zewnątrz hali powinno mieć dwa stopnie realizujące 3 i 10 krotną wymianę ,a włącznik przy bramie od środka hali powinien zapewnić uruchomienie 10 krotnej wymiany .

Szafa sterownicza musi być wykonana w technologii antywybuchowej wewnątrz hali lub na zewnątrz hali bez tego wymogu , ale w sposób zapewniający bezpieczeństwo przed warunkami atmosferycznymi .

Instalacje elektryczne mają być wykonane dla obiektu z zagrożeniem wybuchowym i pracującego w środowisku powietrznym żrącym . Klasa zabezpieczenie antywybuchowe wg. Oznaczenie: ATEX II 2G Ex e II T3, IP55, klasa izolacji F.

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia instalacji pod względem energetycznym oraz przedstawić potwierdzenie z firmy kontrolującej ( kominiarskiej ), że wymóg krotności wymiany powietrza jest realizowany .

**Gwarancja na wykonane prace 3 lata .**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą z kartami urządzeń i badaniami .

Wymiary hali: **29,3m X 54,62 m**

Minimalna wysokość hali: **4,4 m**

Objętość obiektu: **8712,15 m3**

**Przed złożeniem ostatecznej oferty , wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej**

**3 Kryteria kwalifikacji dostawców**

***CENA***

**Kryterium oceny oferty** – najniższa cena netto (po uwzględnieniu wszelkich rabatów) przy zachowaniu wymagań jakościowych.

***JAKOŚĆ***

najwyższa jakość wykonywanych usług

***TERMIN PŁATNOŚCI***

Warunki płatności: minimum 60 dni od daty wystawienia faktury wraz ze stosownymi załącznikami.

***KOMPLEKSOWOŚĆ***

Kompleksowe wykonanie usługi