OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n. „Wykonanie badań ścieków w ramach IV stopnia oczyszczania dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”.
Szczegółowy zakres wymaganych badań:
Grupa I – związki PFAS
                                                 zakres metody	
1	PFBA	Perfluorobutanoic acid 	       > 0,001 µg/l	
2	PFPeA	Perfluoropentanoic acid 	       > 0,001 µg/l	
3	PFHxA	Perfluorohexanoic acid 	       > 0,001 µg/l	
4	PFHpA	Perfluoroheptanoic acid	       > 0,001 µg/l	
5	PFOA	Perfluorooctanoic acid	       > 0,001 µg/l	
6	PFNA	Perfluorononanoic acid	       > 0,001 µg/l	
7	PFDA	Perfluorodecanoic acid	       > 0,001 µg/l	
8	PFUnDA/PFUnA	Perfluoroundecanoic acid	       > 0,001 µg/l	
9	PFDoDA/PFDoA	Perfluorododecanoic acid	       > 0,001 µg/l	
10	PFTrDA	Perfluorotridecanoic acid	       > 0,001 µg/l	
11	PFBS	Perfluorobutanesulfonic acid	       > 0,001 µg/l	
12	PFPeS	Perfluoropolyether	       > 0,001 µg/l	
13	PFHxS	Perfluorohexanesulphonic acid	       > 0,001 µg/l	
14	PFHpS	Perfluoroheptane sulfonic acid 	       > 0,001 µg/l	
15	PFOS	Perfluorooctanesulfonic acid	       > 0,001 µg/l	
16	PFDS	Perfluorodecane sulfonic acid	       > 0,001 µg/l	

Grupa II – mikrozanieczyszczenia
                                                  zakres metody                           	
1	AMI	Amisulprid	> 0,03 µg/l	
2	CAR	Carbamazepine	> 0,03 µg/l	
3	CIT	Citalopram	> 0,03 µg/l	
4	CLA	Clarithromycin	> 0,03 µg/l	
5	DIC	Diclofenac	> 0,03 µg/l	
6	HYD	Hydrochlorothiazide	> 0,03 µg/l	
7	MET	Metoprolol	> 0,03 µg/l	
8	VEN	Venlafaxine	> 0,03 µg/l	
9	BEN	Benzotriazole	> 0,03 µg/l	
10	CAN	Candesartan	> 0,03 µg/l	
11	IRB	Irbesartan	> 0,03 µg/l	
12		Mixture of 4-methylbenzotriazole and 6 -methylbenzotriazole	> 0,03 µg/l	

Jedna seria badań szesnastu związków PFAS będzie wykonywana dla czterech próbek, tj. ścieków surowych na wlocie do oczyszczalni, ścieków oczyszczonych, ścieków oczyszczonych po filtrze tkaninowym , ścieków oczyszczonych po filtracji na węglu aktywnym – łącznie 64 oznaczenia.
Jedna seria pomiarowa dwunastu mikrozanieczyszczeń będzie wykonywana dla czterech próbek, tj. ścieków surowych na wlocie do oczyszczalni, ścieków oczyszczonych, ścieków oczyszczonych po filtrze tkaninowym, ścieków oczyszczonych po filtracji na węglu aktywnym – łącznie 48 oznaczeń.
Zamawiający zleca wykonanie ośmiu serii badań szesnastu związków PFAS – łączny czas przeznaczony na wykonanie badań trwa od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r. (jest to maksymalny czas przeznaczony na badania) – pobór próbek w czterech miejscach ma się odbywać średnio raz w tygodniu (jednorazowo 64 oznaczenia) oraz badanie mikrozanieczyszczeń (jedna seria wynosi 48 oznaczeń). Usługa winna uwzględniać pobór próbki chwilowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, pobór próbki do oznaczeń związków PFAS i mikrozanieczyszczeń może być wykonywany w ramach jednego przyjazdu.
Badanie należy wykonać wysokosprawną metodą chromatografii cieczowej HPLC-MS/MS. Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę akredytacji badawczej.
Termin realizacji zlecenia
Czas przeznaczony na realizację wszystkich serii badań wynosi cztery miesiące od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r. Dokładne dni poboru i wykonania badań każdorazowo będą uzgadniane za pomocą wiadomości e-mail z przedstawicielem Zamawiającego.