**BZP.271.18.2021**

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**WYTYCZNE TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO**

**dla zadania prowadzonego pod nazwą: Remont obustronnych chodników w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie.**

**Zamawiający informuje, że w stosunku do załączonego dokumentacji projektowej wprowadza następujące zmiany:**

1. Zobowiązuje się wykonawcę do wykonania regulacji krawężników na wskazanych zjazdach (oznaczonych w dokumentacji projektowej) nr L4, L5, L6, P15, P14 przy Śremskiej w Mosinie w przypadku stwierdzenia ich zaniżenia w stosunku do istn. jezdni.
2. Wprowadza się zmianę materiału kostki chodnikowej z typu Nova na kostkę typu holland (cegła), kolor szary,
3. Wprowadza się zmianę kolorystyki materiału kostki na remontowanym utwardzeniu placu wyjazdy z Ochotniczej Staży Pożarnej z koloru szarego na kolor grafitowy.