**Urządzenie wielofunkcyjnE**

**Uwagi do oferenta:**

Oferent jest **zobowiązany** do wpisania w kolumnie 5 (Propozycja oferenta) szczegółowych parametrów umożliwiających stwierdzenie, że oferta jest zgodna z wymogami z pozycji 3 (Wymagania).

|  |
| --- |
| PARAMETRY WYMAGANE i OCENIANE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania | OPIS | Propozycja oferenta |
| 1. | Marka | Bez wymagań: | Proszę wpisać nazwę producenta  |  |
| 2. | Model | Bez wymagań: | Proszę wpisać dokładny typ wraz z kodem fabrycznym: |  |
| 3. | rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia/faks | Proszę wpisać parametr: |  |
| 4. | Technologia druku | laserowa monochromatyczna | Proszę wpisać parametr: |  |
| 5. | Standardowe wymiary nośnika | 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) – max | Proszę wpisać parametr: |  |
| 6. | Wymiary/Waga | szerokość produktu 435 mmgłębokość produktu 427 mmwysokość produktu 486 mmwaga produktu (netto) ok. 16.5 kg | Proszę wpisać parametr: |  |
| 7. | Obsługa Nośników | ilość podajników w standardzie 3automatyczny podajnik dokumentów (ADF) takpojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszypodajnik na pojedyncze arkusze takopcjonalny podajnik papieru takDruk dwustronny pojemność głównego podajnika papieru do 250 arkuszymaksymalna pojemność podajników do 1390 arkuszypojemność odbiornika papieru do 150 arkuszymożliwość drukowania kopert takpojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk | Proszę wpisać parametr: |  |
| 8. | Nośnik | Obsługiwane nośniki: A4, A5, LetterFolie do przezroczy, koperty, papier zwykły, firmowy karty, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, cienki papier, gruby papierGramatura 60 g/m3 - 200 g/m3niestandardowe wymiary nośnika : (szerokość) min 76.2 mm, max 215.9 mm(długość) min 127 mm, max 355.6 mm | Proszę wpisać parametr: |  |
| 9. | Komunikacja | ethernet - druk w sieci LAN wireless - druk przez WiFi złącza fizyczne: USB (2.0 Hi-Speed)Ethernet (10/100/1000)Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Directdrukowanie z chmury Google CLoud Print 2.0drukowanie z urządzeń mobilnych AirPrint, iPrint&Scanprzewód USB 2.0 – dł. min. 1,8m | Proszę wpisać parametr: |  |
|  | **PARAMETRY DRUKU** |  |  |
| 10. | Prędkość druku w czerni (tryb normal) | 40 stron/min. | Proszę wpisać parametr: |  |
| 11. | Jakość druku w czerni | 1200x1200 dpi | Proszę wpisać parametr: |  |
| 12. | Czas pierwszego wydruku | Do 7,2 sekund | Proszę wpisać parametr: |  |
| 13. | Normatywne obciążenie miesięczne | 50 000 str./miesiąc | Proszę wpisać parametr: |  |
| 14. | Języki drukowania | PCL 6, Postscript 3, IBM ProPrinter XLEpson FX 850 PDF, XPS | Proszę wpisać parametr: |  |
| 15. | Druk dwustronny | Tak - Automatyczny (standardowo) | Proszę wpisać parametr: |  |
|  | **PARAMETRY SKANU** |  |  |
| 16. | Technologia skanowania | Kolor CIS (podwójny), skan do chmury | Proszę wpisać parametr: |  |
| 17. | optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi  | Proszę wpisać parametr: |  |
| 18. | skanowanie do plików w formacie | PDF, TIFF, PNG, JPG,XPS, TIFF | Proszę wpisać parametr: |  |
|  | **PARAMETRY KOPIOWANIA** |  |  |
| 19. | Maksymalna prędkość kopiowania | Do 40 str/min | Proszę wpisać parametr: |  |
| 20. | rozdzielczość kopiowania | 1200x600 dpi | Proszę wpisać parametr: |  |
| 21. | zakres skalowania | min 25 % - max 400 % | Proszę wpisać parametr: |  |
| 22. | maksymalna liczba kopii | 99 | Proszę wpisać parametr: |  |
| 23 | automatyczny podajnik dokumentów | ADF na 50 arkuszy | Proszę wpisać parametr: |  |
| 24. | Pojemność podajnika/ów | 250 arkuszy | Proszę wpisać parametr: |  |
| 25. | Interfejsy | USB 2.0; LAN 10/100 MB/s | Proszę wpisać parametr: |  |
| 26. | Pamięć standardowa/procesor  | 256 MB; 800MHz | Proszę wpisać parametr: |  |
| 27. | Wyświetlacza | Kolorowy ekran dotykowy, 12.3 cm | Proszę wpisać parametr: |  |
| 28. | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10; Serwer2003/2008, Mac OS, Linux; (wszystkie wersje 32-bitowe i 64-bitowe) | Proszę wpisać parametr: |  |
| 29. | Pobór mocy | Średnio 645 W | Proszę wpisać parametr: |  |
| 30. | Głośność w czasie pracy | Druk/kopia szyba / ADF poniżej - 54 dB | Proszę wpisać parametr: |  |
| 31. | Gwarancja | 36 miesięcy | Proszę wpisać parametr: |  |
| 32 | Wydajność mat. eksploatacyjnych | wydajność tonera startowego do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)wydajność tonera standardowego do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)Zespół bębna: o wydajności do **50000** str. A4  | Proszę wpisać parametr: |  |

**DODATKOWE INFORMACJE**

|  |  |
| --- | --- |
| Zaświadczenie | Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - Dla każdego urządzenia konieczna jest deklaracja CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.),  |