Załącznik nr 1A

FORMULARZ OFEROWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH

**Zakup wraz z dostawą oraz montaż 3 szt. wiat przystankowych**

Gmina Wschowa, woj. lubuskie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczneWIATA PRZYSTANKOWA**  | **Opis parametrów i warunków oferowanych***\*zaznaczyć właściwą odpowiedź* |
| **1.** | Model: |
| **2.** | Wiata stalowa wykonana z profili stalowych prostokątnych, ocynkowana, zadaszona dachem o konstrukcji łukowej, pokrytym poliwęglanem komorowym o gr. 6 mm,  | tak/nie |
| **3.** | Ściany do wysokości siedziska pokryte blachą trapezową malowaną na kolor z palety RAL (zielony) | tak/nie |
| **4.** | Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor z palety RAL (zielony) | tak/nie |
| **5.** | Ławka wewnątrz wiaty wykonana z drewna sosnowego lakierowanego na szerokość wiaty, umiejscowiona na ścianie tylnej wiaty | tak/nie |
| **6.** | Górna część ścian wypełniona szyba hartowana o gr. 5 mm | tak/nie |
| **7.** | Wejście od frontu zabudowane panelami przeszklonymi na szerokość 150 cm +/- 5% | tak/nie |
| **8.** | Rynna od frontu wiaty wykonana z ceownika | tak/nie |
| **9.**  | Kosz na śmieci 20 l malowany na kolor RAL (zielony) przymocowany do konstrukcji wiaty na zewnątrz |  |
| **10.** | Dane techniczne wiaty przystankowej (wymiary)+/- 5%:- długość – 300 cm- szerokość – 150 cm- głębokość siedziska ławki – 45 cm- wysokość całkowita – 240 cm- wymiar profili konstrukcyjnych  | ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. |

 *Podpis:*

 ......................................

*(pieczątka i podpis osób/y*

*uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

*…………………, dnia ………………………. r.*