Załącznik nr 1A

FORMULARZ OFEROWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH

**Zakup wraz z dostawą oraz montaż 3 szt. wiat przystankowych**

Gmina Wschowa, woj. lubuskie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne WIATA PRZYSTANKOWA** | **Opis parametrów i warunków oferowanych**  *\*zaznaczyć właściwą odpowiedź* |
| **1.** | Model: | |
| **2.** | Wiata stalowa wykonana z profili stalowych prostokątnych, ocynkowana, zadaszona dachem o konstrukcji łukowej, pokrytym poliwęglanem komorowym o gr. 6 mm, | tak/nie |
| **3.** | Ściany do wysokości siedziska pokryte blachą trapezową malowaną na kolor z palety RAL (zielony) | tak/nie |
| **4.** | Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor z palety RAL (zielony) | tak/nie |
| **5.** | Ławka wewnątrz wiaty wykonana z drewna sosnowego lakierowanego na szerokość wiaty, umiejscowiona na ścianie tylnej wiaty | tak/nie |
| **6.** | Górna część ścian wypełniona szyba hartowana o gr. 5 mm | tak/nie |
| **7.** | Wejście od frontu zabudowane panelami przeszklonymi na szerokość 150 cm +/- 5% | tak/nie |
| **8.** | Rynna od frontu wiaty wykonana z ceownika | tak/nie |
| **9.** | Kosz na śmieci 20 l malowany na kolor RAL (zielony) przymocowany do konstrukcji wiaty na zewnątrz |  |
| **10.** | Dane techniczne wiaty przystankowej (wymiary)+/- 5%:  - długość – 300 cm  - szerokość – 150 cm  - głębokość siedziska ławki – 45 cm  - wysokość całkowita – 240 cm  - wymiar profili konstrukcyjnych | ……………………………………..  ………………………………………  ………………………………………  ……………………………………….  ………………………………………. |

*Podpis:*

......................................

*(pieczątka i podpis osób/y*

*uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

*…………………, dnia ………………………. r.*