**Załącznik Nr 6**

**STANDARDY ODŚNIEŻANIA, POSYPYWANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI**

**NA DROGACH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY**

**PCIM**

# W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Standard  | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu  | Dopuszczalne odstępstwa od standardów  |
| po ustaniu opadów śniegu  | od stwierdzenia występowania zjawisk  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1  | IV  | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu  | luźny – 8 godz.zajeżdżony – występuje języki śnieżne – występują zaspy – do 8 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.  | w miejscach wyznaczonych: gołoledź – 8 godz. śliskość pośniegowa – 10 godz. lodowica – 8 godz. |
| 2  | V  | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.  | luźny – 16 godz.zajeżdżony – występujenabój śnieżny – występuje zaspy – występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.  | w miejscach wyznaczonych: gołoledź pośniegowa –8 godz.   |