**Załącznik nr 8 do SWZ  
RO.271.4.2023.ZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie parku w m. Jaśkowice   
(dz. nr 736/183 k. m. 1 obręb Jaśkowice ) wraz z budową oświetlenia.

**I. W ramach zagospodarowania parku planuje się:**

1. Demontaż pozostałości elementów betonowych.

2. Ogrodzenie terenu siatką.

3. Wykonanie ścieżek.

4. Wykonanie sceny.

5. Wykonanie placów oraz pergoli.

6. Nasadzenia zieleni.

7. Montaż ławek.

8. Montaż spoczników.

9. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, śmietniki, kamienie „pogodowe”, szafka na gry planszowe, urządzenia rehabilitacyjne dla osób starszych,

10. Montaż trampoliny gruntowej i wykonanie schematu do gier terenowych (twister   
i klasy).

**II. W ramach budowy oświetlenia:**

1. Budowa szafki zasilająco-sterującej oświetlenia terenu parku wiejskiego, zasilanej   
   z przygotowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. w ramach umowy przyłączeniowej zestawu złączowo-pomiarowego przy granicy posesji.
2. Budowa sieci oświetlenia terenu parku, wykonanego na słupach aluminiowych   
   o wysokości 6 m z oprawami LED, łączonych liniami kablowymi nN zlokalizowanymi przy chodnikach projektowanego parku.
3. W zakresie kolizji z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, osłonięcie rurami osłonowymi projektowanych odcinków linii oświetlenia na całej długości.
4. Wymagana inwentaryzacja geodezyjna wykonanej sieci wraz z naniesieniem do zasobów Geodezyjnego Ośrodka Powiatowego
5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż wymienione   
   w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opracowaniu.
6. Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami   
   i przepisami wykonania i odbioru robót. Wszystkie elementy instalacji winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Szczegóły realizacji zawarte są w projektach branżowych.

III. Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze

W ramach wycinki drzew zaplanowano usunąć: 1 dąb szypułkowy, 6 robinii akacjowych oraz 1 klon zwyczajny. W ramach nasadzeń zastępczych zaplanowano 8 szt. drzew   
z gatunków rodzimych. Wycinki drzew i nasadzeń zastępczych należy dokonać zgodnie   
z inwentaryzacją przyrodniczą i decyzjami Starosty Opolskiego.