Załącznik nr 3

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

na przebudowę drogi powiatowej nr 3103 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Sztumska Wieś,

od km 0+000 do km 0+567,50, dł. odcinka 0.567,50 km - dz. nr 109 i 95.

**1.3.3 Wykaz robót na zjazdach.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zjazdu na pl. sytuacyjnym | Kilometraż zjazdu | Strona drogi L- lewa  P- prawa | Rodzaj naw. istniejącej | Przepust | Wymiary nawierzchni istniejącej | Wymiary zjazdu projektowanego | | | | | | | |
| Długość  (m) | Szerokość  (m) | Powierzchnia  (m2) | Rodzaj nawierzchni | | Obram. opornik 12x25 cm  (m) | Przepust  Ø40 cm  (m) | Ścianki  (szt.) |
| KŁSM  (m2) | Kostka bruk. bet.  (m2) |
| 1. | 0+079 | P | grunt, gruz, itp. | brak | b/w | 7,50 | 5,00 | 37,50 | - | 37,50 | 22,00 | 9,00 | 2 |
| 2. | 0+335 | P | grunt, gruz, itp. | brak | b/w | 7,50 | 5,00 | 37,50 | 37,50 | - | - | 9,00 | 2 |
| 3. | 0+341 | L | grunt, gruz, itp. | - | b/w | 5,00 | 5,00 | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - |
| 4. | 0+412 | P | grunt, gruz, itp. | brak | b/w | 6,50 | 5,00 | 32,50 | - | 32,50 | 20,00 | 9,00 | 2 |
| 5. | 0+420 | P | grunt, gruz, itp. | brak | b/w | 6,50 | 5,00 | 32,50 | 32,50 | - | - | 9,00 | 2 |
| 6. | 0+536 | L | grunt, gruz, itp. | - | b/w | 5,00 | 5,00 | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - |
| 7. | 0+550 | L | grunt, gruz, itp. | - | b/w | 5,00 | 5,00 | 34,00 | - | 34,00 | 22,00 | - | - |
| **Razem** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **242,00** | **138,00** | **104,00** | **64,00** | **36,00** | **8** |

b/w - bez wymiarów