**Przedmiar robót**

**Nazwa budowy**: Wyposażenie stacji wodociągowej w Dąbrowie gmina Przykona

- roboty montażowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-02 0133-05-090  Demontaż zaworów pływakowych na filtrach płuczących | 6,00 kpl |
| 2 | KNR 2-15 0002-02-090  Zakup i montaż zaworów pływakowych firmy ZETKAMA fig. 272 typ E 16 o średnicy nominalnej 80 mm na filtrach płuczących | 6,00 kpl |
| 3 | KNR 2-28 0302-01-040  Montaż przewodu ciśnieniowego sprężonego powietrza z PE o średnicy 50 mm, do wzruszenia złóż w filtrach | 7,50 m |
| 4 | KNR 2-28 0305-01-090  Montaż trójników z PE połączeniowych o śred. 50/50, projektowanego przewodu z instalacją istniejącą wraz z zaworami odcinającymi o średnicy 50 mm | 6,00 kpl |
| 5 | KSNR 4 0521-04-090  Montaż zaworu redukcyjnego ,żeliwne, kołnierzowe o średnicy nominalnej 50 mm na instalacji sprężonego powietrza | 1,00 kpl |
| 6 | KNR 2-15 0124-02-090  Analogia Zakup i montaż sprężarki tłokowej bezolejowej typu WAN-BS-6 wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej oraz z zamontowaniem na konstrukcji ze stali kwasoodpornej | 1,00 kpl |
| 7 | KNR 5-08-0402-090  Analog Roboty elektryczne podłączeniowe | 1,00 kpl |