**Wytyczne dla koniecznego do zapewnienia kontenera socjalno-szatniowego na czas trwania przebudowy**

1. Na czas trwania przebudowy budynku techniczno-socjalnego PŚK Górny Brzeg, Wykonawca zapewni kontener socjalno-szatniowy stanowiący zastępcze lokum dla pracowników TK- II spełniający wymagania:
2. Składać się z pomieszczeń spełniających funkcje szatni oraz sanitariatu.
3. Pomieszczenia szatni przeznaczone do użytkowania przez 5 osób
4. Szatnie powinny mieć układ przepustowy, tj. z podziałem na szatnię brudna i czystą (gdzie ruch użytkowników odbywa się z szatni czystej do brudnej i na odwrót wyłącznie poprzez zespół sanitarny z natryskami), ewentualny wspólny wyjście z każdego z pomieszczeń na wspólny korytarz.
5. Pomieszczenie sanitarne powinno być wyposażone w 1 kabinę prysznicową, 1 umywalkę, oraz 1 WC
6. Ciepła woda powinna być zapewniona z budynku socjalnego poprzez wykonane tymczasowe przyłącze wod-kan, natomiast ogrzewanie przez grzejniki elektryczne
7. W zakresie wykonawcy jest przywiezienie kontenera, ustawienie go we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, podłączenie mediów, przekazanie w użytkowanie Zamawiającemu a następnie odebranie kontenera i wywiezienie na swój koszt, a także zlikwidowanie tymczasowego przyłącza wod-kan.