**Znak postępowania: 10/WYP/60PLUS/POWER/2021**

**Załącznik nr 2.1f do SWZ *– Formularz kalkulacji cenowej dla Części 6***

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….…………………………….

**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:**

1. Wykonawca w kolumnie IV zobowiązany jest wskazać **konkretny oferowany sprzęt** (nazwa handlowa, i o ile to możliwe: model/typ, producent). Należy opisać oferowane parametry sprzętu w odniesieniu do kol. III.
2. W polu wyboru „tak/nie” w kolumnie IV – niepotrzebne skreślić, a następnie opisać zgodnie z pkt. 1 Instrukcji.
3. W kolumnie nr VI należy podać **cenę jednostkową** **w zł netto za 1 jednostkę miary** wyrażoną w sztukach.
4. W kolumnie nr IX należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VIII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr V).
5. Kwoty w kolumnach VI, VIII i IX powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianego sprzętu spowoduje **odrzucenie oferty.**
7. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna nr VIII).

**Część 6:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Dane techniczne, minimalne wymagania Zamawiającego** | **Oferowany sprzęt (nazwa handlowa, model/typ, producent). Oferowane parametry sprzętu w odniesieniu do kol. III** | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa netto w zł** | **Stawka podatku VAT [%]** | **Cena jednostkowa brutto w zł [kol. VI + podatek VAT]** | **Cena brutto razem w zł [kol. V x kol. VIII]** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | Platformowy wózek podnośnikowy  | Platformowy wózek podnośnikowy krzyżakowy, hydrauliczny. Podnoszony pompą nożną. Specyfikacja:* funkcje: podnoszenie, opuszczanie, transport
* nośność: co najmniej 140 kg
* szerokość platformy ok. 45 cm
* długość platformy ok. 70 cm
* wysokość podnoszenia: co najmniej – 70 cm
* ciężar wózka: maksymalnie 60 kg
* napęd: ręczny
 | Oświadczam, iż sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego tak/nie, tj.: |  |  |  |  |  |
| 2 | Pas biodrowy  | Pas biodrowy - uprząż przeznaczona do intensywnego użytkowania i długotrwałej pracy w podparciu. Pas wzmacniający odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Pas zapewniający regulowaną kompresję i stabilizujący mięśnie. Specyfikacja:* minimum 2 klamry pomocnicze do podwieszania narzędzi lub torby narzędziowej
* pełna regulacja pasa biodrowego
* regulowane pasy udowe
* rozmiar uniwersalny lub L
* zgodny z EN 358, EN 813
 | Oświadczam, iż sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego tak/nie, tj.: |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasy do przenoszenia ciężkich przedmiotów | Profesjonalne pasy do noszenia ciężkich przedmiotów: mebli, AGD i kartonów, itd. – 1 kpl. (2 sztuki). Długie pasy do przenoszenia ciężkich przedmiotów.Specyfikacja:* wykonane z taśmy poliestrowej
* długość taśm min. 3 m
* szerokość taśm min. 4 cm
* obciążenie: min. 300 kg
 | Oświadczam, iż sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego tak/nie, tj.: |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasy do przenoszenia mebli i ciężkich przedmiotów | Naramienne pasy-szelki do przenoszenia mebli i ciężkich przedmiotów – 1 kpl. (2 sztuki).Specyfikacja:* wzmocniona część na barkach
* miękka komfortowa część barkowa
* pasy z automatycznymi klamrami umożliwiającymi zaczepienie długich pasów (po jednej klamrze na jedną stronę)
* wykonane z miękkich materiałów zwiększających komfort noszenia ciężkich przedmiotów
* zgodność z CE
 | Oświadczam, iż sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego tak/nie, tj.: |  |  |  |  |  |