**Załącznik nr 1.1**

**(*należy złożyć wraz z ofertą*)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY**

**Zakup resuscytatora do posiadanego otwartego inkubatora w WCSM – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFERTA WYKONAWCY** |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **parametry techniczne**  **oferowane przez Wykonawcę** |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
| 1 | Wymiary: 28 cm x 17 cm x 9 cm +/- 2 cm | **TAK\*  NIE\*** |
| 2 | Waga: 750g +/- 50g | **TAK\*  NIE\*** |
| 3 | Ciśnienie dodatnie w zakresie: od 5 do 40 cmH2O  +/- 1 cmH2O | **TAK\*  NIE\*** |
| 4 | Ciśnienie ujemne w zakresie: do -5 cmH2O  +/- 1 cmH2O | **TAK\*  NIE\*** |
| 5 | Jeden wlot gazu, który pomieści różne źródła gazu w tym: sprężone powietrze i tlen | **TAK\*  NIE\*** |
| 6 | Wykonany tak, aby pasował do różnych masek twarzowych i rurek intubacyjnych | **TAK\*  NIE\*** |
| 7 | Manometr ciśnienia wyświetlający ciśnienie dodatnie dostarczane do płuc podczas resuscytacji | **TAK\*  NIE\*** |
| 8 | Zawór bezpieczeństwa ograniczający maksymalne ciśnienie dostarczane do płuc | **TAK\*  NIE\*** |
| 9 | Możliwość regulacji ciśnienia dodatniego FiO2  ( frakcji tlenu wdychanego) i przepływu | **TAK\*  NIE\*** |
| 10 | Urządzenie ręczne i nie wymagające zewnętrznego źródła zasilania | **TAK\*  NIE\*** |

**\* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ ~~skreślić~~ ] niewłaściwe**

*Nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)*

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie *PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ*.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać **konkretne wartości** oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiednio do wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie *PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO*.

**Zamawiający dopuszcza** wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie TAK  NIE).

W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze; pod warunkiem, że pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, tj. zapewni Zamawiającemu korzystanie z funkcjonalności **sprzętu** (w tym także w zakresie jakości, estetyki, sposobu wykonania) na poziomie wymaganym, bez konieczności korzystania/ montowania dodatkowych elementów.

Zamawiający nie dopuszcza wpisania przez Wykonawcę określeń/parametrów niejednoznacznych lub niekonkretnych.

*dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub*

*podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę lub*

*osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy*