OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Klimatyzator przenośny - 50**

* Wydajność chłodzenia: min. 3,4 KW
* Klasa energetyczna: A
* Poziom mocy akustycznej: max. 64dB
* Czynnik chłodniczy: ekologiczny
* Ilość czynnika chłodniczego: 0,2 kg
* Zakres regulacji temperatury: min.16-32 ºC
* Funkcja Sleep
* Wachlowanie żaluzjami
* Auto-restart
* Sygnalizacja zabrudzenia filtra
* Funkcja autodiagnozy
* Pilot bezprzewodowy
* Rura wyrzutowa: min. 5 metrów
* Kołnierz (uszczelka okienna) w komplecie