**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:   
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.”**

**Załącznik nr 8a do SWZ**

Znak postępowania: RO.271.5.2023.ZP

**DODATKOWE INFORMACJE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Kolor nawierzchni bezpiecznej: grafit.
2. Gry terenowe powinny być zamontowane tak, aby element gumowy był wpuszczony   
   w nawierzchnię bezpieczną. Element gumowy swoim kolorem powinien wyróżniać się od nawierzchni bezpiecznej.
3. Materiał, z którego wykonany ma być kamień pogodowy to otoczak.
4. Wymiary szafki na gry planszowe są następujące:

|  |  |
| --- | --- |
| Szerokość | 100 cm |
| Głębokość | 70 cm |
| Wysokość | 185 cm |
|  |  |

1. Szafka na gry planszowe powinna być wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na zasuwę, a także zamknięta dachem jednospadowym krytym papą. Szafka powinna być wykonana z materiału: drewno sosnowe zaimpregnowane impregnatem w kolorze złoty dąb. Szafka na gry powinna być wyposażona w 4 półki.
2. Prawidłowy obmiar w poz. 16 w dokumencie: Przedmiar robót to: 272,78 m2.
3. Tablica na kamieniu pogodowym powinna być proporcjonalna do głazu, jej wielkość powinna znajdować się w przedziale: 30-40 cm, długość: 45-60 cm, grubość tablicy powinna być nie mniejsza niż 3mm. Tablica nie może być wykonana z dibondu, dopuszczane przez Zamawiającego materiały to: blacha stalowa, stal nierdzewna. Zamawiający nie narzuca technologii wykonania tablicy.
4. Wymiary tablicy informacyjnej to około : 500x700 mm.
5. Materiał, z którego wykonana ma być tablica informacyjna: konstrukcja wykonana z rur stalowych. Tablica z nadrukiem wykonana z materiału dibond.
6. System ochronny tablicy informacyjnej: podkład cynkowy + malowanie proszkowe
7. Zgodność tablicy informacyjnej z normą: PN-EN 1176:1-2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12