***Załącznik Nr 1A do SWZ***

**Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia**

Marka …………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model ……………………………………………………………………………………………

który spełnia następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagania ogólne** | **Parametry wymagane przez zamawiającego\*** | **TAK/NIE** | **Parametry oferowane \*\*** |
| Samochód fabrycznie nowy przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu: prawo jazdy kategorii B | Tak |  |  |
| Rok produkcji | 2022-2023 |  |  |
| Rodzaj pojazdu | mikrobus/minivan |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l - 80 l |  |  |
| Ilość miejsc | 9(8+1) |  |  |
| Rozstaw osi | 3100 mm- 3500 mm |  |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |  |
| Rodzaj silnika | Diesel |  |  |
| Pojemność silnika | 1900 cm3 - 2000 cm3 |  |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | maks. 3500 kg |  |  |
| Wymiary pojazdu ( bez lusterek bocznych) | maks. długość 5500 mm maks. szerokość 2200 mm maks. wysokość 2200 mm |  |  |
| Moc silnika | min. 110 KM |  |  |
| Skrzynia biegów manualna | Tak |  |  |
| Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy | Tak |  |  |
| Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR | Tak |  |  |
| Felgi stalowe min. 16 cali z kołpakami + opony letnie | Tak |  |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe | Tak |  |  |
| Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne | Tak |  |  |
| Światła do jazdy dziennej | Tak |  |  |
| Drzwi oszklone przesuwane z prawej strony | Tak |  |  |
| Tylna klapa przeszklona unoszona lub o symetrycznie dzielona o kącie otwarcia 90-180 stopni | Tak |  |  |
| Elektrycznie regulowane szyby boczne w drzwiach przednich | Tak |  |  |
| Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z wewnątrz | Tak |  |  |
| Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką | Tak |  |  |
| Szyby pojazdu atermiczne | Tak |  |  |
| Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym | Tak |  |  |
| Dywaniki gumowe dla I, II rzędu | Tak |  |  |
| Sklejka antypoślizgowa na wysokości III rzędu | Tak |  |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | Tak |  |  |
| Dodatkowy wymiennik ciepła z tyłu | Tak |  |  |
| Klimatyzacja fabryczna (manualna) z nawiewami w przedniej i tylnej części pasażerskiej | Tak |  |  |
| Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa | Tak |  |  |
| Głośniki z przodu i z tyłu | Tak |  |  |
| Radio fabryczne zalecane przez producenta, zestaw głośnomówiący fabryczny | Tak |  |  |
| Kierownica regulowana w jednej lub dwóch płaszczyznach | Tak |  |  |
| Zamek centralny | Tak |  |  |
| Immobilizer fabryczny | Tak |  |  |
| Pasy trzypunktowe kierowcy i pasażerów | Tak |  |  |
| Fotele fabryczne rozmieszczone w trzech rzędach. | Tak |  |  |
| **I rząd** siedzeń w układzie 1+2 | Tak |  |  |
| (fotel kierowcy z regulowanym oparciem i regulacją wysokości siedzenia, jedna kanapa dla 2 osób obok kierowcy) | Tak |  |  |
| **II rząd i III rząd fotele tylne mocowane** | Tak |  |  |
| w układzie 1+2 lub 1+1+1 szybko demontowane z trzypunktowymi pasami | Tak |  |  |
| Komputer pokładowy z menu w języku polskim | Tak |  |  |
| **Wózek montowany w przestrzeni bagażowej lub zamiennie ze złożonym podwójnym fotelem III rzędu siedzeń** | Tak |  |  |
| Szyny podłogowe do mocowania 1 wózka inwalidzkiego | Tak |  |  |
| Pasy atestowane do mocowania 1 wózka inwalidzkiego | Tak |  |  |
| Pasy atestowane do mocowania 1 osoby niepełnosprawnej - pasy trzypunktowe | Tak |  |  |
| Najazdy składane umożliwające wprowadzenie wózka z powierzchnią antypoślizgową | Tak |  |  |
| Montaż dodatkowego punktu mocowania pasa | Tak |  |  |
| Gwarancja perforacyjna nadwozia | min. 60 miesięcy |  |  |
| Gwarancja na usterki mechaniczne | min. 24 miesiące |  |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą | min. 24 miesiące |  |  |
| Dodatkowe opony zimowe na feldze stalowej - 4 szt | Tak |  |  |
| Książka gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację | Tak |  |  |
| Norma emisji spalin Euro 6 | Tak |  |  |
| Kolor samochodu | dowolny |  |  |
| Kamizelki odblaskowe | Tak |  |  |
| Gaśnica min. 2 kg | Tak |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy | Tak |  |  |
| Ciemne szyby w tylnej części | Tak |  |  |
| Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu | Tak |  |  |
| Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej | Tak |  |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100 km) | 6 l/100 km - 8,5 l/ 100 km |  |  |
| Oznaczenie pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych z przodu i z tyłu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej | Tak |  |  |
| \* Zamawiający określa parametry wymagane, minimalne, w zakresie od-do bądź maksymalne  wymagane => Tak  minimalne => np. min. 110 KM  w zakresie od - do => np. 2022 – 2023  maksymalne => np. maks. 3500 mm  \*\* **Wykonawca wypełnia wszystkie pola w kolumnie „parametry oferowane” .** W podanym polu należy wpisać parametry oferowane np. wiersz moc silnika **- „130 KM”** | | | |

UWAGA:

1. Dokument zaleca się przed podpisaniem, zapisanie w formacie .pdf
2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.