*Załącznik nr 2*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa 3000 ton kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 oraz 0-63 do 45 WOG**

1. Dostawa kruszywa łamanego bazaltu o frakcji 0 - 31,5 mm i 0-63 mm, kruszywo powinno spełniać normę PN-EN 13242+A1:2010. Dostarczony materiał nie może zawierać domieszek złomu, szkła, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych tj. elementów szkodliwych dla środowiska i niebezpiecznych dla użytkowników dróg. Ilość danego materiału (miejscowość, frakcja, ilość ton) jaki Wykonawca będzie miał dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego została określona w umowie.
2. Dostawa będzie realizowana na tereny jednostek wojskowych we wskazanych miejscowościach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Sulechów. Dostawa obejmuje koszty zakupu, załadunku, transportu i rozładunku, które Wykonawca musi wkalkulować w cenę oferty.

Przybliżony harmonogram dostaw zostanie uzgodnionym wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę przed rozpoczęciem realizacji umowy, następnie na bieżąco będą ustalane ilość danego materiału jakie mają zostać dostarczone w dane miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami umowy o ochronie informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykazu osób i pojazdów skierowanych do realizacji umowy celem wydania przepustek.

1. Odbiór dostaw i rozliczenie z Wykonawcą następować będzie na podstawie dowodów WZ wraz z wydrukiem wagowym wystawionym każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę danej ilości kruszywa na dane miejsce. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać dowody wydania WZ. Dostarczone kruszywo powinno spełniać normę PN-EN 13242 i posiadać odpowiednie certyfikat, świadectwo lub deklaracje właściwości użytkowej, które należy dostarczyć Zamawiającemu. Brak dostarczenia w/w dokumentu daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia.

Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi umożliwiającymi rozładunek kruszywa na terenach w/w miejscowości i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy w całym okresie ważności umowy.

1. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Dostarczenie przedmiotu umowy w miejsce dokładnie wskazane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami określonymi w umowie: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-14:30, w piątki w godzinach 7:00-11:00.