**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

|  |
| --- |
| **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| **Obudowa** | Obudowa totemu musi spełniać następujące wymagania:* Klasa szczelności obudowy – IP54
* Odporność mechaniczna – IK10
* System grzewczy oraz chłodzący sterowany programowalnym sterownikiem
* Podwójne ścianki zapobiegające skraplaniu się pary wodnej wewąntrz obudowy
* Aluminowa obudowa wandaloodporna
* Szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz o grubości 8 mm
* Zabezpieczenia przepięciowe I nadprądowe
 |
| **Personalizacja obudowy** | * Obudowa zewnętrzna personalizowana
* Wycięcie wskazanego wzoru lub napisu
* Podświetlenie wycięcia dowolnym światłem LED
* Kolor obudowy do wyboru z palety RAL
 |
| **Monitor** | * Przekątna 55 cali
* Jasność 4000 nit
* Full HD
* Przystosowany do pracy ciągłej 24h
* Wbudowany odtwarzacz
* Obudowa zewnętrzna wandaloodporna
 |
| **System zarządzania** | * dedykowany dla monitora system zarządzania treścią
* możliwość zarządzania harmonogramem wyświetlania
* licencja wieczysta w pełnym zakresie funkcjonalności
 |
| **Dodatkowe prace** | * Przeciągnięcie zasilania oraz kabla ethernetowego od budynku Starostwa do totemu.
* Konfiguracja i szkolenie wybranych pracowników Starostwa z obsługi systemu zarządzania
 |
| **Gwarancja** | 36 miesięcy |