Kraków, 02.11.2021r.

Remont wiaty stalowej – ul. Jodłowa 12 – zakres robót do wykonania

Wiata o wymiarach wewnętrznych : 5,80 x 7,20 m, wysokość w świetle : 2,74 m

1. Przesunięcie dwóch słupów stalowych o wys. 2,74 m ( demontaż słupów i ich ponowny montaż w nowej lokalizacji) .
2. Montaż, w połowie rozpiętości wiaty, dwóch nowych słupów stalowych
3. Wykonanie i montaż dwóch bram dwuskrzydłowych wraz z wykonaniem konstrukcji do zawieszenia bram
4. Wykonanie fundamentów żelbetowych pod bramy i słupy
5. Utwardzenie terenu wewnątrz wiaty oraz drogi dojazdowej do wiaty wraz z jej wyprofilowaniem ( korytowanie- głębokość ok. 50 cm, wywóz ziemi, zasyp kamieniem o frakcji 30-60 i 0-30 , zagęszczenie). Długość x szerokość drogi dojazdowej : 15,5 mb x 5,80 m

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej ze względu na nietypowy zakres planowanych prac oraz konieczności zastosowania indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych.