**Załącznik nr 1A do SWZ**

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

**FORMULARZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW**

**PO ZMIANIE Z DNIA 06-11-2023r.**

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Siedlnica”- etap II

**ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI WRAZ ZE SPRZĘTEM AGD, II postępowanie**

* SALA OGÓLNA
* JADALNIA/SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
* SALA TERAPII RUCHOWEJ
* PRACOWNIA KULINARNA
* SZATNIA DLA UCZESTNIKÓW
* POKÓJ PIELĘGNIARKI
* POKÓJ WYCISZEŃ + POKOJ PSYCHOLOGA
* ŁAZIENKA I WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
* SALA KOMPUTEROWA
* PRALNIA/SALA TRENINGU FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
* KSIĘGOWOŚĆ
* GABINET KIEROWNIKA
* POKÓJ SOCJALNY
* SZTANIA DLA PRACOWNIKÓW
* SANITARIATY DLA PRACOWNIKÓW
* ARCHIWUM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia | Parametry oferowanego wyposażenia  \*zaznaczyć właściwą odpowiedź  \*\* w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia | \*\* Nazwa producenta oferowanego produktu |
| \*\* Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy  *(jeśli istnieje)* |
| 1. | Zestaw wypoczynkowy 2+3  (Sala ogólna) | 1 komplet | Wymiary kanapy dwuosobowej „2”:  - długość 1660 mm (+ /- 300 mm)  - głębokość 850 mm (+ /- 150 mm)  - wysokość 920 mm (+ /- 50 mm) | ……. mm \*\*  ……. mm \*\*  ……. mm \*\* |  |
| Wymiary kanapy trzyosobowej „3”:  - długość 2170 mm (+ /- 300 mm)  - głębokość 850 mm (+ /- 150 mm)  - wysokość 920 mm (+ /- 50 mm) | ……. mm \*\*  ……. mm \*\*  ……. mm \*\* |
|  |  |  | kanapy nierozkładane | tak/ nie\* |  |
| siedzisko i oparcie -sprężyny bonelowe lub faliste | tak/ nie\* |  |
| wypełnienie granulatem piankowym lub pianką wysokoelastyczną lub pianką termoelastyczną | tak/ nie\* |
| tkanina welurowa  w kolorze szarym ( do uzgodnienia z Zamawiającym) | tak/ nie\* |
| 2. | **Stolik/ ława**  (Sala wyciszeń) | 1 | wymiar blatu:  długość 900 mm (+ /- 10 mm)  szerokość 600 mm (+ /- 10 mm) | …….. mm  …….. mm |  |
| grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* |
| wysokość stolika: 500 mm (+ /- 10 mm) | ..……. mm \*\* |
| - blat i płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta obustronnie laminowana o grubości minimum 18 mm  - obrzeże PVC blatu grubości 1-2 mm | tak/ nie\* |
| półka pod blatem | tak/ nie\* |
| 3. | **Stół**  **rozkładany**  (2x sala ogólna  6x sala terapii zajęciowej  /jadalnia  1x pomieszczenie kierownika  1xpomieszczenie socjalne) | 10 | wymiar blatu:  szerokość 1000 mm (+ /- 100 mm)  długość 1600 mm (+ /- 200 mm)  wysokość: 750mm (+ 50 mm)  długość blatu po rozłożeniu  2500 mm (+/- 100 mm)  Ilość wkładów – 1-3 szt. | ….…. mm    …….. mm  ..…….mm  ……..mm  ……….szt. |  |
| - nogi okrągłe o przekroju min. Ø 70 mm lub kwadrat 80x80 mm (+/- 10 mm)  z drewna bukowego malowane na kolor czarny z podkładkami ochronnymi | tak/ nie\* |
| stół rozkładany na prowadnicach szynowych | tak/ nie\* |
| - blat z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - grubość blatu pogrubiona od 36 mm do 50 mm | tak/ nie\* |
| obrzeże blatu PVC: grubość 1-2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |
| 4. | **Krzesło tapicerowane**  (Pom. socjalne  Pom. kierownika) | 12 | wymiary:  wysokość: 860 mm (+ /- 50 mm)  szerokość: 500 mm (+ /- 50 mm)  głębokość: 450 mm (+ /- 30 mm) | ….…. mm    …….. mm    …….. mm |  |
| obciążenie do 120 kg | tak/ nie\* |
| nogi metalowe  - minimum Ø 30,  - z profilu stalowego  - lakierowane proszkowo na kolor czarny  - z podkładkami gumowymi | tak/ nie\* |
| - siedzisko tapicerowane tkaniną welurową  - kolor szary | tak/ nie\*  tak/ nie\* |
| 5. | **Szafa**  **trzydrzwiowa z drzwiami przesuwnymi**  (sala ogólna) | 2 | wymiary szafy:  szerokość 2000 mm  głębokość 400 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2500 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm    …….. mm  ..…….mm\*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum 18 mm  - krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości 1-2 mm w kolorze płyty.  - system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy  - szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z - systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |
| 6. | **Szafa**  **trzydrzwiowa z drzwiami przesuwnymi**  (sala terapii zajęciowej  /jadalnia) | 1 | wymiary szafy:  szerokość :1800 mm  głębokość : 400 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2500 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  ……. mm \*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum 18 mm  - krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |
| - system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy  szczotki przeciw kurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |
| Wyposażenie szafy: 18 półek w 3 segmentach szafy | tak/ nie\* |
| 7. | **Biurko proste**  **sala komp.** | 5 | wymiar blatu:  długość : 900 mm  głębokość : 600 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 755 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm    …….. mm  ………. mm \*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm  - obrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu  - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\*    ……. mm \*\* |
| 8. | **Krzesło biurowe**  **obrotowe z podłokietnikiem**  5 szt.  do sali komp.  1 szt.  Pielęgniarka  1 szt.  Psycholog  1 szt.  Księgowa | 8 | wymiary:  wysokość 830 mm (+/- 100 mm)  szerokość: 550 mm (+ /- 50 mm)  głębokość: 450 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm    …….. mm  …….. mm \*\* |  |
| obciążenie do 120 kg | tak/ nie\* |
| Obrotowa podstawa siedziska na stalowym podwoziu | tak/ nie\* |
| podłokietniki | tak/ nie\* |
| Siedzisko tapicerowane  kolor szary | tak/ nie\* |
| 9. | **Zestaw**  **szafek kuchennych**  **(pod wymiar)** | 1 kpl. | Zabudowa pracowni kuchennej o szerokości ok. 5000 mm. | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szafki (korpusy i fronty) wykonane z płyty meblowej oklejonej obustronnie PVC o grubości 1-2 mm  pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą | tak/ nie\* |
| - Korpusy - kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - Blaty – odcień szarego betonu | tak/ nie\*  tak/ nie\* |
| - płyta o grubości 18 mm,  - krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości minimum 1-2 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty.  - blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm)  - obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\*  ……..mm |
| zawiasy samodomykające | tak/ nie\* |
| fronty klapowe zamykane na siłownikach | tak/ nie\* |
| uchwyty frontów stalowe rozstaw 128 mm | ………mm\*\* |
| 10. | **Wyspa kuchenna** | 1 | wymiar blatu 1.:  długość: 1200 mm  szerokość: 800 mm (+ /- 10 mm),  wysokość: 36 mm (+ /- 10 mm)  wymiar blatu 2.:  długość: 1200 mm  szerokość: 800 mm (+ /- 10 mm)  grubość blatu 36 mm  druga część wyspy umożliwiająca pracę przy wyspie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*  ……….mm\* |  |
| ………. mm \*\*  ……..mm\*\*  ……..mm\*\* |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta obustronnie laminowana grubości minimum 18 mm | tak/ nie\* |
| klasa higieniczności E1 | tak/ nie\* |
| - obrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu  - blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) | tak/ nie\*  ………. mm \*\* |
| cztery szafki pod wyspę  wysokość; 820 mm  szerokość: 600 mm  głębokość 380 mm  noga wyspy  wysokość:720cm  szerokość: 800 mm  głębokość: 36 mm | tak/ nie\*  ………. mm \*\*  ………. mm \*\*  ………. mm \*\*  ………. mm \*\*  ………. mm \*\*  ………. mm \*\* |
| 11. | **Szafa**  **z drzwiami przesuwnymi**  (kuchnia, sala terapii kuchennej) | 1 | wymiary szafy:  szerokość: 1800 mm  głębokość: 450 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2550 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm  …….. mm    ……. mm \*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  -płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm  - krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości 1-2 mm w kolorze płyty.  - system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy  szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |  |
| Wyposażenie- ilość półek układ – 18 półek w 3 segmentach szafy | tak/ nie\* |
| 12. | **Biurko z szafkami**  **(**pom.  księgowej) | 1 | wymiar blatu:  długość: 1800 mm  głębokość :750 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*  ……… mm\*\* |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm  - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta obustronnie laminowana grubości 18 mm  - obrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu  - Szafki w biurku  – 2 kontenerki :  jedna część z drzwiami, druga z 3 szufladami  - zawiasy samodomykające  - uchwyty stalowe rozstaw 128 mm | ……… mm\*\*  tak/ nie\* |  |
| tak/ nie\* |
| 13. | **Szafa**  **na akta**  (pom. księgowej) | 1 | - wymiar szafy:  szerokość: 1600 mm  głębokość 420 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2100 mm (+ /- 10 mm)  - szafa z 4 pełnymi drzwiami zamykanymi na klucze  wyposażenie szafy :  - drążek, 2 x półka  oraz 2 segmenty po 5 półek  - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS o grubości 1-2 mm, w kolorze płyty. | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*  ……. mm \*\* |  |
| tak/ nie\* |
| 14. | **Biurko**  **Psychologa**  ( pom. psychologa) | 1 | wymiar blatu:  długość :1100 mm  szerokość: 600 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  ……….mm |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm  - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta obustronnie laminowana grubości 18 mm  - obrzeże PVC blatu: grubość 1-2 mm w kolorze blatu  - 3 szuflady zamykane na kluczyk | tak/ nie\* |
| 15. | **Szafa**  (regał)  (pom. psychologa) | 1 | wymiar regału:  szerokość: 900 mm  głębokość: 350 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2100 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*  ……. mm \*\* |  |
| - szafa z 2pólkami odkrytymi i dolną częścią podzieloną na 3 przestrzenie na wysokość segregatorów A-4 z drzwiami zamykanymi na kluczyk.  - regał z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  płyta obustronnie  - laminowana grubości 18 mm  - krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości 1- 2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |
| 16. | **Biurko**  ( gabinet pielęgniarki) | 1 | wymiar blatu:  długość: 1000 mm  szerokość: 600 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*  ………mm\*\* |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm  - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta obustronnie laminowana grubości 18 mm  obrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |
| 17. | **Szafa**  (gabinet pielęgniarki) | 2 | wymiary szaf:  szerokość: 1400 mm  głębokość: 400 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 1900 mm (+ /- 10 mm) | …….. mm\*\*  ………mm\*\*  ……. mm \*\* |  |
| - szafa z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm  krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |
| Szafa 2drzwi z zamkiem na klucz  - w tym: w dolnej części z kontenerem metalowym na akta osobowe, przechowywane na wisząco  zamykana na klucz.  - Półki w części górnej na segregatory  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 500 mm | tak/ nie\* |
| szafa 1 drzwiowa od strony drzwi wejściowych z korytarza zamykana na klucz, z 2 półkami i wieszakiem  szerokość: 600 mm  głębokość 400 mm | tak/ nie\* |
| 18. | **Szafki z ławkami**  ( dla personelu) | 9  3 | Szafki ubraniowe  – 9 boksów w 3 segmentach  Każdy boks zamykany na zamek z kluczem,  - kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - wymiary:  wysokość;1800 mm  szerokość:1200 mm  głębokość: 400 mm  - płyta meblowa laminowana 18 mm  - obrzeże PVC 1- 2mm | tak/ nie\*    …….. mm\*\*  ………mm\*\*  ……. mm \*\* |  |
| Ławka  - wymiary:  wysokość 450 mm  szerokość:1200 mm  głębokość: 370 mm  materiał:  płyta meblowa  grubość płyty 36 mm  - obrzeże PVC 1- 2mm  -kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | …….. mm\*\*  ………mm\*\*  ……. mm \*\*  tak/ nie\* |  |
| 19. | **Półka**  ( sala rehabilitacyjna | 5 | Wymiary:  Długość: 1000 mm  Głębokość: 300mm  Podpórki boczne 150x300 mm  Półka w kształcie litery U  Płyta meblowa 18 mm  Oklejona PVC 1-2 mm  kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub  równoważny)  montowana do ściany  nośność – 15 kg | …….. mm\*\*  ………mm\*\*  ……x …... mm \*\*  tak/ nie\* |  |
| 20. | **Biurko kierownika w kształcie litery L**  (gabinet kierownika) | 1. | wymiary blatu:  długość: 2000 mm  głębokość: 800 mm  wysokość : 750 mm  długość : 800 mm  głębokość: 450 mm    tolerancja wymiarów  (+ /- 10 mm) | .….. mm\*\*  ………mm\*\*  ……. mm \*\*  ……. mm \*\*    ……. mm \*\* |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm  - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  płyta obustronnie laminowana grubości 18 mm  - obrzeże PVC blatu: grubość 1-2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |
| Kontener przy biurku  Wymiary;  wysokość; 600 mm  szerokość; 800 mm  głębokość; 430 mm  - 3 szuflady + drzwiczki zamykane na kluczyk | tak/ nie\* |
| 21. | **Szafki dla uczestników**  ( szatnia dla uczestników) | 9 szaf  (po 4 boksy) | Boksy – 36 szt. zamykane na zamek  Wymiary szafy :  Wysokość: 1960 mm  Szerokość: 940 mm  Głębokość: 480 mm  – zawierającej 4 boksy  - Materiał: płyta meblowa grubość płyty 18 mm  - płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - oklejenie krawędzi PVC – 1-2mm  - zawiasy puszkowe  - uchwyty stalowe – rozstaw 128 mm | …….. mm\*\*  ………mm\*\*  ……. mm \*\*    tak/ nie\* |  |
| Wyposażenie boksu – wieszak 4 szt. plus półka | tak/ nie\* |
| 22. | Ławka  ( szatnia dla uczestników) | 2 | Ławka  - Wymiary:  Długość: 1400 mm  Głębokość: 370 mm  Wysokość: 450 mm  Grubość płyty: 36 mm  -Oklejenie krawędzi PVC 1- 2mm  - Materiał: płyta meblowa grubość 18 mm  płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | …….. mm\*\*  ………mm\*\*  ……. mm \*\*  tak/ nie\* |  |
| 23. | **Fotel obrotowy**  **kierownik** | 1. | wymiary:  wysokość 1100 mm (+/- 100 mm)  szerokość: 650 mm (+ /- 50 mm)  głębokość: 520 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*    …….. mm\*\* |  |
| obciążenie do 130 kg | tak/ nie\* |
| Obrotowa podstawa siedziska na stalowym podwoziu | tak/ nie\* |
| podłokietniki | tak/ nie\* |
| Siedzisko tapicerowane  kolor szary lub czarny | tak/ nie\*  tak/ nie\* |
| siłownik gazowy lub pneumatyczny | tak/ nie\* |
| 24. | **Szafa na akta**  **( gabinet kierownika)** | 1. | wymiary:  wysokość: 2100 mm (+/- 100 mm)  szerokość: 1700 mm (+ /- 50 mm)  głębokość: 500 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\* |  |
| - płyta meblowa grubość 18 mm  - płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - oklejenie krawędzi PVC – 1-2 mm  - system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy  - szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |  |
| 24. | Meble-zestaw + szafka  (pomieszczenie socjalne) |  | Zabudowa kuchenna o szer. 3400 mm  ( 1 zestaw 1600mm , 1 zestaw 1800 mm)  W skład zestawu 1600 mm szafek wchodzą  - szafki dolne  Wymiary:  - wysokość z blatem  870 mm ,  - głębokość z blatem 600mm  - długość 1600 mm  (szafka z 3 szufladami szerokość 400 mm  Obudowa lodówki 600 mm  Szafka zlewowa 600 mm)  - szafki górne  - wysokość: 720mm  - długość 1600 mm  - głębokość – 300 mm  Kominek na mikrofalę  - wysokość 1600 mm  - głębokość 580 mm  - szerokość 600 mm.  Szafka dolna –  (szt. 2 po 600 mm)  - długość 1200 mm  - wysokość 870 mm  - głębokość z blatem 600 mm | tak/ nie\*  ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\*      ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\*  ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\*  ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\* |  |
| - szafki (korpusy i fronty) wykonane z płyty meblowej  - oklejone PVC o grubości 1-2 mm  pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą  - kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  - płyta o grubości 18 mm,  krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości 1-2 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty.  - blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) w kolorze szarego betonu  obrzeże PVC blatu: grubość 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |
| ……..mm |
| tak/ nie\* |
| 25. | **Mikrofala** | 1. | Wymiary:  Wysokość: 380 mm (+/- 10 mm)  Szerokość: 595 mm (+/- 10 mm)  głębokość:350 mm (+/- 10 mm)  kolor: czarny lub srebrny | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*  …….. mm\*\*  tak/ nie\* |  |
| Min.6 programów | tak/ nie\* |
| Min.5 poziomów mocy | tak/ nie\* |
| Pojemność 20 litrów | tak/ nie\* |
| 26. | **Zlew i kran**  (pomieszczenie socjalne) | 1. | - 1- komorowy plus ociekacz  - bateria stojącą jednodźwigniowa chromowana,  - Materiał: stal chromowana | tak/ nie\* |  |
| 27. | **Chłodziarka do zabudowy**  (pomieszczenie socjalne – kuchnia dla personelu) | 1. | Automatyczne odszranianie | tak/ nie\* |  |
| Pojemność min.133 litry |
| Min. trzy półki |
| Wymiary:  Wysokość: 820 mm (+/- 10 mm)  Szerokość: 590 mm (+/- 10 mm)  DOPUSZCZA SIĘ  Szerokość 560 mm  Głębokość: 540 mm (+/- 10 mm) | ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*    …….. mm\*\* |
| 28. | **Meble – łazienka**  **komoda -** dla personelu | 1. | Płyta meblowa grubości 18 mm,  obrzeże PVC 1-2 mm,  zawiasy samozamykające  Blat laminowany o grubości 36 mm | ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\* |  |
| Środek komody – półki – 2 szt.  Wymiary:  Długość 1450 mm  Wysokość 900 mm  Głębokość 440 mm  Uchwyty stalowe – rozstaw 128 mm  kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) |
| 29. | **Regał**  (archiwum) | 5 | Wymiary:  Wysokość: 2000 mm (+/- 100 mm)  Szerokość: 800 mm (+/- 10 mm)  Głębokość: 370 mm (+/- 10 mm) | ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\* |  |
| kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  płyta o grubości 18 mm,  krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości 1-2 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. | tak/ nie\* |
| 30. | **Chłodziarko zamrażarka** | 1 | Automatyczne odszranianie  Kolor czarny  Sterowanie elektroniczne  Szuflada w zamrażalce – min. 2 szt.  Półki chłodnicze – min. 3 szt.  Wymiary:  Wysokość : min.1860 mm +/- 50 mm  Głębokość : 600 mm +/- 100 mm  Szerokość : 600 mm  +/- 100 mm | tak/ nie\*  ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\* |  |
| 31 | **Piekarnik do zabudowy** | 1 | Kolor czarny  Min. 8 funkcji pieczenia  Wymiary:  Wysokość : 595 mm  Szerokość: 595 mm  Głębokość:575 mm | tak/ nie\* |  |
| 32 | **Zmywarka**  **do zabudowy** | 1. | - pojemność – 12 kpl.  - zużycie wody max. 12L  Wymiary:  Szerokość: 600 mm  Wysokość:820 mm  Głębokość:550 mm | tak/ nie\* |  |
| 33 | **zlew 2 komorowy**  **plus ociekacz**  **plus kran** | 1 | Zlew – stalowy 2 komory+ ociekacz  Kolor: stal dekor  Wymiary:  Długość: 1165 mm  Szerokość 500 mm  Funkcje:  - Podłączenie do zmywarki,  - Odporny na zarysowania  Bateria chromowana jednodźwigniowa | tak/ nie\* |  |
| 34 | **Płyta elektryczna** | 1 | Wymiary:  Szerokość : 580 mm+/- 20 mm  Głębokość: 510 mm +/- 20 mm  Kolor: czarna  Sterowanie płyty - dotykowe | tak/ nie\* |  |
| 35 | **Krzesło tapicerowane** | 72 | - obciążenie do 120 kg  - nóżki metalowe , w kolorze czarnym  - tapicerka welurowa w kolorze ciemno szarym  Wymiary:  Wysokość – 860 mm ( +/- 40 mm)  Szerokość – 540 mm ( +/- 40 mm)  Głębokość – 450 mm (+/ - 40 mm) | tak/ nie\*  ….…. mm\*\*    …….. mm\*\*  …….. mm\*\* |  |
| 36 | **Pralko-suszarka** | 1 | Wymiary:  Głębokość: 600 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Pralka-wielkość załadunku max.8 kg  Suszenie – wielkość załadunku – max.5 kg  Prędkość wirowania  (obr. – min.) min.1400  Zużycie wody w cyklu prania /suszenia max.80L  Wyświetlacz pralko-suszarki – elektroniczny  Dodatkowe drzwiczki – dodawanie prania w trakcie cyklu prania | ….mm\*\*  ….mm\*\*  ..mm\*\*  tak/nie\* |  |
| 37 | **Wersalka**  **- rozkładana**  (sala wyciszeń) | 1 | Wymiary:  Długość: 1980 mm (+/- 20 mm)  Głębokość: 950 mm ( +/- 50 mm)  Wysokość: 750 mm(+/- 50 mm)  Powierzchnia spania: 1400x 2000 ( +/- 50 mm)  Tkaninia welurowa – kolor szary  Kanapa oparta na sprężynach kieszeniowych  Z pojemnikiem na pościel | ….mm\*\*  ….mm\*\*  ...mm\*\*  ...mm\*\*  tak/nie |  |

**UWAGA:**

* Kolor i rodzaj materiałów użytych do produkcji mebli muszą być jednakowe (spójne) - nie dopuszcza się dostawy w poszczególnych pozycjach w innych kolorach i odcieniach jak wyżej opisane.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.

* Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

...................................................

*(pieczątka i podpis osoby uprawnionych do*

*składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2023r.*