Znak : SA.270.53.2022

Zamawiający: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe**

**Nadleśnictwo Borki**

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2022 r.**

 ZATWIERDZAM :

 **Nadleśniczy Adam Morko**

Kruklanki, 20.07.2022 r.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

### Nadleśnictwo: Borki

**ul. Dworcowa 8A, 11- 612 Kruklanki**

**tel.(87) 4 217 045 , fax. (87) 4 217 053**

**e-mail: borki@bialystok.lasy.gov.pl**

NIP : 845 000 65 50, REGON 790504881

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: **“Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2022 r.”** zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dn. 11-09-2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej Pzp) oraz aktów wykonawczych do Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości niższej, niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych:
1. Obręb Borki

**Leśnictwo Knieja Łuczańska:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 0,6m, długości 9m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**

**Leśnictwo Sarnianka:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 0,3m, długości 8m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**

**Leśnictwo Lipowo:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 0,2m, długości 7m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**

**Leśnictwo Orłowo:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 1,0m, długości 7m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami lub obmurowanie kamieniami polnymi **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**

**Leśnictwo Zielonki:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Obręb Przerwanki

**Leśnictwo Kruklanki:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**

**Leśnictwo Kuty:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1300,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **5200,0 m2;**

**Leśnictwo Diabla Góra:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**

**Leśnictwo Lipowa Góra:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**

**Leśnictwo Zawady:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 0,3m, długości 5m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**

**Leśnictwo Wilkus:**

1. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza drogi
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Obręb Węgorzewo
2. **Leśnictwo Pozezdrze:**
3. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. **Leśnictwo Ogonki:**
2. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. **Leśnictwo Kalskie Nowiny:**
2. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. **Leśnictwo Duży Kamień:**
2. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 0,3m, długości 9m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**
1. **Leśnictwo Mokre:**
2. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **400,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **1600,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 0,2m, długości 6m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**
1. **Leśnictwo Klimki:**
2. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **95,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **950,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **8050,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **8050,0 m2;**
1. **Leśnictwo Rydzówka:**
2. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* czyszczenie przepustu o średnicy 0,4m, długości 7m w ilości **1szt;**
1. **Leśnictwo Olszewo:**
2. Nawierzchnia:
* dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30
o frakcji 0-31,5 mm w ilości **90,0 m3;**
* zagęszczenie w miejscach ubytków wbudowanego kruszywa drogowego C50/30 na powierzchni **900,0 m2;**
* profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną w ilości **5600,0 m2;**
* wałowanie (zagęszczenie) w ilości **5600,0 m2;**
1. Pobocza dróg
* mechaniczne lub ręczne wykaszanie poboczy na szerokość 1m od krawędzi jezdni oraz poszerzeniami na łukach na powierzchni **1600,0 m2;**
* mechaniczne lub ręczne podcinanie gałęzi na wysokość 4m, w odległości 100 cm od krawędzi jezdni **6400,0 m2;**
1. Przepusty
* wymiana przepustu o średnicy 0,6m, długości 8m w ilości **1szt;**
* obudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych
ze skrzydełkami **2szt;**
1. Bariery drewniane
* dostawa i montaż barier drogowych drewnianych (modrzewiowych)
o długości 10m w ilości **2szt;**
	1. Przedmiot Zamówienia podzielono na 3 części – Obręby leśne : Borki, tj. część nr 1, Przerwanki część nr 2, Węgorzewo część nr 3.

Do części nr 1 (Borki) zaliczono:

Leśnictwo Knieja Łuczańska

Leśnictwo Sarnianka

Leśnictwo Lipowo

Leśnictwo Orłowo

Leśnictwo Zielonki

Do części nr 2 (Przerwanki) zaliczono:

Leśnictwo Kruklanki

Leśnictwo Kuty

Leśnictwo Diabla Góra

Leśnictwo Lipowa Góra

Leśnictwo Zawady

Leśnictwo Wilkus

Do części nr 3 (Węgorzewo) zaliczono:

Leśnictwo Pozezdrze

Leśnictwo Ogonki

Leśnictwo Kalskie Nowiny

Leśnictwo Duży Kamień

Leśnictwo Mokre

Leśnictwo Klimki

Leśnictwo Rydzówka

Leśnictwo Olszewo

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Szczegółowe Specyfikacje techniczne.
	2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany uziarnienia kruszywa.
	3. Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie, na którym będą wykonywane prace objęte niniejszym postępowaniem, w celu dokonania oceny warunków realizacji zamówienia. Termin lustracji terenowej należy uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów.
	4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

**45233140-2 Roboty drogowe**

**45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

**14212000-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo.**

**44132000-4 Elementy przepustów**

### 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

* 1. Dodatkowy warunek dotyczący przedmiotu Zamówienia:

Kruszywo drogowe C50/30 musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa.

* 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości Zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
	2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na dowolną ilość części.

**4. Inne wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia**

Do obowiązków wykonawcy należy:

* 1. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);
	2. Przed wbudowaniem przedłożenie do akceptacji certyfikatu na materiały na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.
	3. W przypadku wątpliwości do jakości materiałów użytych do wbudowania **Zamawiający ma prawo** wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. (**norma *PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;*** lub równoważne dopuszczone do stosowania w UE*).* Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany w terminie określonym przez Zamawiającego;
	4. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
	5. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w szczególności z następujących ustaw:
1. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973),
2. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699),
3. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
	1. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
	2. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
	3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
	4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;
	5. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy;
	6. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie określonym przez Zamawiającego nie dłuższym, niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
	7. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
	8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
	9. Przywrócenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

**5. Informacja o warunkach gwarancji**

1. Na wykonany cały przedmiot zamówienia wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji oraz 12 miesięcznego okresu rękojmi.
2. Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego zamówienia.
3. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców, muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę, i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości wykonanego zamówienia.
4. Zamawiający wymaga wydłużenia okresu rękojmi do okresu trwania gwarancji.

**6. Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia**

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględni:

- w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,

- wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,

- naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.

2.W sytuacjach niemożliwych do przewidzenia np. ze względu na ewentualne trudne warunki atmosferyczne: długotrwałe opady atmosferyczne, nagła zmiana pogodowa, klęska żywiołowa - Zamawiający dopuszcza możliwość shałdowania części materiałów w miejscach wskazanych przez terenowe służby Nadleśnictwa, celem późniejszego ich rozwiezienia i wbudowania w drogi.

3.Po ustąpieniu trudnych warunków pogodowych określonych w ust. 2 Wykonawca winien niezwłocznie przystąpić do rozwiezienia i wbudowania przedmiotowego materiału w drogi.

4.Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu przedmiotu zamówienia – jednak nie więcej niż o 30% - w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia, np. ze względu na trudne warunki pogodowe – długotrwałe opady atmosferyczne, nagła zmiana pogodowa uniemożliwiająca wykonanie naprawy-remontu dróg, klęska żywiołowa, itp.

5.Maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia został określony w pkt. 3. 1)

6.W przypadku o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną i odebraną część umowy.

**7. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r**.

Termin ten może ulec zmianie na zasadach podanych we wzorze umowy i Rozdz. 20 niniejszej SWZ.

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

* 1. zdolności technicznej i zawodowej:

- wykonawca wykaże wykonanie prac z budownictwa drogowego, o wartości minimum 200 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli działalność wykonawcy jest krótsza niż pięć lat - za okres działalności,

- wykonawca wykaże dysponowanie równiarką samojezdną, walcem lub zagęszczarką, koparko-ładowarką oraz samochodem samowyładowczym,

* 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej: wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN.

Wykonawca musi również wnieść wadium.

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 Pzp oraz art. 7.1 ustawy z dn. 13.04.22 r. „sankcyjnej”. Muszą spełniać również warunki podane w art. 112 ust. 2 pkt 3), 4) Pzp.

-) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm. - „KK”),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

-) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;

-) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

-) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego

orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

-) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

-) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą wykluczeni z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczy się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. ustawy Pzp lub art. 7.1 ustawy sankcyjnej.
4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 9 niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki wykonawca spełnił.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (np. w konsorcjum, spółki cywilne).
6. W przypadku, jak pkt 7) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 7) zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli stwierdzi w niej usterki (usterkę) podane w art. 226 ust. 1 Pzp.
10. O wykluczeniu z postępowania, o odrzuceniu oferty oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania, wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie – Zamawiający opublikuje informację na „platformie zakupowej”.

**9. Wykaz wymaganych dokumentów, jakie składają się na ofertę wykonawcy.**

1) W nawiązaniu do wymogów art. 112 ustawy Pzp :

* 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – załącznik nr 3 do SWZ;
	2. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN;
	3. wykaz prac z zakresu budownictwa drogowego wykonanych w okresie ostatnich 5 lat do terminu składania ofert, a jeśli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to za ten okres. Podać należy rodzaj prac, termin wykonywania, kwotę wynagrodzenia brutto, odbiorcę oraz jego opinię, że praca została wykonana należycie;

d) wykaz sprzętu do wykonania zamówienia będącego w dyspozycji;

e) formularz oferty – według załącznika nr 1 do SWZ .

f) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia swoich zasobów,

 jeśli wykonawca powołuje się na nie.

g) dowód wniesienia wadium.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 108 Pzp oraz art. 7.1 ustawy „sankcyjnej” wykonawca składa następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp oraz art. 7.1 ustawy „sankcyjnej” – załącznik 3 do SWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej (np. KRS, CEIDG, rejestr gminny) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

c) informację o przynależności do grupy kapitałowej- jak w załączniku 7 do SWZ,

d) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty ich dotyczące w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ppkt.a) + b) + c).

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 9.2) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, natomiast dokumenty wymienione w punkcie 9.1) składane są wspólnie.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności zakres umocowania pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.

5) Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy

6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, to jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne powinny być dołączone do oferty.

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8) Wykonawcy, którzy w terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zostaną wezwani do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.

9) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, bądź złożenie dokumentu lub oświadczenia w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) może spowodować **wykluczenie wykonawcy** z postępowania, **a jego oferta zostanie odrzucona.**

10)Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

1. Dokumenty niejawne, zastrzeżone w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z aktów prawnych.

Dokumenty wymienione w punktach 9.1): a), b), c), d), e), f), g), oraz 9.2): a), b), d) należy złożyć wraz z ofertą. Dokument w pkt 2) c) – dostarczyć nadleśnictwu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji o zawartości ofert, po ich otwarciu.

**10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów**

**10.1.** Komunikacja (w tym wyjaśnienia dot. dokumentów postępowania) między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy <https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki> oraz poczty elektronicznej: borki@bialystok.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\_borki.

**10.2** Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej, opisane zostały w *Instrukcji dla* *wykonawców platformazakupowa.pl* i są dostępne przy każdym postępowaniu na platformie. Instrukcja składania ofert znajduje się na stronie: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t761ZVKPbkyD/view

**10.3** Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy zakupowej to:

**a**/stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej, niż 512 kb/s,

**b/** komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 1, Mac Os x 104, Linux lub ich nowsze wersje,

**c/**zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, a w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100,

**d/**włączona obsługa JavaScript,

**e/**zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,

**f/**Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.

**10.4** Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

**10.5** Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie lub datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

**10.6** Czas wyświetlany na platformie zakupowej ([www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)) synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

**10.7** Złożenie oferty:

a)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej adres: <https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki> korzystając z sekcji *Formularz*, służącej do złożenia oferty;

b)Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie **pades**. Sposób złożenia oferty opisany został w *Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl* ;

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku opisanym: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem ***Formularza*** służącego do złożenia oferty.

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**10.8** W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt 10.7), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza *Wyślij wiadomość* dostępnego na wymienionej wyżej platformie zakupowej.

 **10.9** Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (D.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

**10.10** Zapytania i wyjaśnienia dot. treści SWZ są przekazywane za pośrednictwem platformy zakupowej.

**10.11** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**10.12** Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

**10.13** Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania wykonawców celem wyjaśnienia treści SWZ – jeśli zaistnieje taka potrzeba.

**11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:

**Bogusław Romejko i Bartłomiej Marczak** (tel. wewn.39)

w dniach od poniedziałku do piątku (w dni pracy biura) w godzinach 715 - 1515  .

**12. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (lub po 1 000 zł za każdą część) przed upływem terminu składania ofert . Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach :

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) .

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 48 2030 0045 1110 0000 0075 1670. Dowód wpłaty, z dopisem „Wadium przetarg SA.270.53.2022” należy dołączyć do oferty. Zasady zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego reguluje zapis art. 98 ustawy Pzp .

 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.

**13. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi **30 dni.**

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a kończy dn. 10.09.2022 r.

**14. Opis sposobu przygotowywania ofert**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

1. Oferta winna zawierać wypełniony „Formularz oferty” (zgodny z treścią **załącznika**  nr 1 do SWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:
	* 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
		2. pełnomocnictwo osób występujących w imieniu Wykonawcy, jeśli ich umocowanie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
		3. pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, którymi będzie dysponował zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.

3. Do oferty powinny być dołączone również dokumenty/oświadczenia wymienione w rozdz. 9 SWZ pkt. 1) a) - g, oraz 2) a), b), d).

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją podaną na: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\_borki

8. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

9. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy; ale dokumenty wymienione w rozdz. 9 pkt 1) a, e), f, g oraz 2) a), c) - tylko w formie oryginału.

10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed terminem składania ofert.

12. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad, jak złożona oferta – patrz pkt 6.

**15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\_borki, do dnia 11.08.2022 r., godz. 09:00.

* 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2022 r. o godz. 09:15.

15.3 Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\_borki.

15.4. Przed otwarciem ofert, na stronie platformy zakupowej (patrz 15.3)Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części (Pakietów).

15.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający poda na stronie internetowej nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

15.6. Jeśli ofertę złożono po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę.

 Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**16. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty bruttopodaną w formularzu oferty - załącznik nr 1 do SWZ).
2. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie lustracji terenowej, zakup, transport na drogi leśne oraz rozplantowanie i zagęszczenie kruszywa, równanie dróg, zakup i transport rur PEHD, wykonanie wymiany i czyszczenia przepustów, wykoszenie poboczy, podcięcie gałęzi.
3. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

4) Cena oferowana przez wykonawcę nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).

**17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

**17.1** Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

1) Cena brutto oferty – waga 60 % (max. liczba punktów : 60).

2) Wykonanie Zamówienia w terminie krótszym, niż podano w SWZ – waga 20 % (max. liczba punktów: 20).

3) Wydłużony termin płatności – waga 20 % (max. liczba punktów: 20).

**17.2** Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) W ramach kryterium „cena” ocena ofert nastąpi z zastosowaniem wzoru :

 Cn

 C = . . . . . . . . . . . . . x 60

 Co

gdzie : C – liczba punktów w ramach kryterium „cena”

 Cn- najniższa cena spośród ofert ocenianych

 Co- cena oferty ocenianej

Ocenie podlegać będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu Zamówienia podana w formularzu oferty.

2) Kryterium wykonania zamówienia w terminie krótszym :

za każdy dzień skrócenia przyzna się 2 punkty; punktowane będzie maksymalnie 10 dni skrócenia.

3) Kryterium przedłużenia terminu płatności za wykonanie Zamówienia :

za deklarowany termin płatności od 15 do 21 dni przyzna się 10 punktów; za deklarowany termin płatności 22 dni lub więcej przyzna się 20 punktów.

Zamawiający przyjmuje za wyjściowy 14 dniowy termin płatności.

**Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.**

Punkty z pozycji 1, 2, 3 będą zsumowane. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów.

**17.3** Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin ustala Zamawiający.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż w złożonych wcześniej ofertach.

**18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie przesłanka wskazana w art. 255 ustawy Pzp.

3. Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie prowadzonego postępowania informacje o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o ewentualnym unieważnieniu postępowania.

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną, albo 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wykona ponowną ocenę ofert pozostałych wykonawców, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Przed zawarciem umowy wykonawca musi wykonać czynności :

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- przedłożyć kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na wartość nie mniejszą niż cena ofertowa,

- w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o Zamówienie – przedłożyć kopię umowy konsorcjum lub spółki,

- dostarczyć wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

- dostarczyć kopie umów o podwykonawstwo, jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego .

**19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy wniesienia **zabezpieczenia należytego** **wykonania umowy w wysokości 5% ceny** brutto, podanej w ofercie. Forma wniesienia zabezpieczenia - zgodnie z art. 450 ustawy Pzp.

**20. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ.**

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

3. Przewidywane zmiany postanowień umowy oraz warunki takich zmian. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany postanowień umowy w zależności od potrzeb:

- zmiany zakresu usług, pomiędzy poszczególnymi pozycjami formularza cenowego ,nie powodujące przekroczenia wartości umowy brutto,

- możliwość zmniejszenia zakresu zadań, będących przedmiotem umowy jeśli powyższe będzie wynikało z interesu społecznego lub interesu Skarbu Państwa, a w dniu zawarcia umowy Zamawiający nie był w stanie przewidzieć zakresu tych zmian.

- jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), podatek w nowej stawce będzie doliczony do ceny netto, bez konieczności zmiany umowy.

- przesunięcie terminu wykonania prac w szczególnie uzasadnionych warunkach (np. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac).

**21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

**22. Inne informacje**

1. Postępowanie nie ma na celu zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się zwiększenie zakresu: profilowania dróg, dowozu kruszywa drogowego, wymiany przepustów, czyszczenie przepustów, wykaszania poboczy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, ani negocjacji oferty.

6.Stosownie do dyspozycji art. 95 Pzp Zamawiający wymaga, aby pracowników fizycznych i operatorów maszyn wykonawca lub podwykonawca, przy realizacji Zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości personelu wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

 Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty:

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, (jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego personelu wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

 Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu - dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w pkt 2), i 3). Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

 W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, czy braku dokumentów podanych w pkt 2), 3) przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę.

**23. Załączniki do Specyfikacji**

Nr 1 – Formularz oferty**.**

Nr 2 - Projekt umowy.

Nr 3 – Formularz oświadczenia dot. art. 108, 112 Pzp + art. 7.1 ustawy „sankcyjnej”.

Nr 5 – Opis sposobu realizacji przedmiotu Zamówienia.

Nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.