**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# **1. Elektryzator sieciowy dla koni : 1 sztuka**

* Elektryzator (pastuch elektryczny) zasilany sieciowo, przeznaczony do ogrodzeń dla bydła, owiec i koni
* Mocny impuls elektryczny gwarantuje pełną kontrolę nad zwierzętami
* Polecany do ogrodzeń średnich i długich o dość dobrej izolacji
* Wyposażony w lampkę kontrolną sygnalizującą prawidłową pracę urządzenia
* Maksymalne napięcie szczytowe: 8 000 V
* Maksymalna energia dostarczona: 2400 mJ
* W zestawie tabliczka ostrzegawcza.
* Napięcie zasilania 230V~50Hz
* Pobór mocy 5VA
* Maksymalne napięcie wyjścia 8000V
* Maksymalna długość linii ogrodzenia 20km
* Częstotliwość impulsu 60 imp./min-20%
* Przerwy między impulsami 1,0s÷1,5s
* Energia impulsu 2,4J

#### **2. Pastuch taśma dla koni s-20mm/200 : 8 rolek**

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | taśma |
| Długość | 200 m |
| Szerokość | 20 mm |
| Obciążenie zrywające | 120 kg |
| Liczba przewodów | 7 |
| Oporność | 10 Ohm/m |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1.5 kg |

# **3. Izolator okrągły z wkrętem do drewna : 200 sztuk**

Wytrzymałe izolatory okrągłe typu ślimak, dedykowane do taśm o szerokości do 10mm, drutów oraz plecionek z wkrętem do drewna, odporne na wysokie napięcia.