Specyfikacja

Materiał soczewek: Poliwęglan

Powłoka soczewek: anti-fog anti-scratch

Przyciemnienie: Tak (w zestawie)

Polaryzacja: Nie

Filtr: UVA, UVB, UVC

Klasa odporności: FT

Materiał oprawki: Tworzywo sztuczne

Szerokość soczewki ochronnej: 165 mm

Normy: EN 12312-1, MIL-PRF-32432, STANAG 4296, ANSI Z.87.1, EN 166

Kolor oprawki: Czarny

Kolor szkieł: Przezroczyste (wbudowane)

Waga: 111 g

W zestawie: gogle z zamontowanymi przezroczystymi soczewkami, 2 wymienne wizjery oraz torbę z mikrofibry.