***Załącznik nr 1 do SWZ CUW.PK.343.22.2022***

***Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego*** ***przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.***

**Dokument należy wypełnić poprzez uzupełnienie poszczególnych tabel**

# FORMULARZ OFERTY

Ofertę składamy:

(***zaznaczyć ”X******” przy właściwej odpowiedzi***)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **samodzielnie** |
|  | **w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których dane wskazuję w wierszach poniżej** (tabele oznaczone od 1-7 należy powielić i wypełnić dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko** [[1]](#footnote-1): |  |
| 2. **Adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności**: |  |
| 3. **Kraj/województwo**: |  |
| 4. **Forma prowadzonej działalności**: *(np. działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego, spółka prawa cywilnego itp.)* |  |
| 5. **Wykonawca jest**[[2]](#footnote-2):*(w/g* *Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r.),* (***zaznaczyć ”X” przy właściwej odpowiedzi***) |  | **mikroprzedsiębiorstwo** |
|  | **małe przedsiębiorstwo** |
|  | **średnie przedsiębiorstwo** |
|  | **inny rodzaj (duże przedsiębiorstwo)** |
| 6. **NIP lub REGON:** |  |
| 7. **KRS**  *(jeśli dotyczy):* |  |

|  |
| --- |
| ***KONTAKT W SPRAWIE OFERTY*** *(jeśli będzie konieczny)****:*** |
| ***Osoba do kontaktu:*** |  |
| ***Telefon:*** |  |
| ***e-mail:*** |  |
| ***KONTAKT W PRZYPADKU WYBORU OFERTY*** *(podać jeśli jest inny niż podany wyżej)****:*** |
| ***Osoba do kontaktu:*** |  |
| ***Telefon:*** |  |
| ***e-mail:*** |  |
| *Dane osoby wskazanej w sprawach ochrony udostępnionych danych osobowych (imię nazwisko, e-mail)* |  |
| *Nr konta bankowego (zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS))* |  |

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu w/s udzielenia zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” – postępowanie II** znak **CUWPK.343.22.2022** zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na[**https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings**](https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings)oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym specyfikacją warunków zamówienia na następujących warunkach:

1. **Cena:**

Cena netto (zł):

|  |
| --- |
|  |

Stawka podatku VAT (%):

|  |
| --- |
|  |

Kwota podatku VAT (zł):

|  |
| --- |
|  |

**Cena brutto (zł):**

|  |
| --- |
|  |

**- ustalona na podstawie kalkulacji podanej w pkt 3**

1. **Gwarancje wykonawcze****:**   **m-cy/m-ce** *(do wyboru* ***36 lub 48 lub 72 miesiące*** *licząc na zasadach określonych w SWZ i projekcie umowy)*

*UWAGA:*

*1**. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji wykonawczej lub nie zadeklaruje żadnego okresu, to zostanie mu przyznane* ***0 pkt****, a okres gwarancji wykonawczej zostanie przyjęty* ***jako najkrótszy przewidziany do oceny****.*

*2. Zaoferowanie okresu gwarancji wykonawczej dłuższego niż* ***72 miesiące*** *zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji w przypadku wyboru tej oferty, ale do oceny oferty przyjęty będzie okres najdłuższy podany w SWZ tj.* ***72 m-ce****,*

1. ***Kalkulacja ceny oferty:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa****[PLN]** | **Wartość****Netto****[PLN]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **BRANŻA DROGOWA** |
| **1** | **Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych** |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza  | km | **0,125** |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-010119-01 wycena indywidualna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | **0,125** |  |  |
| **Razem dział: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych** |  |
| **2** | **Roboty rozbiórkowe** |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0811-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | **665,00** |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | **310,00** |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | **180,00** |  |  |
| **Razem dział: Roboty rozbiórkowe** |  |
| **3** | **Roboty ziemne** |
| 6 d.3 | KNR 2-01 0206-01 | Wykopy – materiał do ponownego wykorzystania w nasypach, Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykopy razem z rowami. SST D-02.01.01. | m3 | **780,00** |  |  |
| 7 d.3 | KNR 2-310101-010101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i zjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm | m2 | **678,90** |  |  |
| 8 d.3 | KNR 2-310101-010101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm | m2 | **320,80** |  |  |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV opaski | m2 | **16,90** |  |  |
| **Razem dział: Roboty ziemne** |  |
| **4** | **Jezdnia** |
| 10 d.4 | KNR 9-11 0201-04 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym | m2 | **670,00** |  |  |
| 11 d.4 | KNR 2-310114-050114-06 | Podbudowa - warstwa odsączająca kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr 20 cm | m2 | **660,90** |  |  |
| 12 d.4 | KNR 2-310114-050114-06 | Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 25 cm, | m2 | **660,90** |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 3 cm | m2 | **660,90** |  |  |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0205-05 | Warstwa ścieralna –kostka kamienna granitowa łupana szara 15/17 cm, | m2 | **660,90** |  |  |
| **Razem dział: Jezdnia** |  |
| **5** | **Chodnik** |
| 15 d.5 | KNR 2-310105-050105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | **320,80** |  |  |
| 16 d.5 | KNR 2-310105-050105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | **320,80** |  |  |
| 17 d.5 | KNR 2-31 0502-07 | Chodniki z płyt granitowych 25x25 o grubości 5 cm | m2 | **320,80** |  |  |
| **Razem dział: Chodnik** |  |
| **6** | **Ściek** |
| 18 d.6 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod ściek z betonu C12/15 | m3 | **21,823** |  |  |
| 19 d.6 | KNR 2-31 0606-03 analogia | Ścieki - korytko ściekowe kamienne na podsypce cementowo-piaskowej | m |  **124,70** |  |  |
| **Razem dział: Ściek** |  |
| **7** | **Opaska** |
| 20 d.7 | KNR 2-310114-050114-06 | Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm, | m2 | **16,90** |  |  |
| 21 d.7 | KNR 2-310105-050105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | **16,90** |  |  |
| 22 d.7 | KNR 2-31 0501-05 | Opaska z kostki kamiennej o wysokości 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | **16,90** |  |  |
| **Razem dział: Opaska** |  |
| **8** | **Zjazdy** |
| 23 d.8 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa - warstwa odsączająca kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr 15 cm | m2 | **18,00** |  |  |
| 24 d.8 | KNR 2-310114-050114-06 | Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm, | m2 | **18,00** |  |  |
| 25 d.8 | KNR 2-310105-050105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | **18,00** |  |  |
| 26 d.8 | KNR 2-31 0501-05 | Opaska z kostki kamiennej o wysokości 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | **18,00** |  |  |
| **Razem dział: Zjazdy** |  |
| **9** | **Obramowanie** |
| 27 d.9 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | **21,25** |  |  |
| 28 d.9 | KNR 2-31 0404-03 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | **254,70** |  |  |
| 29 d.9 | KNR 2-31 0404-05 | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | **28,60** |  |  |
| 30 d.9 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | **26,50** |  |  |
| **Razem dział: Obramowanie** |  |
| **10** | **Oznakowanie** |
| 31 d.10 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | **3,00** |  |  |
| 32 d.10 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | **3,00** |  |  |
| **Razem dział: Oznakowanie** |  |
| **11** | **Roboty wykończeniowe** |
| 33 d.11 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | **12,00** |  |  |
| 34 d.11 | KNNR-W 9 0814-01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT z PCW o śr.do 110 mm | m | **35,00** |  |  |
| 35 d.11 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | **65,00** |  |  |
| 36 d.11 | KNR-W 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | **65,00** |  |  |
| **Razem dział: Roboty wykończeniowe** |  |
| **12** | **Nadzór archeologiczny** |
| 37d12 | Kalkulacja własna | Stały nadzór archeologiczny zgodnie z warunkami pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (z uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na ww. nadzór archeologiczny) | kpl. | **1,00** |  |  |
| **Razem dział: Nadzór archeologiczny** |  |
| **13** | **Tablica informacyjna** |
| 38d13 | Kalkulacja własna | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania montowanej na dwóch słupkach stalowych | szt. | **1,00** |  |  |
| **Razem dział: Tablica informacyjna**  |  |
| **Razem branża drogowa netto:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa****[PLN]** | **Wartość****Netto****[PLN]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **BRANŻA SANITARNA** |
| **1** | **Sieć wodociągowa** |
| **1.1** | **Roboty ziemne** |
| 1 d.1.1 | KNR-W 2-01 0113-08 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | **km** | **0,120** |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR-W 2-01 0212-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II | **m3** | **299,70** |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR-W 2-01 0311-01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat. I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym | **m3** | **14,99** |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) | **m2** | **444,00** |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | **kpl.** | **5,00** |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | **m3** |  **314,60** |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | **kpl.** | **6,00** |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | **m3** | **314,69** |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR-W 4-010109-05 010908  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (grunt kat. I-II) | **m3** | **314,69** |  |  |
| 10 d.1.1 | kalka. własna | Zabezpieczenie zabytkowego wodociągu | **kpl.** | **1,00** |  |  |
| **1.2** | **Roboty montażowe** |
| 11 d.1.2 | kalk. własna | Regulacja elementów istniejących | **kpl.** | **8,00** |  |  |
| 12 d.1.2 | kalk. własna | Podłączenie sieci istniejącej | **kpl.** | **2,00** |  |  |
| 13 d.1.2 | kalk. własna | Podłączenie przyłączy istniejących. | **kpl.** | **6,00** |  |  |
| 14 d.1.2 | KNR-W 2-18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm | **m** | **31,00** |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR-W 2-18 0109-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm | **m** | **89,00** |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | **m** | **120,00** |  |  |
| 17 d.1.2 | KNR-W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | **kpl.** | **6,00** |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | **odc.200m** | **0,60** |  |  |
| 19 d.1.2 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm | **odc.200m** | **0,60** |  |  |
| 20 d.1.2 | KNR-W 2-18 0705-01 | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. nominalnej 90-110 mm | **200m -1 prób.** | **0,60** |  |  |
| 21 d.1.2 | KNR-W 2-18 0205-01 | Nawiertką do przyłącza domowego dn32/40 | **kpl.** | **6,00** |  |  |
| **Razem dział: Sieć wodociągowa** |  |
| **2** | **Kanalizacja sanitarna** |
| **2.1** | **Roboty ziemne** |
| 22 d.2.1 | KNR-W 2-01 0113-08 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | **km** | **0,14** |  |  |
| 23 d.2.1 | KNR-W 2-01 0212-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II | **m3** | **377,39** |  |  |
| 24 d.2.1 | KNR-W 2-01 0311-01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat. I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym | **m3** | **18,87** |  |  |
| 25 d.2.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) | **m2** | **563,60** |  |  |
| 26 d.2.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | **kpl.** | **5,00** |  |  |
| 27 d.2.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | **m3** | **391,14** |  |  |
| 28 d.2.1 | KNR-W 2-18 0511-06 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 20 cm | **m3** | **5,12** |  |  |
| 29 d.2.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | **kpl.** | **5,00** |  |  |
| 30 d.2.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | **m3** | **396,26** |  |  |
| 31 d.2.1 | KNR-W 4-010109-05 010908  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) | **m3** | **396,26** |  |  |
| **2.2** | **Roboty montażowe** |
| 32 d.2.2 | kalk. własna | Regulacja elementów istniejących | **kpl.** | **7,00** |  |  |
| 33 d.2.2 | kalk. własna | Podłączenie do sieci istn. | **kpl.** | **1,00** |  |  |
| 34 d.2.2 | kalk. własna | Podłączenie przyłączy istn.  | **kpl.** | **7,00** |  |  |
| 35 d.2.2 | kalk. własna | Ocieplenie rurociągu otulinami styropianowymi | **m** | **34,00** |  |  |
| 36 d.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | **m** | **36,00** |  |  |
| 37 d.2.2 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 150 mm | **m** | **36,00** |  |  |
| 38 d.2.2 | KNR 2-18 0804-02 | Badanie kamerą kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm | **m** | **36,00** |  |  |
| 39 d.2.2 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 | **m** | **67,50** |  |  |
| 40 d.2.2 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN12 | **m** | **34,00** |  |  |
| 41 d.2.2 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | **m** | **101,50** |  |  |
| 42 d.2.2 | KNR 2-18 0804-02 | Badanie kamerą kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | **m** | **101,50** |  |  |
| 43 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | **studnia** | **8,00** |  |  |
| 44 d.2.2 | KNR-W 2-18 0422-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | **szt.** | **7,00** |  |  |
| **Razem dział: Kanalizacja sanitarna** |  |
| **3** | **Kanalizacja deszczowa** |
| **3.1** | **Roboty ziemne** |
| 45 d.3.1 | KNR-W 2-01 0113-08 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | **km** | **0,01** |  |  |
| 46 d.3.1 | KNR-W 2-01 0212-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II | **m3** | **31,58** |  |  |
| 47 d.3.1 | KNR-W 2-01 0311-01 | Wykopy liniowe o Ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat. I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym | **m3** | **1,58** |  |  |
| 48 d.3.1 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) | **m2** | **63,20** |  |  |
| 49 d.3.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | **kpl.** | **5,00** |  |  |
| 50 d.3.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | **m3** | **28,04** |  |  |
| 51 d.3.1 | KNR-W 2-18 0511-06 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 20 cm | **m3** | **5,12** |  |  |
| 52 d.3.1 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | **kpl.** | **5,00** |  |  |
| 53 d.3.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | **m3** | **33,16** |  |  |
| 54 d.3.1 | KNR-W 4-010109-05 010908  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) | **m3** | **33,16** |  |  |
| **3.2** | **Roboty montażowe** |
| 55 d.3.2 | kalk. własna | Podłączenie do sieci istniejącej | **kpl.** | **2,00** |  |  |
| 56 d.3.2 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 | **m** | **7,00** |  |  |
| 57 d.3.2 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | **m** | **7,00** |  |  |
| 58 d.3.2 | KNR 2-18 0804-02 | Badanie kamerą kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | **m** | **7,00** |  |  |
| 59 d.3.2 | KNR-W 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | **szt.** | **2,00** |  |  |
| **Razem dział: Kanalizacja deszczowa** |  |
| **Razem branża sanitarna** **netto:** |  |
| **RAZEM branża drogowa i sanitarna KOSZT NETTO (ZŁ):** |  |
|  **PODATEK VAT 23% (ZŁ):** |  |
| **RAZEM branża drogowa i sanitarna KOSZT BRUTTO (ZŁ):** |  |

**Jednocześnie oświadczamy, że:**

1) zapoznaliśmy się: ze Specyfikacją Warunków Zamówienia *(dalej zwaną SWZ)* oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty oraz uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w SWZ lub w ewentualnej modyfikacji SWZ;

2) w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy: postanowienia SWZ, projektu umowy załączonego do SWZ, warunki płatności określone w SWZ i projekcie umowy;

3) oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w SWZ, uwzględniając wyjaśnienia do SWZ oraz jej modyfikacje;

4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia - jest ona ceną obowiązującą przez cały czas realizacji zamówienia;

5) w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą i jej wyboru zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego;

6) zastrzegamy, że informacje zawarte w dokumentach zawartych w pliku o nazwie:

|  |
| --- |
|  |

*(wpisać nazwę pliku lub „nie dotyczy”)*

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[[3]](#footnote-3)

*(****w przypadku zastrzeżenia należy dołączyć do oferty dokument wykazujący, że zastrzeżenie dotyczy sytuacji opisanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – patrz przypis dolny****)*

7) następujące części zamówienia powierzamy do wykonania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Część zamówienia, której wykonanie zostanie** **powierzone podwykonawcy**  | **Nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca planuje powierzyć realizację części zamówienia** *– jeśli jest znany na etapie składania oferty* |
| Opis:  |  |
| **Część zamówienia, której wykonanie zostanie** **powierzone podmiotowi udostępniającemu zasób na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu** | **Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasób** |
| Opis:  |  |
| *(jeśli okoliczność występuje – wypełnić wszystkie pola, a jeśli nie występuje wpisać „****nie dotyczy****”)* |

9) **oświadczamy, że:**

a) **wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**[[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[5]](#footnote-5),

b) wyrażamy zgodę na przetwarzanie przekazywanych Zamawiającemu informacji zawierających dane osobowe,

c) w przypadku wyboru składanej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zapoznawać z treścią klauzuli informacyjnej podmioty, których dane będę przekazywać Administratorowi i przechowywać ich zgodę na owo przekazanie zgodnie z przepisami prawa.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297 kk oraz 305 kk.

**Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące oświadczenia oraz dokumenty***(pozostawić właściwe – wybór od pkt 2)*:

1. oświadczenie z art. 125 ust.1 Pzp Wykonawców w/s podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – **zał. nr 2 do SWZ**
2. oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – **zał. nr 3 do SWZ** *(jeśli dotyczy)*
3. zobowiązanie o których mowa w art. 118 ust. 3 wraz z oświadczeniem w/s podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganym na podstawie art. 125 ust.5 Pzp - **zał. nr 4 do SWZ** *(jeśli dotyczy)*,
4. dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy - podpisania oferty – jeśli dotyczy *(np. pełnomocnictwo, itp.)*
5. inne:

|  |
| --- |
|  |

*(podać jakie)*

1. ***Jeśli Wykonawca występuje jako podmiot zbiorowy – wpisywane są w tej sekcji dane odpowiednio Lidera oraz pozostałych Wykonawców*** [↑](#footnote-ref-1)
2. *T*e informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych:

Mikroprzedsiębiorstwo: które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. / Małe przedsiębiorstwo: które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. /Średnie przedsiębiorstwa: które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami *i które* ***zatrudniają mniej niż 250 osób*** *i których* ***roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR******lub******roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR****,* ***duże przedsiębiorstwo (inny rodzaj) –*** *pozostałe nie spełniające warunków omówionych wcześniej* [↑](#footnote-ref-2)
3. ***W rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „****Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”* ***Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności i innych podlegających ocenie a zawartych w ofercie oraz treści oświadczeń.*** [↑](#footnote-ref-3)
4. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-4)
5. *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).* [↑](#footnote-ref-5)