Znak Sprawy: PCM/ZO 7/NSSU/2024 Braniewo, dnia 14.06.2024 r.

# PARAMETRY I WYMOGI DLA MATERACA RUROWEGO NA ODLEŻYNY VCM 502 VITEA CARE MDH

Fabrycznie nowy nie powystawowy, nie starszy niż 2023 r

**Wytrzymały materac przeciwodleżynowy o** konstrukcji rurowej do leczeniu odleżyn. Przeznaczony dla osób stale leżących, w stanie średnim i ciężkim. Ultra cicha pompa zmiennociśnieniowa winna realizować ciągłą, naprzemienną zmianę ciśnienia powietrza w komorach materaca zmieniając nacisk na poszczególne partie ciała, odciążając je. **Powierzchnia materaca winna ulega ciągłym zmianom przez co minimalizuje się ryzyko powstawania odleżyn** oraz działać korzystnie w niwelowaniu już istniejących. Budowa materaca winna umożliwiać **równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta**, prawidłową wentylację oraz komfort temperaturowy.

## Materac przeciwodleżynowy winem spełniać następujące parametry:

* Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem,
* Wykonany z PCV
* Dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy,
* Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany
* Ilość komór: 17, cykl pracy 10-12 min,
* Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
* Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem powietrza
* Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
* Kolor: granatowy lub inny
* Wytrzymałość materaca do 140 kg
* **Wyrób medyczny, atestowany (dołączyć do dostawy)**
* Gwarancja 24 miesiące

### Zestaw powinien zawierać :

* Energooszczędna ultracicha pompa
* Wytrzymały materac przeciwodleżynowy Vitea Care rurowy
* Pokrowiec nieprzemakalny
* Zapasowa rura
* Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury
* Uchwyt do mocowania pompy na łóżku
* instrukcja obsługi
* atest wyrobu medycznego