Załącznik nr 4 do SWZ

Nr sprawy: **ZP/PR/12/2024**

Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na usługi pn.:

**„Naprawy powypadkowe ambulansów sanitarnych marki Mercedes Sprinter 319 i 419 oraz innych pojazdów Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”**

**(złożyć w przepisanym terminie – *vide* Dział XII SWZ)**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..

**Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego**

Przedstawiam(-y) następujące informacje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Typ/ charakterystyka/ parametry sprzętu** | **Minimalna liczba**  **jednostek** | **Posiadana liczba jednostek** | **Podstawa dysponowania** |
| 1 | Punkt naprawy pojazdów zlokalizowany w odległości o promieniu 20 km od miasta Wrocław (pomiar będzie wykonany na podstawie Google Maps), posiadający min. 4 stanowiska (w tym jedno lakiernicze) do wykonywania napraw powypadkowych -wysokość wjazdu do warsztatu – min. 3,5 m dla pojazdów do 4,1t dmc | 1 |  |  |
| 2 | Oprogramowanie z licencją np. Audatex, Eurotax, DAT lub inne powszechnie używane i akceptowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe do kosztorysowania robót blacharsko-lakierniczych | 1 |  |  |
| 3 | Samochodowy dźwignik diagnostyczny (posiadający świadectwo dopuszczania do eksploatacji przez DT) | 1 |  |  |
| 4 | Samochodowy dźwignik obsługowy (posiadający świadectwo dopuszczania do eksploatacji przez DT) | 1 |  |  |
| 5 | Urządzenie do kontroli i ustawiania świateł | 1 |  |  |
| 6 | Urządzenie do kontroli i regulacji ustawienia geometrii kół pojazdu. | 1 |  |  |
| 7 | Diagnostyka komputerowa silników i układów elektronicznych - Tester diagnostyczny wyposażony w dostęp do danych producenta wraz z aktualizacją i programowaniem sterowników on-line | 1 |  |  |
| 8 | Urządzenie prostowniczo- rozruchowe | 1 |  |  |
| 9 | Tester diagnostyczny akumulatorów, rozruszników i alternatorów. | 1 |  |  |
| 10 | Posiada w dyspozycji profesjonalną ramę geometryczną z zestawem pomiarowym. | 1 |  |  |
| 11 | Posiada w dyspozycji bezpyłową kabinę lakierniczą z pełnym wyposażeniem spełniającym normy wymagane w przypadku lakierowania karoserii samochodowych. | 1 |  |  |
| 12 | Posiada w dyspozycji plac utwardzony, ogrodzony i oświetlony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich dla minimum czterech pojazdów. Strzeżony całodobowo przez siedem dni w tygodniu i/lub monitorowany poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer z rejestracją obrazu na urządzeniu z możliwością wtórnego odtwarzania. | 1 |  |  |

UWAGA:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym