**WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..……………..(wpisać rok produkcji) |
| **II.** | Marka samochodu  | ………………………………………….(wpisać markę samochodu) |
| **III.** | Typ nadwozia | ……………………………………….(wpisać typ samochodu) |
| **IV.** | Ilość miejsc siedzących | …………………………………………....(wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| **V.** | Ilość drzwi | ………………………………………………(wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

|  |
| --- |
| **Wyszczególnienie** |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:**
 |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022).
 |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:**
 |
| * Długość minimum: 3300 (mm)
 |
| * Szerokość maksimum : 1900 (mm)
 |
| * Wysokość maksimum: 1870 (mm)
 |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:**
 |
| * Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.
 |
| 1. **Silnik:**
 |
| * Benzynowy
 |
| * Pojemność skokowa minimum: 1400 (cm3)
 |
| * Moc silnika minimum: 70 (kW)
 |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:**
 |
| * Napęd: 4x4 stały lub dołączany ręcznie - z reduktorem
 |
| * Skrzynia biegów: manualna minimum 5 biegowa
 |
| 1. **Wymagania techniczne:**
 |
| **Nadwozie:** |
| * Rodzaj: 3 drzwiowe
 |
| * Kolor: czerwony, biały lub srebrny
 |
| * Elektrycznie sterowane szyby
 |
| * Lusterka elektrycznie sterowane
 |
| * Lampy przeciwmgielne
 |
| * Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2021 rok
 |
| * Obręcze kół stalowe – min. 15 cali
 |
| * Wyciągarka o uciągu min. 1800 kg. na linie syntetycznej (montaż pod zderzakiem przednim)
 |
| **Wnętrze, komfort:** |
| * Ilość miejsc siedzących – min. 2
 |
| * Tapicerka w kolorze ciemnym,
 |
| * Przednie fotele podgrzewane,
 |
| * Klimatyzacja min. manualna
 |
| * Kierownica wielofunkcyjna, z funkcją obsługi min. radia i telefonu
 |
| * Wspomaganie układu kierowniczego,
 |
| * Zdalnie sterowany centralny zamek
 |
| * Pełnowymiarowe koło zapasowe
 |
| * Gniazdo 12V w kabinie
 |
| * Fabrycznie montowane radio wraz z anteną do cyfrowego odbioru programów oraz kompletem min. 2 głośników,
 |
| * Bluetooth z zestawem głośnomówiącym z przyciskami sterowania w kole kierownicy.
 |
| **Bezpieczeństwo:** |
| * ABS,
 |
| * Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
 |
| * Układ wspomagania hamowania awaryjnego
 |
| * System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
 |
| * ESP z kontrolą trakcji
 |
| * System reagowania przedkolizyjnego z kamerą i czujnikiem
 |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)
 |
| * Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
 |
| * Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia
 |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów,
 |
| **Oznakowanie:**Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2020.3) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |
| **Wykonawca dostarczy i wykona montaż w pojeździe urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego, dźwiękowego i świetlnego, a w tym:****- dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,****- lampa LED koloru niebieskiego z mocowaniem magnetycznym do mocowania na dachu pojazdu (zasilanie z istniejącego gniazda 12V zamontowanego w kabinie kierowcy). Nagłośnienie zewnętrzne (generator dźwięku + głośnik) do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy.** |
| **Wykonawca dostarczy i wykona montaż w pojeździe antenę (na dachu pojazdu) wraz z radiostacją dostarczoną przez Zamawiającego.** |
| 1. **Gwarancja:**
 |
| Gwarancja mechaniczna na samochód minimum: 2 lata. | …………………………………………….(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 1 rok. | ……………………………………………..(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum 8 lat. | ……………………………………………(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | ……………………………………………(potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | ……………………………………………(potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

**Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.**

**Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie …..…….. dni od podpisania umowy.**

...............................................................................

 data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych