***Załącznik nr 5 do SIWZ***

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**,, Dostawa oleju opałowego lekkiego”**

1. Miejscem realizacji zamówienia jest cały teren administracyjny gminy Narewka
2. Szacuję się że w okresie obowiązywania umowy tj. od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykonawca dostarczy ok. 66000 litrów oleju opałowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od potrzeb, prawo opcji polegającej na zwiększeniu ilości dostarczanego oleju opałowego lekkiego o 20 % (plus).
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Gminę Narewka oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce.
5. Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie Gminy Narewka.
6. Olej opałowy powinien spełniać wymagania obowiązującej w Polsce normy jakościowej PN-C-96024:2011 dla gatunku L1
7. Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia:
   1. Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg.
   2. Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³.
   3. Lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s.
   4. Zawartość siarki max 0,10 % (m/m).
   5. Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m).
   6. Zawartość wody max 200 mg/kg.
   7. Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.
   8. Temperatura płynięcia max -20ºC
   9. Temperatura zapłonu min 56ºC
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych powyżej) w przypadku oddania do użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy.
9. Ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależna od zapotrzebowania w danym sezonie grzewczym.
10. Dostawy opału realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż maksymalny dopuszczalny przez zamawiającego termin realizacji dostawy wynosi 4 dni (od chwili złożenia zamówienia)
11. Według danych od osób zarządzających poszczególnymi placówkami, pojemności zbiorników na olej opałowy w tych placówkach wynoszą tyle, ile maksymalna przewidywana wielkość jednorazowej dostawy. Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
12. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość opału.
13. Według ogólnych danych od osób Zarządzających poszczególnymi placówkami, ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami.
14. Podstawą do wystawienia faktury, będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C wg potwierdzenia przyjęcia przez osobę do tego upoważnioną przez Zamawiającego.
15. Dostawy do placówek objętych zamówieniem w miarę możliwości będą łączone zgodnie z aktualnymi potrzebami.
16. Każda placówka może zamówić opał indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami.
17. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
18. Dostawy realizowane mają być w godzinach od 8.00 do 15.00, dokładne godziny Wykonawca powinien ustalić z odbiorcą telefonicznie.
19. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego opału, zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczonego opału oraz przekazania ich do analizy (w obecności Wykonawcy), zgodnie z wymaganiami w/w normy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z tabelą z pkt 21 oddzielnie dla każdego miejsca dostawy.
21. Szczegółowa lista obiektów do których ma być dostarczany olej opałowy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nabywca-Płatnik | Odbiorca | Miejsce dostawy | Ilość oleju opałowego zakupiona w roku 2018 /litrów/ | Ilość oleju opałowego zakupiona w roku 2019 /litrów/ | Ilość oleju opałowego zakupiona w roku 2020  /litrów/ | Ilość oleju opałowego zakupiona w roku 2021 /litrów/ | Ilość oleju opałowego zakupiona w roku 2022 /litrów/  Do 07.10.2022 | Ilość oleju opałowego szacowana do zakupu w roku 2023 /w litrach/ | Szacunkowa wielkość zbiorników  /w litrach/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gmina Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka  NIP:  603-00-06-370 | Urząd Gminy Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka | Stanica Kajakowa w Narewce  ul. Hajnowska 33  17-220 Narewka | 16708 | 13351 | 11568 | 18018 | 7753 | 15000 | 3000 |
| 2. | Gmina Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka  NIP:  603-00-06-370 | Urząd Gminy Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka | Urząd Gminy Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka | 16550 | 15887 | 15417 | 12745 | 6479 | 15000 | 6000 |
| 3. | Gmina Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka  NIP:  603-00-06-370 | Urząd Gminy Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka | Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce  ul. Kolejowa 1  17-220 Narewka | 27000 | 25500 | 21000 | 40000 | 20000 | 30000 | 16000 |
| 5. | Gmina Narewka  ul. Białowieska 1  17-220 Narewka  NIP:  603-00-06-370 | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce  ul. Szkolna 35  17-220 Narewka | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce  ul. Szkolna 35  17-220 Narewka | 2000 | 0 | 2000 | 8500 | 4500 | 6000 | 4000 |