***Załącznik nr 1***

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**„Demontaż istniejących trzech masztów oraz zakup, dostawa i montaż trzech nowych masztów flagowych wraz z czterema kompletami flag do Starostwa Powiatowego   
w Starachowicach”.**

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących trzech masztów o wysokości ok. 6 m. wraz ze starą podstawą w sposób pozwalający na ich dalsze użytkowanie przy innym obiekcie oraz odłożenie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Maszty usytuowane są na nawierzchni z kostki brukowej. Następnym etapem jest zakup trzech masztów o następujących parametrach i usytuowanie ich:

- Maszty o wysokości ok. 6,30 m wykonane z aluminium anodowanego. Wewnątrz rury masztowej znajdować się musi linka zamykana na śrubę imbusową/kluczyk. Zastosowanie takiej techniki likwiduje zarówno hałas jak i chroni przed kradzieżą czy dewastacją flag. Maszt flagowy mocowany będzie w fundamencie betonowym za pomocą tulei bądź wspornika zawiasowego, zapewniając wytrzymałość i bezpieczeństwo. Masz składać się będzie z min. dwóch segmentów o średnicy ok. 50 mm/65 mm, grubość ścianki ok. 2 mm.

Do masztów należy zakupić i zamontować flagi o wymiarach 90 cm x 150 cm z metalowymi oczkami z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i charakteryzujące się wytrzymałością:

1. Polski – 3 szt.
2. Unii Europejskiej – 3 szt.
3. Województwa Świętokrzyskiego – 3 szt.
4. Powiatu Starachowickiego – 3 szt.

Ekspozycja flag: obustronnie, podmuch wiatru, mocowanie flag: linki, opaski, obciążniki.

2. Po wykonaniu całości prac Wykonawca przeszkoli Zamawiającego w zakresie obsługi   
i konserwacji masztów.

3. Gwarancja: min. 36 miesięcy na łamliwość masztu i min. 12 miesięcy na pozostałe elementy.

4. Pozostałe warunki: maszty i flagi muszą być kompletne i umożliwiać ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. W skład masztów wchodzą wszystkie niezbędne akcesoria do wznoszenia i opuszczania flagi. Maszt musi posiadać konstrukcję pozwalająca na jego bezpieczne i długoterminowe użytkowanie. Materiały wykorzystywane do produkcji masztu flagowego muszą spełniać normy bezpieczeństwa oraz charakteryzować się odpornością na warunki atmosferyczne, jak również nie przewodzić prądu i nie korodować.

5. Wykonawca winien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby stan techniczny   
i estetyczny po zakończeniu przedmiotu zamówienia był nie gorszy niż przed jego realizacją (przewidzieć przywrócenie stanu sprzed realizacji robót).

6. Wymagania dotyczące odbioru:

a) Końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez

przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

b) Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez

Zamawiającego, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony

Umów.

1. Wykonanie całości prac do 12.04.2024 r.
2. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia.

Fakturę należy wystawiać dla:

Nabywca: Powiat Starachowicki

ul. dr. Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

NIP: 6641934337

Odbiorca: Starostwo Powiatowe

ul. dr. Władysława Borkowskiego 4

1. – 200 Starachowice
2. Zamawiający ureguluje należności za całość zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na firmowe konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
4. za niedotrzymanie terminu dostawy określonego w punkcie 4 niniejszego opisu w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ofercie.
6. Wykonawca przed złożeniem oferty w razie ewentualnych niejasności może skontaktować się z Zamawiającym celem doprecyzowania. - Karol Sarna, tel. 41 276 – 09 – 20,   
   e-mail: zaopatrzenie@powiat.starachowice.pl.