



Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik nr 1a do SWZ

Nr postępowania: Rl.271.7.2024

**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa urządzeń do bieżącego utrzymania i eksploatacji kładki edukacyjno-turystycznej w Dolistowie Starym i przyległego do niej terenu.**

**Specyfikacja techniczna:**

1. **Dostawa traktorka ogrodowego – kosiarki samojezdnej**

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniający następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| • silnik benzynowy, min. dwucylindrowy o mocy znamionowej min. 20KM | *( wpisać tak lub nie , podać moc)* |
| • szerokość koszenia: min. 125 cm | *( wpisać tak lub nie, podać szerokość )* |
| Włączanie agregatu koszącego elektrosprzęgłem | *( wpisać tak lub nie )* |
| • regulacja wysokości koszenia | *( wpisać tak lub nie )* |
| Możliwość mulczowania, wyrzut tylny lub boczny | *( wpisać tak lub nie )* |
| • skrzynia biegów hydrostatyczna z rewersem | *( wpisać tak lub nie )* |
| Wyposażony w siedzenie operatora | *( wpisać tak lub nie )* |

1. **Dmuchawa do liści**

**Dmuchawa do liści -** plecakowa dmuchawa spalinowa wyposażona w ramę z włókna węglowego, przepustnicę z tempomatem, wentylowaną podkładkę plecaka, sprężynowy system antywibracyjny.

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniająca następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| Silnik o pojemności 75-80 cm3 | *( wpisać tak lub nie, podać pojemność )* |
| Moc znamionowa silnika pow. 5,5 KM | *( wpisać tak lub nie, podać moc )* |
| przepływ powietrza: min,.1800 m3 / h | *( wpisać tak lub nie )* |
| siła min. 44 N | *(wpisać tak lub nie)* |

1. Myjka ciśnieniowa z silnikiem spalinowym, przeznaczona do użytku profesjonalnego.

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniająca następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| Ciśnienie robocze 250 bar | *( wpisać tak lub nie )* |
| Wydajność tłoczenia 900 l/min | *( wpisać tak lub nie )* |
| Silnik benzynowy o mocy pow. 11 KM | *( wpisać tak lub nie )* |
| Wyposażenie:  * Pistolet spryskujący, * Wąż wysokociśnieniowy min. 10 m * Dysza „power” * Rama ochronna * Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami * Filtr wody * Pianownica * Dysza rotacyjna | *( wpisać tak lub nie )* |