**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług asenizacyjnych w latach 2022-2024 roku polegających na odbiorze, wywozie i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, do których podłączone są budynki administrowane przez zamawiającego wskazane w pkt 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.**
2. **Prognozowana ilość nieczystości płynnych – 16500m3 w okresie od stycznia 2022r. do grudnia 2024r.** Podana ilość jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej.Ostateczna ilość wywozu nieczystości wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy wg potrzeb Zamawiającego. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia :
4. wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającym aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz zaopatrzonymi w odpowiedniej długości węże (długość węży uzależniona jest od odległości usytuowania szamba do możliwości dojazdu pojazdu asenizacyjnego);
5. pojazd musi być wyposażony w system opomiarowania ilości odbieranych ścieków ze zbiornika;
6. wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wywozu ścieków z miejsc określonych przez zamawiającego wymienionych w **pkt 5** zastrzegając, że ich liczba może ulec zmniejszeniu w przypadku zbycia nieruchomości z mienia komunalnego gminy lub zwiększeniu w przypadku budowy nowych zbiorników bezodpływowych przy budynkach komunalnych;
7. wywóz ścieków musi odbywać się wyłącznie do zlewni, która zapewnia odbiór ścieków;
8. rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej   
   1 raz w miesiącu stosownie do sporządzonego protokołu odbioru ścieków, którego wzór stanowi **załącznik do umowy** z potwierdzeniem przez mieszkańca, dostarczającego ścieki do przedmiotowego zbiornika lub koordynatora z Urzędu Gminy o ilości odebranych ścieków z podaniem stanu początkowego i stanu końcowego licznika odbioru ścieków w danym dniu oraz załączonych do niego potwierdzeń wywozu ścieków do właściwego przedsiębiorstwa odbioru odpadów komunalnych z potwierdzeniem ilości dostarczonych ścieków, daty wywozu oraz identyfikatorem stwierdzającym tożsamość Wykonawcy;
9. zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usług w przeddzień ich wykonania. Usługi będą zgłaszane sukcesywnie stosownie do potrzeb zamawiającego. Usuwanie ścieków odbywać się będzie najpóźniej w drugim dniu po zgłoszeniu poprzez e-mail przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński;
10. wykonawca zobowiązany jest do płukania zbiorników bezodpływowych co najmniej 1 raz w roku w okresie trwania umowy;
11. wykonawca zobowiązany jest usuwać śmieci nietypowe z szamb np. kamienie, gałęzie, złom, gruz, liście;
12. wykonawca zobowiązany jest zgłaszać stwierdzone usterki szamb;
13. wykonawca zobowiązany jest do wypompowywania nieczystości płynnych np. z zalanych piwnic;
14. w uzasadnionych wypadkach (awarie) wykonawca zobowiązany jest do usuwania ścieków na pilne wezwanie zamawiającego;
15. w przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy;
16. wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia;
17. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
18. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
19. zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
20. Wymagania stawiane wykonawcy :
21. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zamawiający wymaga by wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński;
22. posiadania zdolności technicznej tj. dysponowania co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz.1617) oraz wyposażonym w system opomiarowania odbieranych ścieków ze zbiornika;

1. **Punkty odbioru nieczystości płynnych :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość /adres** | **Liczba km**  **do miejscowości ze zbiornikiem i do punktu odbioru na terenie Lidzbarka Warmińskiego** | **Prognozowana częstotliwość wywozu nieczystości w miesiącu** |
| 1. | Babiak 13 | 36 | 1 |
| 2. | Babiak 24 | 36 | 3 |
| 3. | Bugi 13 | 15 | 1 |
| 4. | Długołęka 9 - warsztat | 12 | 1 raz w roku |
| 5. | Ignalin 8 | 15 | 4 |
| 6. | Jarandowo 1 | 20 | 2 |
| 7. | Kochanówka 17 | 28 | 1 |
| 8. | Koniewo 14 | 12 | 1 raz w roku |
| 9. | Łaniewo 57 | 14 | 1 raz w roku |
| 10. | Marków 1 | 9 | 2 |
| 11. | Marków 2 | 9 | 3 |
| 12. | Runowo 24 | 20 | 8 |
| 13. | Runowo 41 | 20 | 4 |
| 14. | Runowo 48 - remiza | 20 | 1 raz w roku |
| 15. | Runowo 55 - szkoła | 20 | 1 raz w roku |
| 16. | Runowo 71 | 20 | 4 |
| 17. | Sarnowo 2 | 12 | 2 |
| 18. | Stabunity 1 | 52 | 1 raz w roku |
| 19. | Stryjkowo 10 | 24 | 1 |
| 20. | Stryjkowo 11 | 24 | 2 |
| 21. | Wielochowo 16 | 12 | 2 |
| 22. | Zaręby 4 | 34 | 1 raz w roku |