**Aluminiowa skrzynia transportowa, 140 L – 5 szt.**

Zdjęcie poglądowe



**opis techniczny**

* lekka i wytrzymała konstrukcja aluminiowa skrzyni chroni jej zawartość przed wilgocią i kurzem
* grubość blachy ścianek i dna 0,6-0,8 mm
* 2 metalowe uchwyty na krótszych bokach skrzyni
* 2 metalowe zamknięcia (zamki cylindryczne w zestawie)
* skrzynie aluminiowe można układać w stosy

Wymiary:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. (mm) | Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys. (mm) | Objętość (l) | Nośność (kg) |
| 900 x 490 x 380 | 870 x 460 x 350 | 140 | 100 |

1. Transport po stronie Wykonawcy
2. Termin realizacji 20.12.2022 r.