**Załącznik nr 1A do SWZ**

**(pieczęć Wykonawcy)**

**FORMULARZ OFERTY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.

**„Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu”**

**Część 1 ul. Gożdzikowa 1**

***Znak postępowania: ZP.271.16.2021***

***ZAMAWIAJĄCY:***

**Gmina Kosakowo**

**81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69**

* 1. Pełna nazwa Wykonawcy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | **Pełna nazwa Wykonawcy**,  (w przypadku oferty wspólnej – należy wymienić nazwę każdego z Wykonawców) dokładny adres, telefon, faks. W przypadku osób fizycznych *(dotyczy to również wspólników spółki cywilnej) należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania* |  |
| 1.2. | **Regon, NIP**  *(w przypadku oferty wspólnej należy podać regon każdego z Wykonawców)* |  |
| 1.3 | **Wykonawca jest** (zgodnie z art. 104-106 ustawy Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646) | * mikroprzedsiębiorcą\* * małym przedsiębiorcą\* * średnim przedsiębiorcą\* |

***\* - należy zaznaczyć właściwą informację***

1. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu/ nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDOWA ULICY GOŹDZIKOWEJ I BRATKOWEJ (GOZDZIKOWA I )** | | | | | |
| **W MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO** | | | | | |
| **Lp.** | **Numer** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka** |  |  |
|  | **Specyfikacji Technicznej** | **elementów rozliczeniowych** | **Nazwa** | **Ilość** | **Wartość zł** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH |  |  |  |
| 1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,18 |  |
|  | D-01.02.01. | WYCINKA DRZEW I KRZAKÓW |  |  |  |
| 2 |  | Wycinka drzew o średnicy do 15 cm | szt. | 12,00 |  |
| 3 |  | Wycinka krzaków | ha | 0,01 |  |
|  | D-01.02.02. | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU |  |  |  |
| 4 |  | Zdjęcie warstwy humusu o grubości 0.15 m (wywóz na 2 km) | m2 | 750,0 |  |
|  | D-01.02.04. | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW |  |  |  |
| 5 |  | Rozbiórka nawierzchni z płyt typu yomb o gr. 12 cm (wywóz na 2 km) | m2 | 715,0 |  |
| 6 |  | Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych o gr. 7 cm (wywóz na 2 km) | m2 | 85,0 |  |
| 7 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm (wywóz na 2 km) | m2 | 81,0 |  |
| 8 |  | Rozbiórka mechaniczna nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm (wywóz na 2 km) | m2 | 65,0 |  |
| 9 |  | Rozbiórka krawężników betonowych (wywóz na 2 km) | mb | 114,0 |  |
| 10 |  | Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami (wywóz na 2 km) | m3 | 7,70 |  |
| 11 |  | Rozbiórka obrzeży betonowych (wywóz na 2 km) | mb | 45,0 |  |
| 12 |  | Rozbiórka tablic znaków pionowych | szt. | 10,0 |  |
| 13 |  | Rozbiórka słupków znaków pionowych | szt. | 4,0 |  |
| 14 |  | Rozbiórka progu z elenentów prefabrykowanych | kpl | 1,0 |  |
|  | D-01.03.04. | PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ |  |  |  |
| 15 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie(analogia: budowa przepustów kablowych) | m | 20 |  |
| 16 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie(nalogia: zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej) | m | 21 |  |
| 17 |  | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel | m | 85 |  |
| 18 |  | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach | zł | 1 |  |
| 19 |  | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach | zł | 1 |  |
| 20 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | zł | 1 |  |
| 21 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | zł | 2 |  |
| 22 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | zł | 1 |  |
| 23 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | zł | 2 |  |
| 24 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 | odc | 1 |  |
|  | D-01.03.05 | REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH |  |  |  |
| 25 |  | Regulacja wysokościowa włazów | szt. | 9,0 |  |
| 26 |  | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 12,0 |  |
|  | D-02.01.01. | WYKONANIE WYKOPÓW |  |  |  |
| 27 |  | Wykopy (wywóz na 2 km), (20 % ręcznie, 80% mechanicznie) | m3 | 536,0 |  |
|  | D-02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW |  |  |  |
| 28 |  | Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego | m3 | 126,0 |  |
|  | D-03.01.00 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 29 |  | Wykopy z pełnym umocnieniem ścian wykopu oraz ewentulanym odwodnieniem (20% ręczne, 80% mechaniczne) | m3 | 520,0 |  |
| 30 |  | Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego | m3 | 138,0 |  |
| 31 |  | Rury kanalizacyjne d160 PVC-U SN8 | mb | 43,0 |  |
| 32 |  | Rury kanalizacyjne d315 PVC-U SN8 | mb | 111,0 |  |
| 33 |  | Studnie rewizyjne d1200 z kręgów betonowych C35/45, z włazem żeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0.5m | szt. | 5,0 |  |
| 34 |  | Wpusty uliczne d500 betonowe wraz z osadnikiem 0.8 m z wpustem ulicznym żeliwnym klasy D400 z koszem na nieczystości | szt. | 8,0 |  |
| 35 |  | Zasypanie wykopów | m3 | 382,0 |  |
| 36 |  | Próby szczelności | mb | 154,0 |  |
|  | D-04.01.01. | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA |  |  |  |
| 37 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego | m2 | 1 551,0 |  |
|  | D-04.03.01. | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH |  |  |  |
| 38 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 2 124,0 |  |
|  | D-04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE |  |  |  |
| 39 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm | m2 | 1 113,0 |  |
|  | D-04.05.01. | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM |  |  |  |
| 40 |  | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klacy C3/4 o grubości 10 cm | m2 | 1 194,0 |  |
| 41 |  | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klacy C3/4 o grubości 15 cm | m2 | 357,0 |  |
|  | D-05.03.05. | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |  |
| 42 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 o gr. 4.0 cm | m2 | 1 062,0 |  |
| 43 |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 8.0 cm | m2 | 1 062,0 |  |
|  | D-05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  |
| 44 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, szara | m2 | 353,0 |  |
| 45 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, szara | m2 | 51,0 |  |
| 46 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych 40x40x8 cm z fakturą dla osób niewidomych | m2 | 4,0 |  |
|  | D-07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |
| 47 |  | Oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe | m2 | 12,00 |  |
|  | D-07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |
| 48 |  | Tablice do znaków pionowych | szt. | 22,0 |  |
| 49 |  | Słupki do znaków pionowych | szt. | 16,0 |  |
| 50 |  | Liniowy próg zwalniający listwowy U-16d | kpl | 1,0 |  |
|  |  | TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  |
| 51 |  | Tablice do znaków pionowych | szt. | 19,0 |  |
| 52 |  | Słupki do znaków pionowych | szt. | 10,0 |  |
| 53 |  | Zapora drogowa U-20b | szt. | 4,0 |  |
|  | D-08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE |  |  |  |
| 54 |  | Krawężnik betonowy 15x30 | mb | 307,0 |  |
| 55 |  | Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm | mb | 43,0 |  |
| 56 |  | Opornik betonowy | mb | 64,0 |  |
| 57 |  | Ława betonowa pod krawężniki | m3 | 27,90 |  |
|  | D-08.03.01 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE |  |  |  |
| 58 |  | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm | mb | 189,0 |  |
|  | D-09.01.01 | ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  |
| 59 |  | Humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm | m2 | 610,0 |  |
|  |  | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 60 |  | Zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych rurą osłonową dwudzielną d110 | mb | 64,0 |  |
| Łączna wartość | | | | |  |
| Podatek VAT (23%) | | | | |  |
| **Wartość końcowa** | | | | |  |

3.Niniejszym oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w SWZ, na wykonanie robót budowlanych na **„Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu”**

**na następujących warunkach** *(wypełnić wykropkowane miejsca)****:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Łączna cena obejmująca przedmiot zamówienia:** | | * **brutto: ………………………… (słownie: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ) zł** * netto ……………………… (słownie: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………) zł * podatek VAT ………………………… (słownie: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………) zł |
| **2** | **Gwarancja** | | **Udzielam gwarancji na …………………miesięcy\***  \* *Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja. Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:*  *- za udzielenie gwarancji* *od 36 do 47 miesięcy - 0 punktów*  *- za udzielenie gwarancji* *od 48 do 59 miesięcy - 10 punktów*  *- za udzielenie gwarancji 60 miesięcy i więcej - 40 punktów..* |
| **3** | 3.1 | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………\*  *\* - jeżeli dotyczy* |
| 3.2 | Firmy ww. podwykonawców: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..\*  *\* - jeżeli dotyczy* |

1. Oświadczamy , ze cena ofertowa została skalkulowana na podstawie poniższych cen ofertowych, które stanowić będą załącznik nr 7 do umowy ( umowa- załącznik nr 6 do SWZ) i będą podstawą rozliczenia robót Wykonawcy:

Wskaźniki cenotwórcze do umowy :

Cena jednostkowa obliczona metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie wskaźników cenotwórczych nie wyższych aniżeli przedstawione w złożonej ofercie:

– robocizna R …....…... zł /rg

– narzut kosztów pośrednich Kp ……….... %

– zysk Z od R, S, Kp ……..….. %,

1. Oświadczam/Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą **przez okres 30 dni**, liczony od dnia składania ofert wskazanego w SWZ.
2. **Wadium** w wysokości ………………… zł zostało wniesione w formie: .............................. (dowód załączony do Oferty, słownie …………… złotych). Wadium należy zwrócić na konto: ...................................................... *(jeżeli dotyczy)*. Osoba upoważniona do odbioru wadium wniesionego w formie niepieniężnej ………………………………..…… *(jeżeli dotyczy)*.
3. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
4. Oświadczam/Oświadczamy, że Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\* / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione:\*

*\* - Niepotrzebne skreślić*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
| od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

***Uwaga!***

*Zamawiający nie ujawni informacji zawartych w ww. dokumentach* ***jeżeli Wykonawca załączy uzasadnienie,*** *w którym wykaże, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. dokumenty muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).*

1. Oświadczam/ oświadczamy, że: *(wstawić X we właściwe pole)*

* wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto\*\*

*\*\* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
* *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
* *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*

Oświadczam/Oświadczamy, że nie wypełnienie oferty w ww. zakresie oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

1. **Wraz z ofertą przedkładamy:**
2. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
6. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera ………… stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez Wykonawcę.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

.............................................. ............................................................... *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej/-ych*

*do* *reprezentowania Wykonawcy*