Świnoujście, 18.03.2024r.

EA/PW/NI/0533/79/2024/KSz

**Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł.

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:**„Wymiana złoża filtracyjnego w 6 filtrach ciśnieniowych na SUW Wydrzany wraz z usunięciem i zagospodarowaniem zużytego złoża i zużytych dysz filtracyjnych”**

Zamawiający w oparciu o § 14 ust. 1 pkt. 4 „Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” unieważnia prowadzone postępowanie. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli w trakcie procedury wybory Wykonawcy zamówienia stwierdzone zostały przez komisję przetargową błędy w określeniu przedmiotu zamówienia lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w zakresie kryteriów oceny ofert, które prowadzą do wyboru oferty niekorzystnej dla Zamawiajacego.

**Uzasadnienie**

Zamawiający w pkt. 15 SIWZ wskazał, że Wykonawca w formularzu oferty dla część B obejmującej  usunięcie i zagospodarowanie odpadów z 6 filtrów (zużyte złoże filtracyjne oraz dysze) zobowiązany był ująć koszty dla utylizacji:

1. usuniętego złoża filtracyjnego - ilość odpadu: 120 m3
2. usuniętych dysz filtracyjnych - 2 700 szt.

Za realizację części B Wykonawca zobowiązany był podać cenę za 1 tonę oraz łącznie za zagospodarowanie i utylizację 120 m3 zużytego złoża i 2 700 szt. zużytych dysz filtracyjnych.

Zamawiający w sposobie obliczenia ceny w zakresie części B, nie podał Wykonawcom jaki przelicznik należy uwzględnić do obliczenia ciężaru właściwego dla 1m3 zużytego złoża. O wadze jednego metra sześciennego zużytego złoża decyduje jego rodzaj, frakcja (czyli rozmiar ziaren) oraz stopień wilgotności. Przyjmuje się, że 1m3 mokrego piasku w przybliżeniu wynosi od 1,6 do 2 ton.

Wykonawcy do wyceny oferty w zakresie części B, mogli przyjąć dowolną wagę 1 m3 złoża w przedziale np. od 1,6 do 2 ton. Tym samym złożone przez Wykonawców oferty są nieporównywalne.

W przedmiotowym postępowaniu niemożliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej, gdyż złożone oferty nie dają się obiektywnie porównać.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

*Prokurent*

*mgr inż. Radosław Wrzeszcz*