**Zapytanie ofertowe nr WTI-IQ.7013.79.2017**

**PSP 8 – wymiana stolarki okiennej (filia)**

**1. Nazwa i adres zamawiającego**

Gmina Miejska Starogard Gdański

ul. Gdańska 6

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 530 6006

fax. 58 530 6111

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż stolarki okiennej w fili Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim.

Okna z PCV, kolor stolarki białym od wewnątrz i zielony (RAL 6005) od zewnątrz, z nawiązaniem do obecnego wyglądu, proporcji, podziałów wymienionych już okien w części parteru budynku. Współczynnik przenikania ciepła minimum Uc = 1,1 W/m2K. Do wyceny należy przyjąć obróbkę ościeży wraz z malowaniem. W salach i na korytarzach minimum jedno okno powinno posiadać blokadę rozwarcia okna z kluczykiem (klamka z kluczykiem). Okna powinny posiadań nawiewniki higrosterowane.

Wymianę stolarki okiennej należy wykonywać poza godzinami pracy oddziałów przedszkolnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **wymiar** | **ilość** | **opis** |
|  | 2350\*2350 | 9 | Czteroskrzydłowe R/R/R/RU |
|  | 2040\*860 | 7 | Dwuskrzydłowe R/RU |
|  | 2070\*1729 | 14 | Czteroskrzydłowe R/R/R/RU |
|  | 2350\*1740 | 11 | Czteroskrzydłowe R/R/R/RU |
|  | 860\*870 | 3 | Jednoskrzydłowe RU |
|  | 1150\*1740 | 1 | Dwuskrzydłowe R/RU |
|  | 1150\*2350 | 1 | Dwuskrzydłowe R/RU |
|  | 2350\*860 | 1 | Dwuskrzydłowe R/RU |
|  | 2070\*2380 | 1 | Czteroskrzydłowe R/R/RU/R |
|  | 2340\*50 | 3 | Dwuskrzydłowe U/U |
|  | 2040\*510 | 2 | Dwuskrzydłowe U/U |
|  | 1160\*510 | 3 | Jednoskrzydłowe U |
|  | 850\*510 | 3 | Jednoskrzydłowe RU |
|  | 2350\*840 | 10 | Dwuskrzydłowe R/RU |

**3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia.**

3.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 11 grudnia 2017r.

3.2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na całość robót.

3.3. Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

**4. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

**4.1. Wiedza i doświadczenie**

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej o wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto każda.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

**5. Sposób obliczenia ceny.**

Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę**. W celu prawidłowej wyceny zamówienia zaleca się odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej w terenie.**

**6. Kryterium wyboru oferty**

- najniższa cena – 100%

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oraz zakresu robót.

Podane w zapytaniu ofertowym gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań technicznych i parametrów wytrzymałościowych materiałów jednakże nie gorszych i mniejszych od podanych w projekcie. Należy więc wszystkie podane parametry traktować jako minimalne.